# Audioeinstellungen

Hier legen Sie die Audio-Merkmale eines Endgerätes fest.

Table 1. Rufsignalisierung
Parameter | Erläuterung
Ruf aus | Anrufe werden nicht akustisch signalisiert.
Interne Rufmelodie | Hier stellen Sie die Rufmelodie für interne Anrufe ein.
Benutze externe Melodie | Externe Anrufe werden durch die externe Melodie signalisiert. Externe Anrufe werden durch die interne Melodie und das externe Klingelmuster signalisiert.
Externe Rufmelodie | Hier stellen Sie die Rufmelodie für externe Anrufe ein.
Ruflautstärke | Hier stellen Sie die Ruflautstärke für die interne und externe Rufmelodie ein.
Rufgeschwindigkeit | Hier stellen Sie die Rufgeschwindigkeit für die interne und externe Rufmelodie ein.

Table 2. Lautstärke
Parameter | Erläuterung
Lautstärkeanpassung für Lautsprecher | Hier stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers am Telefon ein.
Hörlautstärke Hörer | Hier stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers am Hörer ein.

Table 3. Diskretruf - Das Telefon ruft nur ein einziges Mal.
Parameter | Erläuterung
Diskretruf | Diskretes Klingeln ist aktiviert (Das Telefon klingelt nur einmal).
Diskretruf-Melodie | Für den Diskretruf stehen separate Audioeinstellungen zur Verfügung. Wählen Sie hier die Melodie, die Lautstärke und die Geschwindigkeit des Diskretrufs.
Diskretruf-Lautstärke
Diskretruf-Geschwindigkeit

Table 4. DECT-Signalisierung an den Schnurlostelefonen
Parameter | Erläuterung
Vibrationsalarm | Anrufe werden auch durch wiederholte Vibration signalisiert. Text, Voicemail und Rückrufnachrichten werden mit einer einzigen Vibration signalisiert.
Überlastton | Akustische Signalisierung, die anzeigt, dass alle Echtzeitressourcen des DECT-Systems belegt sind.
Bereichston | Akustische Signalisierung, die anzeigt, dass das Schnurlostelefon die Grenze der Reichweite erreicht hat.

Table 5. Aufmerksamkeitston - Akustische Signalisation für Anklopfen, Durchsage, Meldung.
Parameter | Erläuterung
Aufmerksamkeitston-Melodie | Anrufe werden auch durch wiederholte Vibration signalisiert. Text-, Voicemail- und Rückrufmeldungen werden durch einmaliges vibrieren signalisiert.
Aufmerksamkeitston-Lautstärke | Akustische Signalisierung, die anzeigt, dass alle Echtzeitressourcen des DECT-Systems belegt sind.

## Die Audiokonfiguration auf ein anders Endgerät kopieren

Um die gesamte Audiokonfiguration eines Endgerätes auf ein Endgerät desselben Typs zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Endgerät, dessen Audiokonfiguration Sie übertragen möchten.

2. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Kopieren.

   Es werden alle eröffneten Endgeräte desselben Typs angezeigt. Links sind Kontrollkästchen sichtbar.

3. Markieren Sie die Endgeräte, auf die Sie die Audiokonfiguration übertragen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Die Audiokonfiguration wird kopiert.

Parent topic: Telefonen und Endgeräten in Betrieb nehmen
↑