# Sicherheitshinweise

Bitte Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen

## Gefahrenhinweise

Wo Gefahr besteht, dass durch unsachgemässes Vorgehen Menschen gefährdet werden oder das MiVoice Office 400 Produkt Schaden nehmen kann, sind Gefahrenhinweise angebracht. Beachten Sie diese Hinweise und befolgen Sie sie konsequent. Beachten Sie insbesondere auch die Gefahrenhinweise in den Benutzerinformationen.

DANGER

Achtung deutet auf einebevorstehende gefährliche Situation hin, die wenn nicht vermieden wird, kann zum Tod oder zur schweren Körperverletzun gführen.

Warning:

Warnung deutet auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die wenn nicht vermieden wird, kann zum Tod oder zur schweren Körperverletzun gführen.

CAUTION:

Vorsicht deutet auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die wenn nicht vermieden wird, kann zur Minor verletzung oder mittelschwere Verletzung und/oderzu Geräte- oder Vermögensschädenführenkann.

## Betriebssicherheit

MiVoice Office 400 Kommunikationsserver agieren auf 115/230 VAC Netzstrom. Versorgungsunterbrüche führen zu einem Neustart des gesamten Kommunikationssystems. Um eine unterbruchsfreie Versorgung zu gewährleisten, muss ein USV-System vorgeschaltet werden. Bis zu einer bestimmten Leistungsgrenze kann ein Mitel 470 Kommunikationsserver auch redundant mit Hilfsstromversorgung betrieben werden. Mehr Informationen finden Sie im Systemhandbuch zu Ihrem Kommunikationsserver.

Bei einem Erststart des Kommunikationsservers werden alle Konfigurationsdaten zurückgesetzt. Sichern Sie deshalb Ihre Konfigurationsdaten regelmässig, sowie vor und nach Änderungen.

## Anweisungen für Installation und Betrieb

Bevor Sie mit der Installation des MiVoice Office 400 Kommunikationsservers beginnen:

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung. Dem Lieferer soll sofort angezeigt werden, falls es Defekte gibt; installieren Sie oder setzen Sie in Betrieb solche Komponenten nicht, die defektiv sind.

- Überprüfen Sie, ob Sie alle relevanten Benutzerdokumente zur Verfügung haben.

- Konfigurieren Sie das Produkt nur mit den festgelegtenBaugruppen und aufdieStellen, die in der Benutzerdokumentation angegeben wurden.

- Bei der Installation folgen Sie den Installationsanweisungen für Ihr MiVoice Office 400 Produkt in der Reihenfolge, die gegeben wird und halten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise ein.

CAUTION:

Werden nicht alle Anweisungen beachtet, können ein fehlerhafter Betrieb der Geräte und/oder ein Stromschlag die Folge sein.

- Installieren Sie alle Verkabelung gemäβ den lokalen, staatlichen und föderalenAnforderungen der Elektrikvorschriften.

- Verbinden Sie die Telekommunikationsverkabelung mit dem System nicht, warten Sie das System oder agieren Sie das System mit dem Steckverbinder mit Erdanschuss, wenn sie unterbrochen sind.

- Stellen Sie es sicher, dass die AC Steckdose in der Nähe von dem Gerät installiert ist und gut zugänglich ist.

- Verwenden Sie nur Mitel die genehmigten Netzteile.

Service-, Ausbau- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch sachkundiges und entsprechend ausgebildetes Fachpersonal ausgeführt werden.

Parent topic: Produktinformationen
↑