# Netzschnittstellen überprüfen

(Konfiguration "System" Schnittstellen Ansicht)

Überprüfen Sie hier die verfügbaren Netzschnittstellen für die Amtsanbindung und sperren Sie nichtbenutzte Netzschnittstellen für abgehende Anrufe.

Die Abbildung zeigt die aktuelle Portbeschaltung des Kommunikationsservers. Fahren Sie mit der Maus über die Anschlüsse, um die Portbeschaltung anzuzeigen. Klicken Sie auf einen Anschluss, um zur Schnittstellenkonfiguration zu gelangen.

Eine Netzschnittstelle für abgehende Anrufe sperren

1. Wählen Sie die nicht benutzte analoge oder ISDN-Netzschnittstelle. Sie können diese durch Anklicken des Ports auf der Abbildung wählen oder in den Schnittstellenlisten Analog oder ISDN.

2. Aktivieren Sie die abgehende Sperre (Abgehende Sperre: )

3. Speichern Sie die Einstellung, indem Sie die Schaltfläche Übernehmen klicken.

Parent topic: Konfigurationsassistent
↑