# DHCP-Server mit Optionen verwenden

Sie möchten den DHCP-Server im vorhandenen IP-Netzwerk nutzen, um die IP-Systemtelefone zu adressieren. Hierzu fügen Sie dem DHCP-Server über dessen Konfigurationsschnittstelle die herstellerspezifische Optionen 60 und 43 zu.

## Herstellerklasse-ID (Option 60)

Die Broadcast-Adressanfrage eines IP-Systemtelefons enthält nebst der MAC-Adresse auch die Herstellerklasse-ID (vendor class identifier). Findet der DHCP-Server in seiner Konfiguration eine Zuordnung dieser ID, ist er in der Lage, das IP-Systemtelefon mit den herstellerspezifischen Information (Option 43) zu versorgen.

Table 1. Option 60: Herstellerklasse-ID (vendor class identifier) der IP-Systemendgeräte
IP-Systemendgerät | Herstellerklasse-ID
MiVoice 5361 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5370 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5380 IP | Aamadeus IP Phone

Table 2. Option 60: Herstellerklasse-ID für Mitel SIP-Telefone
IP-Systemendgerät | Herstellerklasse-ID
Mitel 6753 SIP | AastraIPPhone53i
Mitel 6755 SIP | AastraIPPhone55i
Mitel 6757 SIP | AastraIPPhone57i
Mitel 6730 SIP | AastraIPPhone6730i
Mitel 6731 SIP | AastraIPPhone6731i
Mitel 6739 SIP | AastraIPPhone6739i
Mitel 6863 SIP | AastraIPPhone6863i
Mitel 6865 SIP | AastraIPPhone6865i
Mitel 6867 SIP | AastraIPPhone6867i
Mitel 6869 SIP | AastraIPPhone6869i
Mitel 6873 SIP | AastraIPPhone6873i
OMM RFP | OpenMobility

## Herstellerspezifische Information (Option 43)

Wenn der DHCP-Server eine Adressanfrage mit Hilfe der Herstellerklasse-ID einem IP-Systemtelefon zuordnen kann, sendet er diesem nebst den Adresskoordinaten auch die konfigurierten herstellerspezifischen Informationen (vendor specific information) mit. Diese setzen sich aus Parameter der Telefonkonfiguration zusammen. Benutzen Sie die folgenden Angaben, um die gewünschten Parameter in einer DHCP-Serverkonfiguration abzubilden.

Table 3. Option 43: Konfigurationsparameter der IP-Systemtelefone
Atttribut | Option Code | Hex | Länge (Oktet) | Typ | Erläuterung
PBX_ADDRESS | 03 | 03$ | 4 | UINT32 | IP-Adresse des Kommunikationsservers
SIP_PORT_PBX | 04 | 04$ | 2 | UINT16 | SIP-Port des Kommunikationsservers
SIP_PORT_PHONE | 05 | 05$ | 2 | UINT16 | SIP-Port des IP-Systemtelefons
VLAN_PRIO | 07 | 07$ | 1 | UINT8 | VLAN-Priorität des IP-Systemtelefons (0 bis 6)
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | 08 | 08$ | 2 | UINT16 | VLAN-ID des Systemtelefons (Werte zwischen 0 bis 4094, wobei der Wert 0 VLAN deaktiviert.)
VLANPC_PRIO | 09 | 09$ | 1 | UINT8 | VLAN-Priorität der PC-Schnittstelle am IP-Systemtelefon (0 bis 6)
VLANPC_ID/VLANPC_ENABLED | 10 | $0A | 2 | UINT16 | VLAN-ID der PC-Schnittstelle am IP-Systemtelefon (Werte zwischen 0 bis 4094, wobei der Wert 0 VLAN deaktiviert.)
VLAN-PC-Port-TAGS | 11 | $0B | 1 | UINT8 | VLAN-Tags der PC-Schnittstelle am IP-Systemtelefon: 1 = eingeschaltet 0 = ausgeschaltet

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine Konfigurationsdatei für den integrierten DHCP-Server:

# This is a sample configuration file for the Aamadeus IP phones.

# Depending on the Vendor Class Identifier different options are

# set.

# The Vendor Class for the Aamadeus IP phone

Option 60 == Aamadeus IP Phone

{

# Vendor specific information:

# PBX-IP-Adresse: Code 0x03; Length 4; 172.020.054.001

# --> Hex string: 0x0304AC143601

# SIP-Port PBX: Code 0x04; Length 2; 18060

# --> Hex string: 0x0402468C

# SIP-Port-Telefon: Code 0x05; Length 2; 18060

# --> Hex string: 0x0502468C

# Put hex string parts together to get the whole option 43 string:

Option 43 = 0x0304AC1436010402468C0502468C

}

# From here on another vendor class can be defined.

Parent topic: Produktinformationen
↑