# IP-Netzwerk

Hier finden Sie die IP-Netzwerk-Einstellungen der Applikationskarte.

Table 1. IP-Netzwerkadapter der Applikationskarte: Bezeichnung und Einstellungen
Parameter | Erläuterung
--- | ---
Gerät | Name des auf der Applikationskarte integrierten Netzwerk-Adapters (nur Lesezugriff).
MAC-Adresse | MAC-Adresse des auf der Applikationskarte integrierten Netzwerk-Adapters (nur Lesezugriff).
DHCP aktiviert | DHCP ist aktiviert (Standardwert)
IP-Adresse / Subnetzmaske | IP-Adresse und Subnetzmaske der Applikationskarte. Wenn DHCP ausgeschaltet ist, lautet der Standardwert 192.168.104.014. Note: Wenn Sie DHCP ausschalten und die Applikationskarte statisch adressieren, beachten Sie bitte, dass die IP-Adresse der Applikationskarte im gleichen Subnetz sein muss wie die IP-Adresse des Kommunikationsservers. Note: Wenn Sie die IP-Adresse des Kommunikationsservers UND der Applikationskarte ändern möchten, ändern Sie zuerst undbedingt die IP-Adresse der Applikationskarte!
Gateway | Der Standardwert des Standard-Gateway des Subnetzes lautet 192.168.104.013. Dies ist die Standard-IP-Adresse des Kommunikationsservers.
Primärer DNS | Hier geben Sie an, welche DNS-Server in welcher Reihenfolge zum Auflösen eines Namens angefragt werden. Wenn Sie nur ein DNS-Server im Einsatz haben, lassen Sie den Eintrag für Secondary DNS leer.
Sekundärer DNS | Unter diesem Name ist die Applikationskarte in der Workgroup bekannt.

Parent topic: Multimedia
↑