# Leitweg

## Fortsetzung Schritt 10- Ausgehende Anruflenkung überprüfen

1. Überprüfen Sie die Bündelzuordnung und passen Sie diese nach Bedarf an.
2. Überprüfen Sie die Bündelreihenfolge und passen Sie diese nach Bedarf an. (Der Leitweg versucht zuerst, einen Anruf über die freie Leitungsgruppe zu senden).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden , um die Einstellungen zu speichern und die Overlay-Ansicht zu schließen.

Parent topic: Konfigurationsdaten sichern
↑