# Ereignisprotokoll

Hier finden Sie die letzten 254 Ereignismeldungen.

Ereignismeldungen haben einen bestimmten Schweregrad: Normal, Ernst und Kritisch. Viele Ereignismeldungen haben sowohl eine negative Ausprägung (Fehler aufgetreten) als auch eine positive Ausprägung (Fehler behoben). Einige Ereignismeldungen haben keine Ausprägung und damit auch kein Pendant. In der Tabelle werden Schweregrad, positive oder negative Auswirkung (sofern vorhanden) und die Information, ob eine Paarung vorhanden ist, angegeben.

Wird als Meldeziel ein SRM-Server angegeben, bewirkt der Schweregrad der Ereignismeldung eine Änderung des Systemstatus. Dies ist im SRM-Agenten sichtbar und wird mit der entsprechenden Farbe angezeigt (siehe Abschnitt "SRM-Ziel").

In der folgenden Tabelle sind alle möglichen Ereignismeldungen mit den Auslösebedingungen und Detailangaben zu den Parametern aufgelistet.

Table 1. Ereignistypen, alphabetisch geordnet
Ereignismeldung | Auslösebedingung | Einzelheiten1 | Schweregrad
--- | --- | --- | ---
ATAS: Verbindung hergestellt | Der ATAS-Link wurde (wieder) hergestellt | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
ATAS: Verbindung verloren | Der ATAS-Link wurde unterbrochen | Ursache (0: Logoff, 1: fehlendes Taktsignal), Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
BluStar Client wieder innerhalb des Lizenzlimits | Für BluStar-Clients steht nun wieder eine ausreichende Anzahl von Lizenzen zur Verfügung. Parameter 1: 0 (nicht verwendet) Lizenztyp: 0 und 1: (nicht verwendet), 2: BluStar CTI, 3: BluStar Softphone, 4: BluStar Video-Option, 5: BluStar-Anwesenheitsoption | Parameter 1, Lizenztyp, Gesamtzahl der erworbenen Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Karte in Betrieb | Eine Karte, die zuvor ausser Betrieb war, funktioniert wieder. | Nummer des Erweiterungssteckplatzes, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Karte ausser Betrieb | Eine Karte, die zuvor in Betrieb war, funktioniert nicht mehr. | Nummer des Erweiterungssteckplatzes, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Karte zurückgesetzt | Für eine Karte wurde ein Reset ausgeführt | Nummer des Erweiterungssteckplatzes, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Überlauf Gebührenzähler | Individueller Summen- oder Kostenstellenzähler übergelaufen | Ursache (0: Benutzer / 1: Kostenstelle / 2: Amtsleitung / 3: Zimmer), Nummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
CL-Ausgabe wieder möglich | Ausgabe auf Systemdrucker wieder möglich | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
CL-Ausgabe blockiert | Systemdrucker seit 4 Min. ohne Reaktion Drucker ohne Papier oder ausgeschaltet | Schnittstelle, Schnittstellen-/Karten-Nummer, Portnummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Kompatible PMS-Applikation | Das externe Hotelmanagementsystem (PMS-Applikation) ist geeignet zur Kommunikation mit dem Kommunikationsserver. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Konfigurationsvorlage vorhanden | Die fehlende Konfigurationsvorlage für ein Mitel SIP Endgerät ist jetzt im Dateisystem des Kommunikationsservers vorhanden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Verbindung zur IP-Fernverwaltung (SRM) fehlgeschlagen | Die Verbindungsaufbau zur IP-Fernverwaltung (SRM = Secure IP Remote Management) ist fehlgeschlagen. Parameter Ursache:1: Verbindungsversuch fehlgeschlagen, 2: Authentifizierung fehlgeschlagen, 3: Datei-Upload verweigert | Ursache, Datum, Uhrzeit | Normal (negativ, mit Pendant)
Verbindung zur IP-Fernverwaltung (SRM) hergestellt | Es konnte erfolgreich eine Verbindung zur IP-Fernverwaltung (SRM = Secure IP Remote Management) hergestellt werden. | Datum, Uhrzeit | Normal (positiv, mit Pendant)
Verbindung zu PMS-System hergestellt | Es konnte jetzt erfolgreich eine Verbindung zu einem Hotelmanagementsystem (PMS-System) aufgebaut werden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Verbindung zu PMS-System fehlgeschlagen | Es wurde erfolglos versucht, eine Verbindung zu einem Hotelmanagementsystem (PMS-System) aufzubauen. Grund: 1: Verbindung verweigert, 2: Ziel nicht erreichbar, 3: Ziel besetzt, 4: Verbindungs-Timeout, 5: Falsche Adresse, 6: Unbekannter Fehler | Grund, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
CPU2 Applikationskarte Datenkommunikation funktioniert nicht | Die Datenkommunikation zur Applikationskarte CPU2 ist wegen eines Fehlers (Nach Windows-Update oder infolge anderer Gründe) unüblich lange (> 1 Stunde) unterbrochen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
CPU2 Applikationskarte Datenkommunikation funktioniert wieder | Die Datenkommunikation zur Applikationskarte CPU2 ist wieder hergestellt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Erstellen Instanz auf Backup-Kommunikationsserver fehlgeschlagen | Der Backup-Kommunikationsserver konnte mit den empfangenen Konfigurationsdaten keine Benutzer- oder Endgeräte-Instanz erstellen oder ändern. Note: Diese Ereignismeldung wird vom Backup-Kommunikationsserver generiert. | Instanz-Typ (0: Benutzer, 1: Endgerät), Benutzernummer oder Endgeräte-ID, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Erstellen Instanz auf Backup-Kommunikationsserver erfolgreich | Der Backup-Kommunikationsserver konnte (nach einem oder mehreren vorangehendem Fehlversuchen) mit den empfangenen Konfigurationsdaten eine Benutzer- oder Endgeräte-Instanz erstellen oder ändern. Note: Diese Ereignismeldung wird vom Backup-Kommunikationsserver generiert. | Instanz-Typ (0: Benutzer, 1: Endgerät), Benutzernummer oder Endgeräte-ID, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
CSTA-Sessions wieder innerhalb der Lizenzgrenze | CSTA Sessions -Lizenzen sind jetzt wieder verfügbar. | Anzahl Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
CTI First-Party Verbindung hergestellt | Der First-Party-Link wurde (wieder) hergestellt | Benutzernummer, Endgerät-ID, Protokolltyp (0 = ATPC3, 1 = CSTA), Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
CTI First-Party Verbindung unterbrochen | Der First-Party-Link wurde unterbrochen, weil das Taktsignal fehlt. | Benutzernummer, Endgerät-ID, Protokolltyp (0 = ATPC3, 1 = CSTA), Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
CTI-Third-Party: Verbindung hergestellt | Der Third-Party-Link wurde (wieder) hergestellt | IP-Adresse, Protokolltyp (0 = ATPC3, 1 = CSTA), Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
CTI-Third-Party: Verbindung verloren | Der Third-Party-Link wurde unterbrochen | Grund (0 = Logoff, 1 = fehlendes Taktsignal), IP-Adresse, Protokolltyp (0 = ATPC3, 1 = CSTA) Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Definitive Aktivierungslizenz fehlt | Die erstmalige, temporäre Aktivierung des Kommunikationsservers für eine bestimmte Zeitdauer (z. B. 90 Tage) wurde gestartet. Nach dieser Frist schaltet der Kommunikationsserver in den eingeschränkten Betriebsmodus um. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Definitive Aktivierungslizenz jetzt vorhanden | Es wurde eine Lizenzdatei mit einer definitiven Aktivierungslizenz hochgeladen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Dual Homing Client wieder innerhalb der Lizenzgrenze | Es sind jetzt wieder genügend Lizenzen zur Registrierung von SIP-Telefonen der Familie Mitel 6800/6900 SIP an einem Backup-Kommunikationsserver verfügbar. Note: Diese Ereignismeldung wird vom Backup-Kommunikationsserver generiert. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
E-Mail erfolgreich gesendet | Das System konnte eine E-Mail jetzt erfolgreich versenden. Bedeutung der Parameterwerte siehe nachfolgende Tabelle | Ursache/Aktion=0000, E-Mail-Client, Zusätzliche Information, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Notruf wurde beendet | Der Notruf wurde von einem Verantwortlichen bestätigt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Notruf wurde begonnen | Es wurde eine Notrufnummer aus der Liste der öffentlichen Notrufnummern gewählt. Note: Wurde eine Nummer aus dem internen Nummerierungsplan gewählt, wird keine Ereignisnachricht generiert. | Gewählte Nummer (die ersten 4 Ziffern), Benutzernummer, Endgeräte-ID (wenn Benutzernummer ? 0) oder Trunk-Gruppen-ID (wenn Benutzernummer = 0), Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
ESME erreichbar | Die LAN Verbindung zwischen dem SMSC und dem ESME ist jetzt verfügbar | IP-Adresse, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
ESME unerreichbar | Die LAN Verbindung zwischen dem SMSC und dem ESME ist unterbrochen | IP-Adresse, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Ethernet wieder aktiviert | Die Überlastsituation auf der Ethernet-Schnittstelle ist nicht mehr vorhanden. Die Schnittstelle wurde wieder aktiviert. | Datum, Uhrzeit | Normal (positiv, mit Pendant)
Ethernet wegen hoher Last deaktiviert | Das System hat eine Überlastsituation auf der Ethernet-Schnittstelle detektiert. Die Schnittstelle wird vorübergehend deaktiviert. | Datum, Uhrzeit | Normal (negativ, mit Pendant)
Externe Zusatzspeisung ausgefallen (nur Mitel 470) | Die externe Zusatzspeisung des Kommunikationsservers ist ausgefallen. Wurde die Zusatzspeisung für den Redundanzbetrieb eingesetzt, gibt es kurzfristig keine Einschränkungen. Diente die Zusatzspeisung der Erhöhung der Speiseleistung, muss mit einer Überlast der internen Speiseeinheit gerechnet werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Externe Zusatzspeisung in Betrieb (nur Mitel 470) | Die externe Zusatzspeisung des Kommunikationsservers ist in Betrieb. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Externes Meldeziel nicht erreichbar | Externes Meldeziel nicht automatisch erreichbar | Ursache (0: Besetzt / 1: Nicht verfügbar / 2: Gesperrt /3: undefiniert), Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Externes Meldeziel erreichbar | Externes Meldeziel ist jetzt erreichbar | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Fan failure (nur Mitel 415/430 und Mitel SMBC) | Der Lüfter ist verklemmt, defekt oder der Anschluss macht keinen Kontakt mehr. Parameter = 0: Kein Lüfter mehr in Betrieb. -> Überhitzungsgefahr: Defekten Lüfter ersetzen. | Parameter, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Fan failure (nur Mitel 470) | Der Lüfter ist verklemmt, defekt oder der Anschluss macht keinen Kontakt mehr. Parameter 1 = 0: Kein Lüfter mehr in Betrieb. -> Überhitzungsgefahr: System wird nach 2 Minuten heruntergefahren. ->Beide Lüfter austauschen. Parameter 1 = 1: Nur noch ein Lüfter in Betrieb. Parameter 2 = Defekter Lüfter Nummer -> System läuft weiter mit nur einem Lüfter. -> Defekten Lüfter ersetzen. | Parameter 1, Parameter 2, Datum, Zeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Fan in operation (nur Mitel 415/430 und Mitel SMBC) | Der Lüfter ist nach einem Ausfall wieder in Betrieb. Parameter = 0: Lüfter ist wieder in Betrieb. | Parameter, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Fan in operation (nur Mitel 470) | Der Lüfter ist nach einem Ausfall wieder in Betrieb. Parameter = 0: Ein Lüfter ist wieder in Betrieb. Parameter = 1: Zweiter Lüfter ist wieder in Betrieb. | Parameter, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
FIAS-Kommando-Buffer voll | Der Kommando-Buffer zur PMS-Schnittstelle ist voll. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
FIAS-Schnittstelle wieder nutzbar | Der Kommando-Buffer zur PMS-Schnittstelle ist wieder unter der kritischen Grenze. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Inaktiver Funkeinheit-Port | Funkeinheit antwortet nicht Grund: 0: Aufstarten läuft, 1: Nicht registriert, 2: Verschiedene Knoten, 3: Port nicht erlaubt, 4: Lokale Speisung, 5: Nicht angeschlossen, 6: Port-Reset, 7: Aufstartfehler, 8: Unbekannter Fehler | Kartennummer, Portnummer, Funkeinheit-ID/Grund, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Inkompatible PMS-Applikation | Das externe Hotelmanagementsystem (PMS-Applikation) ist nicht geeignet zur Kommunikation mit dem Kommunikationsserver. | PMS-SW-Version, PMS-Schnittstellenversion, PMS-Schnittstellentreiberversion, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Incorrect or no wiring adapter (nur Mitel 415/430 und Mitel SMBC) | In einem Verdrahtungsadapter-Steckplatz ist kein oder ein unpassender Verdrahtungsadapter bestückt. | Steckplatznummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (ohne Pendant)
Zu wenig Bandbreite | Ein Benutzer in einem AIN versucht eine Verbindung aufzubauen und die zur Zeit zur Verfügung stehende Bandbreite des WAN-Links reicht dazu nicht aus. | Link-ID, WAN-Link-Name, zur Verfügung stehende Bandbreite in kBit/s, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Internes Meldeziel nicht erreichbar | Lokale Ausgabe blockiert oder nicht verfügbar | Ursache (0: Besetzt / 1: Nicht verfügbar / 2: Gesperrt /3: undefiniert), Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Internes Meldeziel erreichbar | Lokale Ausgabe wieder verfügbar | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Interne Speiseeinheit ausgefallen (nur Mitel 470) | Die interne Speiseeinheit des Kommunikationsservers ist ausgefallen. Wurde die Zusatzspeisung für den Redundanzbetrieb eingesetzt, gibt es kurzfristig keine Einschränkungen. Diente die Zusatzspeisung der Erhöhung der Speiseleistung, muss mit einer Überlast der externen Speiseeinheit gerechnet werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Interne Speiseeinheit in Betrieb (nur Mitel 470) | Die interne Speiseeinheit des Kommunikationsservers ist in Betrieb. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
IP-Adresse zu DoS-Blacklist hinzugefügt | Es ist ein DoS-Angriff erfolgt (Dos = Denial of Service) der die maximal konfigurierten zulässigen Registrierungsversuche oder Transaktionen überschritten hat. Die betroffene IP-Adresse wurde in eine schwarze Liste eingetragen und bleibt für die eingestellte Zeitdauer gesperrt. | IP-Adresse, Ursache (0: Registrierung / 1: Zu viele Transaktionen / 2: Kein Session / 3: geänderte Nachricht), Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
IP-Adresse geändert: TLS-Zertifikate wieder generieren | Die IP-Adresse des Kommunikationsservers hat geändert. Die TLS-Zertifikate müssen neu generiert werden. Für Endgeräte unterhalb eines NAT ohne ALG muss die öffentliche NAT-Gateway-Adresse konfiguriert werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
IP-Adresse von der DoS-Blacklist entfernt | Eine vorgängig wegen eines DoS-Angriffs (Dos = Denial of Service) hinzugefügte IP-Adresse wurde wieder von der schwarzen Liste entfernt und ist nicht mehr gesperrt. | IP-Adresse, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
IP-Telefon: Verbindung verloren | Ein IP-Systemtelefon hat keine Verbindung mehr zum Kommunikationsserver. | Benutzernummer, Endgeräte-ID, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
IP-Telefon: Verbindung wiederhergestellt | Ein IP-Systemtelefon hat wieder Verbindung zum Kommunikationsserver. | Benutzernummer, Endgeräte-ID, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Lizenz für IP-Systemtelefon nun verfügbar | Für MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP ist nun wieder eine ausreichende Anzahl an Lizenzen verfügbar. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Download Sprachdatei fehlgeschlagen | Der Download einer Sprachdatei via FTP-Server für ein MitelSIP-Endgerät ist fehlgeschlagen. | Parameter 1: FTP-Serveradresse, Parameter 2: Typ und Name der Sprachdatei, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Download Sprachdatei erfolgreich | Der Download einer Sprachdatei via FTP-Server für ein Mitel SIP-Endgerät wurde erfolgreich beendet. | Parameter 1: FTP-Serveradresse, Parameter 2: Typ und Name der Sprachdatei, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
LCR auf alternativen Netzbetreiber | Automatischer Wechsel vom primären Netzbetreiber zum alternativen Netzbetreiber durch LCR-Funktion. | Provider-ID, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Licence available for configured user (nur Mitel 470 und Virtual Appliance) | Diese Ereignismeldung wird generiert, wenn alle konfigurierten Benutzer eine Benutzerlizenz haben (was vorher nicht der Fall war). | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Lizenz für integriertes mobiles/externes Telefon verfügbar | Es sind jetzt wieder genügend Lizenzen für integrierte mobile/externe Telefone verfügbar. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Lizenz für PMS-Schnittstelle verfügbar | Die Hospitality PMS Interface-Lizenz oder eine ausreichende Anzahl von Hospitality PMS Rooms-Lizenzen sind jetzt verfügbar. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Lizenz ungültig, eingeschränkter Betriebsmodus 4 Std. nach Neustart | Es wurde eine Systemsoftware geladen, die eine Software-Release-Lizenz erfordert. Ohne diese Lizenz wird die Funktionalität der Systemsoftware 4 Stunden nach dem Neustart stark eingeschränkt. | Datum, Uhrzeit | Ernst (ohne Übereinstimmung)
Licence missing for configured user (nur Mitel 470 und Virtual Appliance) | Diese Ereignismeldung wird generiert, wenn ein oder mehrere konfigurierte Benutzer keine Benutzerlizenz haben. Note: Um eine Nachrichtenflut zu vermeiden, wird diese Ereignismeldung nur einmal generiert (wenn zum ersten Mal ein Benutzer ohne Benutzerlizenz erstellt wird) | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Lizenzen für Offline-Betrieb abgelaufen | Die maximale Dauer von 36 Stunden für die temporäre Freischaltung der Lizenzen ist abgelaufen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (ohne Pendant)
Verbindung zu Gateway-Satellit verloren (nur Virtual Appliance) | Der Kommunikationsserver hat die Verbindung zum Gateway-Satelliten verloren. Ohne diese Verbindung schaltet der Kommunikationsserver nach xx Stunden in den eingeschränkten Betriebsmodus um. | Anzahl Stunden bis zum eingeschränkten Betriebsmodus, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Verbindung zu Gateway-Satellit wiederhergestellt (nur Virtual Appliance) | Der Kommunikationsserver konnte die Verbindung zum Gateway-Satelliten wieder herstellen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Verbindung zum Lizenzserver (SLS) fehlgeschlagen (nur Virtual Appliance) | Es konnte für längere Zeit keine Verbindung zum Lizenzserver hergestellt werden. Das System schaltet nach Ablauf eines variablen Timers (max. 72 Stunden) in den eingeschränkten Betriebsmodus um. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Verbindung zum Lizenzserver (SLS) wiederhergestellt (nur Virtual Appliance) | Es konnte wieder eine Verbindung zum Lizenzserver hergestellt werden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Lokaler Speisungsfehler an Funkeinheit | Lokale Speisung einer Funkeinheit SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT ausgefallen oder nicht vorhanden | Kartennummer, Portnummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Lokale Speisung an Funkeinheit vorhanden | Lokale Speisung einer Funkeinheit SB-4+ / SB-8 / SB-8ANT ist jetzt wieder vorhanden | Kartennummer, Portnummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Netzspannungsausfall | Ereignismeldung nach Wiedereinschalten der Netzspannung Stromnetz häufiger ausgefallen als in der Triggertabelle eingetragen | Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Fehlfunktion | Es ist ein Hardware- oder ein Software-Fehler aufgetreten. Die Fehler-ID kann dem Support helfen, die mögliche Fehlerursache zu finden. | Fehler-ID, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
MiCollab: Terminalgrenze erreicht | Ein MiCollab Terminal konnte nicht mit einem Benutzer verknüpft werden, weil ein Limit erreicht wurde (Grund). Grund = 0: Zu viele Terminals pro System Grund = 1: Zu viel Terminal pro Benutzer Grund = 2: Zu viele MiCollab Clients pro Benutzer | Benutzernummer, Grund, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
MiCollab: Wieder innerhalb der Terminalgrenzen | Ein MiCollab Terminal konnte nun mit einem Benutzer verknüpft werden, da es sich wieder innerhalb eines Limits befindet (Grund). Grund = 0: Terminals pro System wieder in Ordnung Grund = 1: Terminal pro Benutzer wieder in Ordnung Grund = 2: MiCollab Clients pro Benutzer wieder in Ordnung. | Benutzernummer, Grund, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Mitel Dialer-Sessions wieder innerhalb der Lizenzgrenze | Mitel Dialer Es stehen jetzt wieder Benutzerlizenzen zur Verfügung. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Mitel SIP-Endgeräte wieder innerhalb der Lizenzgrenze | Mitel SIP Terminals und Mitel 8000i Video Options-Lizenzen sind jetzt verfügbar. | Parameter 1=1: Mitel SIP-Endgeräte-Lizenz, Parameter 2=1: Mitel 8000i Video Options-Lizenz, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Monitor Ereignis | Monitor Ereignis | Monitor Typ, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Konfigurationsvorlage fehlt | Eine Konfigurationsvorlage für ein Mitel SIP Endgerät fehlt im Dateisystem des Kommunikationsservers. Ohne die Konfigurationsvorlage kann für diesen Endgerätetyp keine Konfigurationsdatei generiert werden. | Fehlende Konfigurationsvorlage, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Keine DECT-DSP-Kanäle verfügbar | Überlastung der DECT Kanäle auf DSP-0x | Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Kein DTMF-Empfänger für integrierte mobile/externe Telefone verfügbar | Einem integrierten mobilen/externen Telefon mit erweiterter Funktionalität konnte kein permanenter DTMF-Empfänger (zur Erkennung von Funktionscodes in Nachwahl) zugewiesen werden. | BCS-Ref., Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Kein Klon ihres Systems mehr detektiert (nur Virtual Appliance) | Der Klon-Detektionsdienst auf dem Lizenzserver (SLS-Cloud) konnte für längere Zeit (24 Std.) keinen Klon (System mit der gleichen EID) mehr finden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Netz antwortet nicht | Keine Antwort auf Call Setup auf BRI-T-/PRI-Schnittstelle | Portnummer des Amtsanschlusses, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Benutzer antwortet nicht | Keine Antwort von Benutzer an S-Bus oder DSI auf eingehenden DDI-Anruf | DDI-Nr., Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Knoten: Verbindung verloren | Ein Knoten hat eine bestimmte Zeit (konfigurierbar) keine Verbindung mehr zum Master. | Knotennummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Knoten: Verbindung wiederhergestellt | Ein Knoten hat nach einem Unterbruch eine bestimmte Zeit lang (konfigurierbar) wieder Verbindung zum Master. | Knotennummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Zu wenig Lizenzen für integrierte mobile/externe Telefone | Der Verbindungsaufbau mit einem integrierten Mobil-/Externtelefon ist fehlgeschlagen, da die Anzahl der konfigurierten Mobil-/Externtelefone größer als die Anzahl der verfügbaren Lizenzen ist. Alle integrierten mobilen/externen Telefone bleiben geblockt, bis genügend Lizenzen vorhanden sind. | Anzahl Lizenzen, Anzahl konfigurierte mobile/externe Telefone, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
NTP: Zeitsynchronisation fehlgeschlagen | Die Zeitsynchronisation über den NTP-Server (NTP = Network Time Protocol) ist fehlgeschlagen. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
NTP: Zeitsynchronisation wiederhergestellt | Die Zeitsynchronisation über den NTP-Server (NTP = Network Time Protocol) konnte wiederhergestellt werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Abgehender Anruf abgewiesen | Rufabweisung vom Netz In allen Leitwegen: Fehlercode 34 Auf erforderlicher Leitungsgruppe: Fehlercode 44 | Portnummer des Amtsanschlusses, Ursache, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Überhitzung (nur Mitel415/430 und Mitel SMBC) | Die Temperatur im Kommunikationsserver ist zu hoch. Es müssen sofort geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Wärmeabfuhr getroffen werden z. B. durch Schaffung der vorgeschriebenen Freiräume, durch Senkung der Umgebungstemperatur oder durch den Einbau des Lüfters aus dem Rack-Montage-Set (nur Mitel 430). | Kritisch (negativ, mit Pendant) | Kartennummer, Temperatur, Datum, Uhrzeit
Overheat (nur Mitel 470) | Die Temperatur im Innern des Kommunikationsservers ist zu hoch. Es müssen sofort geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Wärmeabfuhr getroffen werden. Je nach Ort der Überhitzung werden automatisch Massnahmen ergriffen: Schnittstellenkarte FXO und FXS: Die Ports werden in Gruppen von 4 Ports deaktiviert. Nach erfolgter Abkühlung unter einen definierten kartenabhängigen Wert, werden die Ports automatisch wieder gruppenweise aktiviert. Applikationskarte CPU2: Die Karte wird komplett abgeschaltet. Nach erfolgter Abkühlung unter einen definierten Wert, wird die Karte automatisch wieder aktiviert. Interne Speiseeinheit PSU2U oder Call-Manager-Karte CPU1: Der Kommunikationsserver wird komplett heruntergefahren. Note: Um eine Überhitzung des Systems zu vermeiden, sollten pro 32FXS-Karte nicht mehr als 30 % der FXS-Ports und pro System nicht mehr als 50 FXS-Ports gleichzeitig aktiv sein. PRI-, BRI- und DSI-Karten enthalten keine Temperatursensoren und werden daher wegen Überhitzung auch nie abgeschaltet. | Kartennummer, Temperatur, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Überlast an USB-Port detektiert (CPU2) (nur Mitel 470) | An einer der USB-Schnittstellen der Anwendungskarte (CPU) wurde eine Stromüberlastung erkannt. Note: Der maximale Strombezug an den USB-Schnittstellen ist unterschiedlich. | Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Port ausser Betrieb | Ein Port, das zuvor in Betrieb war, funktioniert nicht mehr. | Nummer des Steckplatzes, zugehörige Portnummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Möglicher Klon ihres Systems detektiert (nur Virtual Appliance) | Der Klon-Detektionsdienst auf dem Lizenzserver (SLS-Cloud) hat einen möglichen Klon (System mit der gleichen EID) detektiert. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
QSIG-Lizenzgrenze erreicht | Maximale Anzahl lizenzierter abgehender Verbindungen mit QSIG-Protokoll überschritten | Leitwegnummer, Benutzernummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Funkeinheit-Port aktiv | Die Funkeinheit antwortet wieder | Kartennummer, Portnummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Anmeldefehler | Karte nicht gesteckt Karte nicht angemeldet Karte fehlerhaft | Kartennummer, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Fernwartung ist ausgeschaltet | Die Fernwartung wurde ausgeschaltet | Datum, Uhrzeit | Normal (positiv, mit Pendant)
Fernwartung ist eingeschaltet | Die Fernwartung wurde aktiviert (Report wird ungefiltert an lokalen Zielen ausgegeben). | Datum, Uhrzeit | Normal (negativ, mit Pendant)
Neustart der Applikationskarte CPU2 ausgeführt | Der Neustart der Applikationskarte CPU2 wurde erfolgreich durchgeführt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Neustart der Applikationskarte CPU2 erforderlich | Das System hat festgestellt, dass ein manueller Neustart der Applikationskarte CPU2 erforderlich ist (z. B. für ein Sicherheitsupdate). | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Eingeschränkter Betriebsmodus aufgehoben | Der eingeschränkte Betriebsmodus konnte wieder aufgehoben werden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Eingeschränkter Betriebsmodus freigegeben (nicht gültig für Virtual Appliance) | Der Kommunikationsserver hat in den eingeschränkten Betriebsmodus umgeschaltet. Ursache: 0: Keine gültige Lizenz | Ursache, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Eingeschränkter Betriebsmodus aktiviert (nur Virtual Appliance) | Der Kommunikationsserver hat in den eingeschränkten Betriebsmodus umgeschaltet. Ursache: 0: Keine gültige Lizenz. 1: Verbindung zu Gateway-Satellit verloren. 2: Max. Zeitdauer ohne Verbindung zum Lizenzserver erreicht. 3: Klon ihres Systems bestätigt. 4: Modi der Lizenzprüfung in SLS und MiVo400 stimmen nicht überein. 5: Support-Modus aktiviert. | Ursache, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Fehlende Satelliten nach Überwachungszeit | Nach dem Update eines AIN (Master und alle Satelliten) haben nicht mehr alle Satelliten Verbindung zum Master. | Fehlende Satelliten insgesamt, Satelliten Rollback durchgeführt, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
E-Mail senden fehlgeschlagen | Das System konnte eine E-Mail nicht versenden, weil ein Fehler aufgetreten ist. Bedeutung der Parameterwerte siehe nachfolgende Tabelle | Ursache/Aktion, E-Mail-Client, Zusätzliche Information, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
SIMPLE/MSRP wieder innerhalb der Lizenzgrenze | Es sind jetzt wieder genügend Lizenzen für Drittapplikationen zur Nutzung des Protokolls MSRP und/oder SIMPLE für Benutzer verfügbar. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
SIP-Konto verfügbar | Das SIP-Konto konnte sich beim SIP-Provider wieder erfolgreich registrieren. | Provider, Konto, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
SIP-Konto nicht verfügbar | Das SIP-Konto kann sich aus einem bestimmten Grund (0: Provider nicht erreichbar / 1: keine Erlaubnis Das Ereignis wird nur ausgelöst, wenn der Parameter Registration erforderlich auf Ja konfiguriert ist. | Provider, Konto, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
SMS Gateway erreichbar | Externer SMS-Gateway wieder erreichbar | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
SMS-Gateway unerreichbar | Externer SMS-Gateway vom Netzbetreiber unerreichbar oder falsch konfiguriert | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
SW-Aktualisierung IP-Systemtelefon fehlgeschlagen | Die Software-Aktualisierung eines MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP aus dem angegebenen Grund fehlgeschlagen. | Benutzernummer, Endgeräte-ID, Grund, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
SW-Aktualisierung IP-Systemtelefon erfolgreich | Die Softwareaktualisierung einer MiVoice\ 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP wurde nun nach erfolglosen Versuch(en) erfolgreich abgeschlossen. | Benutzernummer, Endgeräte-ID, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Software-Upload | Während der Durchführung eines Upload im Status: Update läuft Überwachung läuft Normalbetrieb | Parameter 1: 0: "Neue Kommunikationsserver-Software geladen, wird gestartet...", 1: "Neue Kommunikationsserver-Software abgestürzt, Rollback ausgeführt" 3: "Neue Kommunikationsserver-Software gestartet, läuft fehlerfrei" Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Standard-SIP-Endgeräte wieder innerhalb der Lizenzgrenze | SIP Terminals und Video Terminals-Lizenzen sind jetzt wieder verfügbar. | Parameter 1=1: SIP-Terminals-Lizenz, Parameter 2=1: Video Terminals-Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Managementsystem zur Erfassung von Anrufdaten SX-200: Verbindung hergestellt | Die Verbindung zum Managementsystem zur Erfassung von Anrufdaten SX-200 wurde erfolgreich hergestellt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Managementsystem zur Erfassung von Anrufdaten SX-200: Verbindung verloren | Die Verbindung zum Managementsystem zur Erfassung von Anrufdaten SX-200 wurde unterbrochen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Hotelmanagementsystem SX-200: Verbindung hergestellt | Die Verbindung zum Hotelmanagementsystem SX-200 wurde erfolgreich hergestellt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Hotelmanagementsystem SX-200: Verbindung verloren | Die Verbindung zum Hotelmanagementsystem SX-200 wurde unterbrochen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Voicemail-Managementsystem SX-200: Verbindung hergestellt | Die Verbindung zum Voicemail-Managementsystem SX-200 wurde erfolgreich hergestellt. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Voicemail-Managementsystem SX-200: Verbindung verloren | Die Verbindung zum Voicemail-Managementsystem SX-200 wurde unterbrochen. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Synchronisationsverlust auf Amt | Eine BRI/PRI-Schnittstelle, die im Taktpool eingetragen ist, hat den Systemtakt verloren. | Portnummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Synchronisation wiederhergestellt | Synchronisation zum Netz auf zumindest einer BRI/PRI-Schnittstelle konnte wiederhergestellt werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Synchronisation mit Backup-Kommunikationsserver fehlgeschlagen | Der primäre Kommunikationsserver konnte die Konfigurationsdaten nicht auf den Backup-Kommunikationsserver übertragen. Note: Diese Ereignismeldung wird vom primären Kommunikationsserver generiert. | Backup-Kommunikationsserver-ID, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Synchronisation mit Backup-Kommunikationsserver erfolgreich | Der primäre Kommunikationsserver konnte (nach einem oder mehreren vorangehendem Fehlversuchen) die Konfigurationsdaten auf den Backup-Kommunikationsserver übertragen. Note: Diese Ereignismeldung wird vom primären Kommunikationsserver generiert. | Backup-Kommunikationsserver-ID, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Synchronisation auf Amt wiederhergestellt | Eine BRI/PRI-Schnittstelle, die im Taktpool eingetragen ist, konnte wieder auf den Systemtakt synchronisieren. | Portnummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (positiv, mit Pendant)
Speicherverwendung System wieder unter dem kritischen Wert | Die Speicherverwendung im Dateisystem für einen bestimmten Verwendungszweck hat einen definierten (Schweregrad Erheblich) oder einen kritischen (Schweregrad Kritisch) Wert wieder unterschritten. Verwendungszweck (Dateityp-ID):0 Dateisystem, 1: Applikation, 2: Crash-Log, 3: Monitor-Log, 4: Ansagedienst, 5: Voicemail, 6: Musik bei Warten, 7: Datensicherung, 8: Hospitality/Beherbergung, 9: Benutzerordner | Dateityp-ID, Speicherverwendung in Prozent, Datum, Uhrzeit | Erheblich / Kritisch (positiv, mit Pendant)
Speicherverwendung System über dem kritischen Wert | Die Speicherverwendung im Dateisystem für einen bestimmten Verwendungszweck hat einen definierten (Schweregrad Erheblich) oder einen kritischen (Schweregrad Kritisch) Wert überschritten. Verwendungszweck (Dateityp-ID):0 Dateisystem, 1: Applikation, 2: Crash-Log, 3: Monitor-Log, 4: Ansagedienst, 5: Voicemail, 6: Musik bei Warten, 7: Datensicherung, 8: Hospitality/Beherbergung, 9: Benutzerordner | Dateityp-ID, Speicherverwendung in Prozent, Datum, Uhrzeit | Erheblich / Kritisch (negativ, mit Pendant)
Systemüberlast | Versuchter Netzzugriff, wenn alle Leitungen belegt sind oder System überlastet ist. | Leitwegnummer, Benutzernummer, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Systemtelefon wieder in Betrieb | Ein Systemtelefon am DSI-Bus ist wieder betriebsbereit. | Kartennummer, Portnummer, Benutzernummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Systemtelefon ausser Betrieb | Ein Systemtelefon am DSI-Bus ist defekt oder wurde ausgesteckt. | Kartennummer, Portnummer, Benutzernummer, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Temperatur wieder im normalen Bereich | Die Temperatur im Innern des Kommunikationsservers ist nach einer Überhitzungssituation wieder im normalen Betriebsbereich. | Kartennummer, Temperatur, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Die temporäre Aktivierung läuft ab am | Erinnerung an die fehlende, definitive Aktivierungslizenz nach Verbindungsaufbau mit dem Kommunikationsserver. | Ablaufdatum [DD.MM.YYYY], Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Endgeräte-Speisung: Überlastung (nur Mitel 470) | Leichtes Überschreiten der Nennleistung während > 4 Sekunden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Endgeräte-Speisung: Herunterfahren (nur Mitel 470) | Deutliches Überschreiten der Nennleistung während > 4 Sekunden. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
Endgeräte-Speisung: Wieder einschalten (nur Mitel 470) | Die Endgerätespeisung wurde nach vorangehender Abschaltung wegen Überlast wieder eingeschaltet. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Endgeräte-Speisung: Wieder im normalen Bereich (nur Mitel 470) | Die Endgerätespeisung ist nach vorangehender, leichter Überlast wieder im normalen Nennleistungsbereich. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Test-Ereignismeldung | Mit dieser Ereignismeldung kann die Konfiguration der Meldeziele getestet werden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Der Kommunikationsserver wurde neu gestartet | Der Kommunikationsserver wurde manuell oder wegen eines Fehlers automatisch neu gestartet. | Datum, Uhrzeit | Kritisch (ohne Pendant)
Das Lizenzlimit für BluStar-Clients wurde erreicht | Ein BluStar-Client konnte sich nicht registrieren, da zu wenige Lizenzen für diesen Client-Typ vorhanden sind. Parameter 1: 0 (nicht verwendet) Lizenztyp: 0 und 1: (nicht verwendet), 2: BluStar CTI, 3: BluStar Softphone, 4: BluStar-Videooption, 5: BluStar-Anwesenheitsoption | Parameter 1, Lizenztyp, Gesamtzahl der erworbenen Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für CSTA-Sessions wurde erreicht | Eine Anwendung kann keine CSTA-Session zum Überwachen/Überprüfen eines Endgeräts einrichten, da zu wenige CSTA-Session-Lizenzen verfügbar sind. | Maximale Anzahl Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für Dual Homing Client wurde erreicht | Ein SIP-Telefon der Familie Mitel 6800/6900 SIP versuchte sich an einem Backup-Kommunikationsserver zu registrieren und es sind nicht genügend Lizenzen verfügbar. Note: Diese Ereignismeldung wird vom Backup-Kommunikationsserver generiert. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für Mitel Dialer wurde erreicht | Der Mitel Dialer konnte sich nicht mit einem Benutzer verbinden, weil zu wenig Lizenzen vorhanden sind. | Anzahl total gelöste Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für Mitel Dialer-Endgeräte wurde erreicht | Ein Mitel SIP-Endgerät kann sich nicht registrieren respektive kann die Videofunktionalität nicht nutzen, weil zu wenig Lizenzen Mitel SIP Terminals respektive Mitel 8000i Video Options vorhanden sind. | Parameter 1=1: Fehlende Mitel SIP Terminals-Lizenz, Parameter 2=1: Fehlende Mitel 8000i Video Options-Lizenz, Parameter 3=3: Maximale Anzahl Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für SIMPLE/MSRP wurde erreicht | Eine Drittapplikationen möchte das Protokoll MSRP und/oder SIMPLE für einen Benutzer verwenden, aber es sind nicht genügend Lizenzen vorhanden. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Die Lizenzgrenze für Standard-SIP-Endgeräte wurde erreicht | Ein standard SIP-Endgerät kann sich nicht registrieren respektive kann die Videofunktionalität nicht nutzen, weil zu wenig Lizenzen SIP Terminals respektive Video Terminals vorhanden sind. | Parameter 1=1: Fehlende Lizenz SIP Terminals, Parameter 2=1: Fehlende Lizenz Video Terminals, Parameter 3=3: Maximale Anzahl Lizenzen, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
TLS-Zertifikat läuft bald ab | Ein TLS-Zertifikat für einen SIP-Knoten oder SIP-Endpunkt läuft demnächst ab Schweregrad) oder ist gerade abgelaufen (Kritisch Schweregrad Ebene) und muss erneuert werden.Wenn der Endpunkttyp = 0 (Mitel) ist, dann ist Parameter 2 = Knoten-ID.Wenn der Endpunkttyp = 1 (Drittanbieter) ist, dann enthalten die restlichen Parameterdaten die ersten elf Zeichen von dem Zertifikatsnamen. | Typ des Endpunkts (0: Mitel, 1: 3rd-Party), Knoten-ID oder Name des Zertifikats, Datum, Uhrzeit | Erheblich / Kritisch (ohne Pendant)
TLS-Zertifikat-Update misslungen | Die Aktualisierung des TLS-Zertifikats für einen SIP-Knoten oder SIP-Endpunkt über FTP ist fehlgeschlagen und muss manuell erneuert werden. Wenn der Endpunkttyp = 0 (Mitel) ist, ist Parameter 2 = Knoten-ID. Wenn der Endpunkttyp = 1 (Drittanbieter) ist, enthalten die verbleibenden Parameterdaten die ersten elf Zeichen des Zertifikatsnamens. Typ des Endpunkts (0: Mitel, 1: 3rd-Party), Knoten-ID oder Name des Zertifikats, Datum, Uhrzeit |  | Kritisch (negativ, mit Pendant)
TLS-Zertifikat-Update erfolgreich | Ein TLS-Zertifikat für einen SIP-Knoten oder SIP-Endpunkt wurde erfolgreich erneuert. Wenn der Endpunkttyp = 0 (Mitel) ist, ist Parameter 2 = Knoten-ID. Wenn der Endpunkttyp = 1 (Drittanbieter) ist, enthalten die verbleibenden Parameterdaten die ersten elf Zeichen des Zertifikatsnamens. | Typ des Endpunkts (0: Mitel, 1: 3rd-Party), Knoten-ID oder Name des Zertifikats, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
TLS-Zertifikat generiert: Nicht-Mitel-Endpunkte jetzt aktualisieren | Ein TLS-Zertifikat wurde generiert. Erfolgte die Generierung manuell, muss das Zertifikat manuell auf die Mitel SIP-Knoten importiert werden. Bei allen Nicht-Mitel-Knoten und Nicht-Mitel-Endpunkten muss das Zertifikat immer manuell importiert werden. | Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
TLS-Server-Zertifikat: Überprüfung fehlgeschlagen | Während eine TLS-Verbindung aufgebaut wird, ist die Validierung des Zertifikats des TLS-Servers fehlgeschlagen. | Dienst, TCP-Port, Grund, Datum, Uhrzeit | Kritisch (negativ, mit Pendant)
TLS-Server-Zertifikat: Überprüfung erfolgreich | Die Überprüfung des Zertifikats des TLS-Servers war erfolgreich. | Dienst, TCP-Port, Datum, Uhrzeit | Kritisch (positiv, mit Pendant)
Zu wenig FoIP-Kanäle | Der Aufbau einer Faxverbindung über T.38 ist fehlgeschlagen, weil kein FoIP-Kanal verfügbar ist. | Verfügbare FoIP-Kanäle auf Knoten | Erheblich (ohne Pendant)
Zu wenig Lizenzen für IP-Systemtelefone | Ein MiVoice 5361 IP / 5370 IP / 5380 IP konnte sich nicht anmelden, da es wenige IP-Systemtelefon-Lizenzen gibt. | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Zu wenig Lizenzen für PMS-Schnittstelle | Entweder die Lizenz Hospitality PMS Interface fehlt oder es sind nicht genügend Lizenzen Hospitality PMS Rooms verfügbar. | Anzahl lizenzierte Zimmer, Anzahl konfigurierte Zimmer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Zu wenig VoIP Channel Lizenzen | Ein Verbindungsaufbau ist fehlgeschlagen, weil die Lizenzgrenze gleichzeitig aktiver VoIP-Kanäle erreicht ist. | Anzahl lizenzierte VoIP-Kanäle, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Zu wenig VoIP-Kanäle | Ein Benutzer versucht eine Verbindung aufzubauen, die einen oder mehrere VoIP-Kanäle erfordert, welche zur Zeit nicht zur Verfügung stehen. | Zur Verfügung stehende VoIP-Kanäle auf diesem Knoten, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Zu viele Fehler mit der gleichen ID | Es sind ungewöhnlich viele Fehler (mehr als 50 pro Stunde) mit der gleichen Fehler-ID aufgetreten. | Fehler-ID, Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Zu viele Ereignismeldungen | Anzahl der Meldungstypen überschreitet die in der Tabelle eingetragene Grenze bei: "Synch. Verlust auf BRI/PRI" "Abg. Verbindung abgewiesen" "Netz antwortet nicht" | Datum, Uhrzeit | Normal (ohne Pendant)
Zu viele Benutzerdaten | Systemkapazität überschritten | Datum, Uhrzeit | Kritisch (ohne Pendant)
Totaler Synchronisationsverlust | Synchronisation zum Netz auf allen BRI/PRI-Schnittstellen ausgefallen | Datum, Uhrzeit | Erheblich (negativ, mit Pendant)
Test-Lizenz ist abgelaufen | Die Dauer zur Benutzung einer Testlizenz für ein bestimmtes Leistungsmerkmal ist abgelaufen und es ist keine gültige Lizenz vorhanden. | Lizenz-ID, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
BENUTZER-EREIGNISMELDUNG | Mit *77[nnnn] von einem Endgerät aus | nnnn [0000...99999], Benutzernummer, Datum, Uhrzeit | Erheblich (ohne Pendant)
Speicherverwendung Benutzer wieder unter dem kritischen Wert | Die Speicherverwendung im Dateisystem für einen bestimmten Benutzer hat einen definierten (Schweregrad Erheblich) oder einen kritischen (Schweregrad Kritisch) Wert wieder unterschritten | Benutzernummer, Speicherverwendung in Prozent, Datum, Uhrzeit | Erheblich / Kritisch (positiv, mit Pendant)
Speicherverwendung Benutzer über dem kritischen Wert | Die Speicherverwendung im Dateisystem für einen bestimmten Benutzer hat einen definierten (Schweregrad Erheblich) oder einen kritischen (Schweregrad Kritisch) Wert überschritten | Benutzernummer, Speicherverwendung in Prozent, Datum, Uhrzeit | Erheblich / Kritisch (negativ, mit Pendant)
Weckanruf unbeantwortet | Der Zimmer-Weckanruf wurde nicht beantwortet | Zimmer-Nr., Datum, Uhrzeit | Normal (negativ, mit Pendant)
Weckanruf bestätigt | Der Zimmer-Weckanruf wurde jetzt beantwortet | Zimmer-Nr., Datum, Uhrzeit | Normal (positiv, mit Pendant)

Table 2. Bedeutung der Parameterwerte für die Ereignismeldung E-Mail senden fehlgeschlagen
| Parameter 1 (XXYY) |  | Parameter 2: | Parameter 3:
--- | --- | --- | --- | ---
Mehrwert | Ursache (XX) | Aktion (YY) 2 | E-Mail-Client | Zusätzliche Info abhängig vom E-Mail-Client (XXYY)
00 | Nicht definiert | Nicht definiert | Nicht definiert |
01 | E-Mail-Speicher voll | Verbindungsaufbau zum SMTP-Server | Voicemail | XX: Mailbox-ID YY: Mitteilungs-ID
02 | SMTP-Server-Zugangsdaten ungültig | Erweiterte Anmeldung am SMTP-Server | Automatische Datensicherung |
03 | SMTP-Client kann keine Verbindung zum Server aufbauen | Anmeldung am SMTP-Server | Anrufaufzeichnung | Benutzernummer
04 | Authentifizierung fehlgeschlagen | Übertragen der E-Mail-Absenderadresse | Ereignismeldung |
05 | Temporär negative Antwort vom SMTP-Server | Übertragung der E-Mail-Empfängeradresse Anrufprotokollierung für Hospitality |  |
06 | Temporär negative Antwort vom SMTP-Server | Datenübertragung vorbereiten | Konfigurationsdateien | XX: Benutzer-ID YY: Endgeräte-ID
07 | Keine Antwort vom SMTP-Server | Datenübertragung läuft |  |
08 | E-Mail-Anhang nicht gefunden | Datenübertragung beenden |  |
09 | Ungültiger Host/ Domainname oder IP-Adresse des Kommunikationsservers | Authentifizierung vorbereiten (LOGIN) |  |
10 | E-Mail-Text zu lang (body) | Authentifizierung Benutzername (LOGIN) |  |
11 | E-Mail-Anhang zu gross | Authentifizierung Passwort (LOGIN) |  |
12 | Format E-Mail-Anhang nicht unterstützt | Authentifizierung (PLAIN) |  |
13 | Keine E-Mail-Empfängeradresse | Verschlüsselte Authentifizierung vorbereiten (CRAM-MD5) |  |
14 | Ungültige E-Mail-Empfängeradresse | Verschlüsselte Authentifizierung (CRAM-MD5) |  |
15 | Ungültige E-Mail-Absenderadresse | Vorbereiten zum Senden der nächsten E-Mail |  |

Note:

In den Systemereignissen / Einstellungen / Ereignistabellen "Ereignistabellen" können Sie für jedes Ereignis und je nach Zielort einstellen, wie oft eine Ereignisnachricht für jeden Zeitraum erscheinen darf, bis es am konfigurierten Ziel ausgegeben wird.

Parent topic: Systemereignisse
1 Der Knoten wird auch immer in einem AIN angegeben.
2 Aktion die der SMTP-Client gerade ausführte, als der Fehler auftrat.
↑