# DECT-Telefone

Hier werden abonnierte DECT-Telefone angezeigt.

Table 1. Parameter für DECT-Telefone
Parameter | Beschreibung
Anzeigename | Name des Benutzers.
Nummer | Benutzernummer.
IPEI: | Eindeutige Kennung jedes Telefons.
HW-Typ | Hardwaretyp des Telefons.
Abonniert | Wenn ein grünes Häkchen angezeigt wird, ist das DECT-Telefon abonniert.
Herunterladen | Zeigt den Fortschritt der Aktualisierung für die Mobilteil-Firmware an.
Version | Softwareversion des Telefons.

## Abonnement eines neuen DECT-Telefons

Um ein neues Telefon zu abonnieren, klicken Sie unter System - DECT-Telefone, klicken Sie auf die Schaltfläche Einschalten .

Sobald das Telefon abonniert ist, sehen Sie ein Häkchen unter der Spalte Abonniert zur Bestätigung der Anmeldung für SIP-DECT-Endgerät auf RFP.

Important:

- Das Mobilteil sollte das SIP-DECT-System als “Over-Air-Master herunterladen” haben. Dazu sollte das Mobilteil am SIP-DECT-System registriert sein.
- Sobald alle SIP-DECT-Telefone registriert sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausschalten . Dadurch wird die Registrierung weiterer Telefone im DECT-System verhindert.

hint:

- Nach der Anmeldung müssen die SIP-DECT-Mobilteile möglicherweise ihre Firmware aktualisieren. Das Upgrade erfolgt automatisch drahtlos im Hintergrund. Dies kann mehrere Stunden dauern.

## Bestimmte Telefone suchen und anzeigen

Um bestimmte Telefone zu suchen und anzuzeigen, geben Sie als Filterkriterium eine Zeichenfolge ein, die in einer oder mehreren Spalten enthalten ist und dann klicken Sie auf die Schaltfläche Filter .

hint:

Sie können aus einem der Parameter suchen.

## Löschen eines oder mehrerer DECT-Telefone

1. Unter der Schaltfläche SIP-DECT - DECT -Telefone , klicken Sie auf Löschen. Am Anfang der Tabelle wird ein Kontrollkästchen angezeigt, um das/die zu löschende(n) Telefon(e) auszuwählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Parent topic: TDM-DECT
↑