# Allgemeine Telefon- und Endgeräteeinstellungen

Hier finden Sie diejenigen Parameter über die ein Telefon/Endgerät am Kommunikationsserver definiert ist. In den folgenden Erläuterungen zu den Parametern wird der Einfachheit halber immer von Telefonen gesprochen, obwohl es sich manchmal auch um andere Endgeräte handeln kann.

Table 1. Quicklinks zu den Einstellungen und Anleitungen
Telefontyp | Einstellungen | Erstinbetriebnahme
Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren
IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone registrieren
Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone in Betrieb nehmen
Digitale Systemtelefone (DASL) | Digitale Systemtelefone (DASL) |
DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone registrieren
MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) | MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) |
Mitel One | Mitel One |
Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) | Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) |
Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) | Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) |
Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile Client) | Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile Client) |
SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | Registrierung von Standard-SIP-Telefonen
ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) | ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) |
Virtuelle Telefone (Virtuell) | Virtuelle Telefone (Virtuell) |

## Mitel SIP-Telefone

Table 2. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Mitel SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Schnurlostelefontyp | Zeigt den Typ des schnurlosen Telefons an, falls es registriert ist (der Parameter wird nur für Mitel SIP-DECT-Endgerätetyp angezeigt).
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Registrierbenutzername, Registrierpasswort | Dient der Registrierung des Telefons am Kommunikationsserver.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Name des zugeordneten Benutzers, sofern bei diesem zum Zeitpunkt der Zuweisung ein Name definiert ist. Ansonsten wird die Rufnummer eingetragen.
Ruhetext 2 | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den zusätzlichen Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer des zugeordneten Benutzers, sofern bei diesem zum Zeitpunkt der Zuweisung ein Name definiert ist, ansonsten bleibt das Feld leer.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Sie können den aktuellen Zustand der Telefonsperre einsehen und hier ändern. Frei: Das Telefon ist nicht oder teilweise gesperrt (abhängig vom Parameter Status bei entsperrtem Telefon). Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.
Zustand bei entsperrtem Telefon | Hier können Sie festlegen, ob der Sperrzustand des Telefons bei entsperrtem Telefon frei oder noch teilweise gesperrt sein soll. Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Telefon teilsperren: Das Systemmenü am Telefon ist reduziert und einige Funktionstasten funktionieren nicht. Diese teilweise Telefonsperre ist nützlich für Zimmertelefone im Gastgewerbe oder für Telefone an öffentlichen Orten. Sie sperrt alle Menüs und Einstellungen, außer Anruflisten, Voicemail-Eingabe, Systemereignisse und lokales Telefonbuch. Zusätzlich sind auch einige Funktionstasten gesperrt. Dies bedeutet, dass die Tastenbeschriftung zwar weiterhin angezeigt wird, ein Druck auf die Tasten aber keine Wirkung hat.
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.
Ressourcentyp | Wählen Sie hier den Typ des TWP-Erweiterungsmoduls aus (der Parameter wird nur für den Mitel SIP TWP-Endgerätetyp angezeigt).

Table 3. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerung zwischen Konfiguration und automatischer Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Mehrfachleitungen | Hier legen Sie die maximale Anzahl Leitungen fest, die vom SIP-Telefon bedient werden können. Die Anzahl der KT-Linien und Operatorleitungen wird im Hintergrund berechnet und zu diesem Wert addiert. Note: Dieser Wert ist unabhängig von der Anzahl vorhandener Leitungstasten auf dem SIP-Telefon.
Konferenzschaltung | Hier legen Sie fest, ob eine Dreierkonferenzschaltung im Telefon selber oder im Kommunikationsserver ausgeführt werden soll. Note: Dieser Parameter ist nur konfigurierbar, wenn mindestens zwei Leitungen eingerichtet sind (Einstellung Mehrleitungen).
Backup-Kommunikationsserver | Wählen Sie einen Kommunikationsserver aus der Liste aus, wenn Sie das Mitel SIP-Telefon an einem Backup-Kommunikationsserver bedienen möchten, falls der primäre Kommunikationsserver abstürzt (Dual-Homing). Ist die Liste leer, müssen Sie zuerst einen Backup- Kommunikationsserver definieren.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Der angerufene Benutzer wird über Anklopfen benachrichtigt, auch wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
Automatisches Freisprechen | Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet. Ein: Bei einem internen Anruf wird nach 1 x Rufen automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert. Durchsage: Bei einer Durchsage wird automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN
Besetztanzeigefeld: Rufverzögerung (s) | Verzögerung der akustischen Rufsignalisation auf Besetzanzeigefeldtasten (1...30 Sekunden). Note: Der Wert hat nur Bedeutung für Besetzanzeigefeldtasten, bei denen der Parameter Klingeln mit Verzögerung aktiviert ist.
Besetztanzeigefeld: Rufzyklus (s) | Rufzyklus für einen periodischen Ruf (1...30 Sekunden). Wird z. B. ein Wert von 8 Sekunden konfiguriert, erfolgt alle 8 Sekunden eine akustische Rufsignalisation auf den Besetzanzeigefeldtasten. Note: Der Wert hat nur Bedeutung für Besetzanzeigefeldtasten, bei denen der Parameter Periodisches Klingeln aktiviert ist.
Besetztanzeigefeld: Dämpfung Ruf | Dämpfung der akustischen Rufsignalisation auf Besetzanzeigefeldtasten im Verhältnis zur aktuell am Telefon eingestellten Ruflautstärke. 1 = kleinste Dämpfung (grösste Lautstärke) 9 = grösste Dämpfung (kleinste Lautstärke) Note: Der Wert hat nur Bedeutung für Besetzanzeigefeldtasten, bei denen der Parameter Die niedrigste Lautstärkeaktiviert ist. (Angezeigt nur für Anrufart = Einzelanruf.)
Typ der Anrufliste (Nur für Mitel 6867 SIP, Mitel 6869 SIP und Mitel 6873 SIP) | Bild-ID: Die lokale, geräteeigene Anrufliste wird mit einigen wenigen Modifikationen verwendet und mit der zentralen Anrufliste im Kommunikationsserver synchronisiert. Dies ermöglicht auch die Anzeige der Kontaktbilder, sofern diese auf dem angeschlossenen Bilderserver korrekt abgelegt sind. Wie Sie die Bilder auf dem Bildserver speichern, erfahren Sie in der Mitel 6800 SIP-Telefon-Administrationsanweisungen. Den Direktlink zu den Anleitungen finden Sie im Abschnitt Siehe auch.... Erweitert: Die zentrale Anrufliste des Kommunikationsservers wird verwendet.

Table 4. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist. Note: Wenn die IP-DECT-Basisstation für IP-DECT-Endgeräte konfiguriert ist, wird der Zustand in Registriert geändert. Informationen zur Konfiguration der IP-DECT-Basisstation auf MiVoice Office 400 finden Sie im Installations- und Betriebshandbuch für die IP-DECT-Basisstation .
Schaltfläche Telefon erneut registrieren | Wurde ein Telefon bereits einmal an einem anderen Ort registriert, kann es sein, dass alte, nicht sichtbare Resgistrierdatenreste eine erneute Registrierung verhindern. Um das Telefon erfolgreich zu registrieren, klicken Sie auf Telefon neu registrieren und starten Sie das Telefon neu.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
RTP-Port | Verwendetes RTP-Port zur Übertragung der Sprachdaten. Standardwert ist 1024. Muss im Regelfall nicht angepasst werden.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung des Telefons und dient dem System zur Zuordnung zu einem Konfigurationsprofil.
MBG Controller | Wählen Sie einen MBG Controller aus der Liste aus, wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet wird.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
MBG SIP-Benutzername | Wenn das Telefon als Telearbeiter über ein Mitel Border Gateway verwendet wird, wird diese zusätzliche Zeichenfolge von WebAdmin generiert, damit sich das Telefon beim MBG registrieren kann. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
MBG SIP-Passwort | Wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet ist, wird diese zusätzliche zufällige Zeichenfolge vom WebAdmin generiert, damit sich das Telefon beim MBG registrieren kann. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
Transportprotokoll | Wählen Sie Persistentes TLS-Zertifikat und starten Sie das Telefon neu, wenn die Verbindung zum Telefon verschlüsselt werden soll. Note: Die Persistente TLS-Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Uhrzeit und Datum über einen NTP-Zeitserver synchronisieren (diese Einstellung finden Sie unter System / Allgemein).
Endgerät ist hinter NAT | Richten Sie den Parameter ein , wenn sich das Telefon in einem anderen Subnetz befindet und nur über NAT-Router erreichbar ist.
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet dem SIP-Telefon periodisch Meldungen (OPTIONS), um die NAT-Bindung aufrecht zu erhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon führt dann den Anruf an das Umleitungsziel selbst aus und zeigt die Umleitinformationen auf dem eigenen Display. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirect-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Direct-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.
Aktive Verbindung überwachen (mit Session-Refresh) | Überprüft mit der Session-Refresh-Methode in regelmässigen Abständen, ob die Verbindung zur Gegenstelle noch aktiv ist. Reagiert die Gegenstelle nicht innerhalb der definierten Session-Aktualisierung-Periode, wird die Verbindung getrennt.
VLAN | Die getaggte VLAN-Zuweisung des Telefons gemäß IEEE 802.1/Q. Weisen Sie eine VLAN-ID zu. Das Telefon ist keinem VLAN zugeordnet oder die Zuordnung erfolgt port-basiert am eingesetzten Switch.
VLAN-ID | ID des VLANS, zu welchem das Telefon zugewiesen werden soll (Werte zwischen 1 und 4094). Die gewählte VLAN-ID muss mit der VLAN-ID des Kommunikationsservers übereinstimmen.
VLAN-PC | Getaggte VLAN-Zuweisung der PC-Schnittstelle am Telefon gemäß IEEE 802.1/Q. Weisen Sie eine VLAN-ID zu. Die PC-Schnittstelle am Telefon ist keinem VLAN zugeordnet.
VLAN-PC-ID | ID des VLANS, zu welchem die PC-Schnittstelle am Telefon zugewiesen werden soll (Werte zwischen 1 und 4094).

Table 5. Anzeigeeinstellungen (nur ab Mitel 6867 SIP und Mitel 6900 SIP konfigurierbar)
Parameter | Erläuterung
Aktive Hintergrundbeleuchtung | Legen Sie die Hintergrundbeleuchtung fest, wenn das Telefon benutzt wird. Der Standardwert ist fünf.
Hintergrundbeleuchtung auf Zeit (s) | Nachdem das Telefon in den Ruhezustand wechselt, sollte die Hintergrundbeleuchtung für eine gewisse Zeit aktiv bleiben. Diese Zeitdauer kann hier konfiguriert werden. Als Standardwert sind 30 Minuten eingestellt.
Hintergrundbeleuchtung im Ruhezustand für den Tag | Hier kann die Hintergrundbeleuchtung für den Tag konfiguriert werden. Der Standardwert ist eins.
Hintergrundbeleuchtung im Ruhezustand für die Nacht | Hier kann die Hintergrundbeleuchtung für die Nacht konfiguriert werden. Der Standardwert ist eins.
Hintergrundbeleuchtung Tag-Nacht | Das Telefon verfügt über verschiedene Hintergrundbeleuchtungseinstellungen für Tag und Nacht.
Hintergrundbeleuchtung Tag Start | Legt fest, wann der Tag beginnt (wird nur für die Hintergrundbeleuchtung verwendet). Der Standardwert ist 07:00 Uhr.
Hintergrundbeleuchtung Nacht Start | Legt fest, wann die Nacht beginnt (wird nur für die Hintergrundbeleuchtung verwendet). Der Standardwert ist 22:00 Uhr. Note: Es muss mindestens 30 Minuten Unterschied zwischen den Startzeiten von Tag und Nacht bestehen.
Bildschirmschoner auf Zeit (s) | Legt fest, wie lange ein Telefon im Ruhezustand ist, bevor der Bildschirmschoner eingeschaltet wird. Als Standardwert sind 1800 Sekunden (= 3 Minuten) eingestellt.

Table 6. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Die Änderungen an einigen Parametern werden erst nach einem Neustart des Mitel SIP-Telefons wirksam.
Starten Sie alle Mitel SIP-Telefone neu. | Anstatt jedes Mitel SIP-Telefon einzeln neu zu starten, können Sie über diese Funktion alle registrierten Mitel SIP-Telefone neu starten.
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter lauten <nr.> und <name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

Mitel SIP Telefone sind plattformunabhängige Telefone mit grossem Leistungsmerkmalumfang. Sie können jedoch auch hervorragend in eine der Mitel Plattformen integriert und als Systemtelefon eingesetzt werden. Mitel SIP-Telefone in MiVoice Office 400 unterstützen zunächst die MiVoice Office 400-Funktionen und verfügen über ein separates Benutzerhandbuch. Viele der geräteeigenen Funktionen haben eine geringere Bedeutung oder werden gar nicht unterstützt. Wenn Sie geräteeigene Funktionen oder gerätespezifische Einstellungen vornehmen möchten, konsultieren Sie bitte die Mitel SIP Administrationsanleitungen. Einen Direktlink finden Sie im Abschnitt Siehe auch...

## IP-Systemtelefone (IP)

Table 7. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle IP
Parameter 1 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Registriercode | Dient der Registrierung des Telefons am Kommunikationsserver und der Zuordnung des gewünschten Konfigurationsprofils. Geben Sie beim Registriervorgang bei Aufforderung am Telefon diese Nummer ein. Standardwert ist die Rufnummer des zugeordneten Benutzers oder ein leerer Eintrag. Alternativ können Sie die Zuweisung auch durch Eingabe der MAC-Adresse des Telefons vornehmen (siehe Einstellung MAC-Adresse in den Verbindungseinstellungen).
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.
Bluetooth-Modul | Das MiVoice 5380 / 5380 IP-Systemtelefon ist mit einem Bluetooth-Modul vom Typ EZURIO BISM2 eingebaut. Hier sehen Sie, ob das Telefon über ein Bluetooth-Modul verfügt und in welchem Zustand es sich befindet.
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 8. Weitere Einstelllungen
Parameter 2 | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
Headset | Headset-Betrieb ein-/ausschalten
Automatisches Freisprechen | Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet. Ein: Bei einem internen Anruf wird nach 1 x Rufen automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert. Durchsage: Bei einer Durchsage wird automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert.
Diskretruf | Das Telefon ruft nur ein einziges Mal. Sie können den Anruf aber auch nach dem ersten Ruf noch entgegen nehmen.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN
DTMF automatisch | Ein: DTMF ist standardmässig eingeschaltet und kann pro Anruf deaktiviert werden. Aus: DTMF ist standardmässig ausgeschaltet und kann pro Anruf aktiviert werden.
Pop-up-Fenster für unbeantwortete Anrufe | Anzeige Anrufe in Abwesenheit für Systemtelefone einschalten. Note: Das Symbol für unbeantwortete Anrufe in der Anzeige ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

Table 9. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
RTP-Port | Verwendetes RTP-Port zur Übertragung der Sprachdaten. Standardwert ist 30000. Muss im Regelfall nicht angepasst werden.
MAC-Adresse | MAC-Adresse des IP-Systemtelefons. Wird beim Registrieren automatisch eingelesen. Die Zuordnung des Konfigurationsprofil zum Telefon erfolgt über diese MAC-Adresse. Löschen Sie sie, wenn Sie die Zuordnung des Gerätes zu den Endgerätedaten auflösen möchten. Als Alternative zur Registrierung des Telefons über den Registriercode können Sie hier die MAC-Adresse des Telefons manuell eintragen.
Transportprotokoll | Wählen Sie Persistentes TLS-Zertifikat und starten Sie das Telefon neu, wenn die Verbindung zum Telefon verschlüsselt werden soll. Note: Die Persistente TLS-Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Uhrzeit und Datum über einen NTP-Zeitserver synchronisieren (diese Einstellung finden Sie unter System / Allgemein).
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirekte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Direct-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.
VLAN | Die getaggte VLAN-Zuweisung des Telefons gemäß IEEE 802.1/Q. Weisen Sie eine VLAN-ID zu. Das Telefon ist keinem VLAN zugeordnet oder die Zuordnung erfolgt port-basiert am eingesetzten Switch.
VLAN-ID | ID des VLANS, zu welchem das Telefon zugewiesen werden soll (Werte zwischen 1 und 4094). Die gewählte VLAN-ID muss mit der VLAN-ID des Kommunikationsservers übereinstimmen.
VLAN-PC | Getaggte VLAN-Zuweisung der PC-Schnittstelle am Telefon gemäß IEEE 802.1/Q. Weisen Sie eine VLAN-ID zu. Die PC-Schnittstelle am Telefon ist keinem VLAN zugeordnet.
VLAN-PC-ID | ID des VLANS, zu welchem die PC-Schnittstelle am Telefon zugewiesen werden soll (Werte zwischen 1 und 4094).
Anruferinfo E.164 konform | Das Standard-SIP-Telefon benötigt das E.164-Format (d. h. das kanonische Format) im Header "from", "contact" und "PAI“ der entsprechenden SIP-Nachricht (z. B. INVITE).

Table 10. Anzeigeeinstellungen
Parameter 3 | Erläuterung
Anzeigekontrast | Hier stellen Sie den Anzeigekontrast des Displays ein. Die optimale Einstellung variiert je nach Betrachtungswinkel.
Hintergrundbeleuchtung | Hier stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein. Es sind modellabhängig unterschiedliche Beleuchtungsmodi verfügbar. Die Einstellung wird für angeschlossene Erweiterungstastenmodule M535 übernommen.
Beleuchtungsintensität | Hier stellen Sie die Beleuchtungsintensität des Displays ein. Note: Die Beleuchtungsintensität kann abnehmen, wenn das Telefon nicht über ein Steckernetzteil gespeist wird.
Bildschirmschoner | Bei MiVoice 5380 IP kann der Bildschirmschoner aktiviert werden und wird er einige Minuten später nach dem Ruhezustand auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben die Wahl zwischen einer rechteckigen und einer runden Uhr.
M535 Anzeigekontrast | Hier stellen Sie den Anzeigekontrast der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule M535 ein. Die optimale Einstellung variiert je nach Betrachtungswinkel.
M535 Beleuchtungsintensität | Hier stellen Sie die Beleuchtungsintensität der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule M535 ein. Note: Ein Erweiterungstastenmodul M535 muss immer über ein Steckernetzteil gespeist werden.

Table 11. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Mit dieser Schaltfläche kann das Telefon neu gestartet werden.
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter lauten <nr.> und <name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## Digitale Systemtelefone (DSI-AD2)

Table 12. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DSI-AD2
Parameter 4 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer DSI-AD2-Schnittstelle können bis zu zwei Telefone angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.
Bluetooth-Modul | Das MiVoice 5380 / 5380 IP-Systemtelefon ist mit einem Bluetooth-Modul vom Typ EZURIO BISM2 eingebaut. Hier sehen Sie, ob das Telefon über ein Bluetooth-Modul verfügt und in welchem Zustand es sich befindet.
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 13. Weitere Einstelllungen
Parameter 5 | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Der angerufene Benutzer hört einen speziellen Klingelton (geändertes Klingelmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
Headset | Headset-Betrieb ein-/ausschalten
Automatisches Freisprechen | Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet. Ein: Bei einem internen Anruf wird nach 1 x Rufen automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert. Durchsage: Bei einer Durchsage wird automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert.
Diskretruf | Das Telefon ruft nur ein einziges Mal. Sie können den Anruf aber auch nach dem ersten Ruf noch entgegen nehmen.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN
DTMF automatisch | Ein: DTMF ist standardmässig eingeschaltet und kann pro Anruf deaktiviert werden. Aus: DTMF ist standardmässig ausgeschaltet und kann pro Anruf aktiviert werden.
Pop-up-Fenster für unbeantwortete Anrufe | Anzeige Anrufe in Abwesenheit für Systemtelefone einschalten. Note: Das Symbol für unbeantwortete Anrufe in der Anzeige ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

Table 14. Verbindungseinstellungen
Knopf | Erläuterung
Anruferinfo E.164 konform | Das Standard-SIP-Telefon benötigt das E.164-Format (d. h. das kanonische Format) im Header "from", "contact" und "PAI“ der entsprechenden SIP-Nachricht (z. B. INVITE).

Table 15. Anzeigeeinstellungen
Parameter 6 | Erläuterung
Anzeigekontrast | Hier stellen Sie den Anzeigekontrast des Displays ein. Die optimale Einstellung variiert je nach Betrachtungswinkel.
Hintergrundbeleuchtung | Hier stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein. Es sind modellabhängig unterschiedliche Beleuchtungsmodi verfügbar. Die Einstellung wird für angeschlossene Erweiterungstastenmodule M535 übernommen.
Beleuchtungsintensität | Hier stellen Sie die Beleuchtungsintensität des Displays ein. Note: Die Beleuchtungsintensität kann abnehmen, wenn das Telefon nicht über ein Steckernetzteil gespeist wird.
Bildschirmschoner | Bei MiVoice 5380 kann der Bildschirmschoner aktiviert werden und wird er einige Minuten später nach dem Ruhezustand auf dem Bildschirm angezeigt. Sie haben die Wahl zwischen einer rechteckigen und einer runden Uhr.
M535 Anzeigekontrast | Hier stellen Sie den Anzeigekontrast der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule M535 ein. Die optimale Einstellung variiert je nach Betrachtungswinkel.
M535 Beleuchtungsintensität | Hier stellen Sie die Beleuchtungsintensität der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule M535 ein. Note: Ein Erweiterungstastenmodul M535 muss immer über ein Steckernetzteil gespeist werden.

Table 16. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter lauten <nr.> und <name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## Digitale Systemtelefone (DASL)

Table 17. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DASL
Parameter 7 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer DASL-Schnittstelle kann nur ein Telefon angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 18. Weitere Einstelllungen
Parameter 8 | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (am Telefon) hat Vorrang
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
Automatisches Freisprechen | Aus: Die Funktion ist ausgeschaltet. Ein: Bei einem internen Anruf wird nach 1 x Rufen automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert. Durchsage: Bei einer Durchsage wird automatisch die Freisprecheinrichtung aktiviert.
Diskretruf | Das Telefon ruft nur ein einziges Mal. Sie können den Anruf aber auch nach dem ersten Ruf noch entgegen nehmen.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN
DTMF automatisch | Ein: DTMF ist standardmässig eingeschaltet und kann pro Anruf deaktiviert werden. Aus: DTMF ist standardmässig ausgeschaltet und kann pro Anruf aktiviert werden.

Table 19. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter lauten <nr.> und <name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## DECT-Schnurlostelefone (DECT)

Table 20. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DECT
Parameter 9 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.

Table 21. Weitere Einstelllungen
Parameter 10 | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Nur ein Hotkey | Es steht Ihnen nur ein Hotkey zur Verfügung, d. h. Sie können auf der Taste nur eine Rufnummer oder Funktion ablegen. Diese Konfiguration eignet sich vor allem dann, wenn Sie mit einem Tastendruck eine Funktion (z. B. einen Alarm) auslösen möchten. Es stehen Ihnen sechs Hotkeys zur Verfügung, d. h. Sie können auf der Taste 6 Rufnummern oder Funktionen ablegen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt wird, reagiert das System mit spezifischen Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Der angerufene Benutzer wird über Anklopfen benachrichtigt, auch wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
Diskretruf | Das Telefon ruft nur ein einziges Mal. Sie können den Anruf aber auch nach dem ersten Ruf noch entgegen nehmen.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN
Tastenquittungston | Das Telefon quittiert jeden Tastendruck mit einem Ton.
Direkte Antwort | Befindet sich das Telefon während eines ankommenden Anrufes in der Ladeschale, beantworten Sie den Anruf allein durch das Herausnehmen des Telefons aus der Ladeschale, ohne die Gesprächstaste drücken zu müssen.
DTMF automatisch | Ein: DTMF ist standardmässig eingeschaltet und kann pro Anruf deaktiviert werden. Aus: DTMF ist standardmässig ausgeschaltet und kann pro Anruf aktiviert werden.
Pop-up-Fenster für unbeantwortete Anrufe | Aktivieren Sie die AnsichtUnbeantwortete Anrufe für Systemtelefone Note: Das Symbol für unbeantwortete Anrufe in der Anzeige ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

Table 22. Anzeigeeinstellungen
Parameter 11 | Erläuterung
Anzeigekontrast | Hier stellen Sie den Anzeigekontrast ein. Die optimale Einstellung variiert je nach Betrachtungswinkel.
Hintergrundbeleuchtung | Hier stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein.

Table 23. DECT-Einstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Abonniert / Nicht abonniert / Bereit zum Abonnieren Statusanzeige. Gibt Auskunft darüber, ob ein Schnurlostelefon am Kommunikationsserver angemeldet ist.
Diverse Versionsangaben | Zeigt diverse Hard- und Softwareversionsangaben des DECT-Schnurlostelefons (nicht bei allen Modellen verfügbar).
ID Schnurlostelefon | Diese ID wird beim Eröffnen des Schnurlostelefons vergeben und dient der eindeutigen Zuordnung.

Table 24. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Anmelden12 | Startet das Anmeldeverfahren für Schnurlostelefone.
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter lauten <nr.> und <name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## Mitel BluStar 8000i und Mitel BluStar Softphones (BluStar)

Table 25. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle BluStar
Parameter 13 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Anzeige des zugeordneten Benutzers. Ein Mitel BluStar 8000i ist keinem Benutzer fest zugewiesen. Die Zuordnung erfolgt erst, wenn sich ein Benutzer an einem Telefon mit Benutzername und Passwort oder PIN anmeldet. Ein BluStar-Softphone muss in der Benutzeransicht in der Multimedia-Tabelle zugewiesen werden.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.

Table 26. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Mehrfachleitungen | Hier legen Sie die maximale Anzahl Leitungen fest, die vom Telefon bedient werden können. Die Anzahl der KT-Linien und Operatorleitungen wird im Hintergrund berechnet und zu diesem Wert addiert. Note: Dieser Wert ist unabhängig von der Anzahl vorhandener Leitungstasten auf dem SIP-Telefon.
Konferenzschaltung | Hier legen Sie fest, ob eine Dreierkonferenzschaltung im Telefon selber oder im Kommunikationsserver ausgeführt werden soll. Note: Dieser Parameter ist nur konfigurierbar, wenn mindestens zwei Leitungen eingerichtet sind (Einstellung Mehrleitungen).
Notrufziel | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 27. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
RTP-Port | Verwendetes RTP-Port zur Übertragung der Sprachdaten. Muss im Regelfall nicht angepasst werden.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung des Telefons und dient dem System zur Zuordnung zu einem Konfigurationsprofil.
Transportprotokoll | Wählen Sie Persistentes TLS-Zertifikat und starten Sie das Telefon neu, wenn die Verbindung zum Telefon verschlüsselt werden soll. Note: Die Persistente TLS-Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Uhrzeit und Datum über einen NTP-Zeitserver synchronisieren (diese Einstellung finden Sie unter System / Allgemein).
Endgerät ist hinter NAT | Diesen Parameter einrichten , wenn sich das Telefon in einem anderen Subnetz befindet und nur über einen NAT-Router zugänglich ist.
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet dem SIP-Telefon periodisch Meldungen (OPTIONS), um die NAT-Bindung aufrecht zu erhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon führt dann den Anruf an das Umleitungsziel selbst aus und zeigt die Umleitinformationen auf dem eigenen Display. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirect-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Direct-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.

Table 28. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Mit dieser Schaltfläche kann das Telefon neu gestartet werden.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## MiCollab-Client (MiCollab-Softphone)

Table 29. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Standard-SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier sehen Sie den zugeordneten Benutzer. Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden.

Table 30. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Ansicht Konfiguration / Benutzer). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Mehrfachleitungen | Hier legen Sie die maximale Anzahl Leitungen fest, die vom SIP-Telefon bedient werden können. Die Anzahl der KT-Linien und Operatorleitungen wird im Hintergrund berechnet und zu diesem Wert addiert. Note: Dieser Wert ist unabhängig von der Anzahl vorhandener Leitungstasten auf dem SIP-Telefon.
Konferenzschaltung | Hier legen Sie fest, ob eine Dreierkonferenzschaltung im Telefon selber oder im Kommunikationsserver ausgeführt werden soll. Note: Dieser Parameter ist nur konfigurierbar, wenn mindestens zwei Leitungen eingerichtet sind (Einstellung Mehrleitungen).
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 31. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
Registrierung überschreiben | Konfiguriert, wenn mehrere Clients für einen Benutzer unterstützt werden. Die Konfiguration in diesem Feld gibt an, ob der Benutzer immer beim MiCollab-Client angemeldet bleiben sollte (standardmäßig für Mobiltelefone und Tablets) oder vom Client abgemeldet werden sollte (standardmäßig für PC- und WebRTC-Client). Wenn „Registrierung überschreiben“ auf „Immer“ eingestellt ist, wird die erste Instanz automatisch abgemeldet, wenn sich ein Benutzer bei einer anderen Instanz des MiCollab-Clients anmeldet.
Clienttyp MiCollab | Gibt den für die Geräteschnittstelle konfigurierten Client-Typ an.
User-Agent-Zeichenfolge | In der SIP REGISTER-Nachricht empfangener User-Agent-Header. Enthält Benutzerinformationen wie den UC-Endpunkt, seine Version, das Gerät, die Betriebssystemversion und andere, abhängig vom Benutzer des Clientgeräts.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
RTP-Port | Hier wird der Port für die RTP-Daten angezeigt.
MAC-Adresse | MAC-Adresse, die mit dem am Endgerät angemeldeten Benutzeragenten verknüpft ist. Es ist ein schreibgeschütztes Feld, das nur zu Informationszwecken bereitgestellt wird.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
Transportprotokoll | Transportprotokoll zum Herstellen der Verbindung mit dem Kommunikationsserver.
Endgerät ist hinter NAT | Zeigt an, dass sich das Terminal hinter einem Netzwerkadressübersetzung (NAT)-Server befindet.
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet periodisch Nachrichten an das SIP-Telefon (OPTIONS), um die NAT-Verbindung aufrechtzuerhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon führt dann den Anruf an das Umleitungsziel selbst aus und zeigt die Umleitinformationen auf dem eigenen Display. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirekte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Direkte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## Mitel One

Table 32. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Analog
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden.

Table 33. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Ansicht Konfiguration / Benutzer). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Mehrfachleitungen | Hier legen Sie die maximale Anzahl Leitungen fest, die vom SIP-Telefon bedient werden können. Die Anzahl der KT-Linien und Operatorleitungen wird im Hintergrund berechnet und zu diesem Wert addiert. Note: Dieser Wert ist unabhängig von der Anzahl vorhandener Leitungstasten auf dem SIP-Telefon.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist. Note: Wenn der analoge Anschluss als Türsprechanlage verwendet ist, (FXS Modus = 2-Draht-Tür), dann wird Anklopfen erzwingen immer aktiviert.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Wenn der analoge Anschluss als Türsprechanlage verwendet, (FXS Modus = 2-Draht-Tür), dann wird Besonderer Klingelton immer aktiviert.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 34. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge.
Transportprotokoll | TCP (nicht konfigurierbar)
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet periodisch Nachrichten an das SIP-Telefon (OPTIONS), um die NAT-Verbindung aufrechtzuerhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
RTP-Daten über Kommunikationsserver weiterleiten (indirekte Schaltung) | Indirect-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.
Aktive Verbindung überwachen (mit Session-Refresh) | Überprüft mit der Session-Refresh-Methode in regelmässigen Abständen, ob die Verbindung zur Gegenstelle noch aktiv ist. Reagiert die Gegenstelle nicht innerhalb der definierten Session-Aktualisierung-Periode, wird die Verbindung getrennt.

Table 35. Anzeigeeinstellungen
Parameter | Erläuterung
Bildschirmschoner auf Zeit | Aktivieren, um das Telefon im Leerlauf zu halten.

## Analoge Telefone und Endgeräte (Analog)

Table 36. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Analog
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer analogen Schnittstelle kann nur ein Telefon angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
MWI-Modus | Die benötigte Einstellung für die Benachrichtigungsanzeige ist abhängig vom Typ des Kommunikationsservers und des angeschlossenen, analogen Telefons. Die MiVoice Office 400 Kommunikationsserver unterstützen die Frequenzumtastung (FSK) und Niederspannung (Niederspannung wird hauptsächlich für Telefone in den USA/Kanada verwendet). Mitel 470 und Mitel SMBC unterstützen auch die Polaritätsumkehr. Zusätzlich unterstützt Mitel SMBC Hochspannung. Einige analoge Telefone verfügen auch über einen MWI-Schalter (z. B. Mitel 6730 Analogue). Tip: Für die Einstellung Polaritätsumkehrung stellen Sie den Schalter des Telefons (z.B. 6730 Analog) auf das Symbol "-". Wenn die MWI-LED EIN blinkt (Meldung vorhanden) und AUS (keine Meldung vorhanden), ist der Schalter korrekt eingestellt. Wenn die MWI-LED auf EIN ist ("Meldung vorhanden") und blinkt ("keine Meldung vorhanden"), ist der Schalter falsch eingestellt.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Die für ausgehende Anrufe wählbaren Rufnummern können Sie über eine spezielle, interne und externe Ziffernsperre (Benutzer/Berechtigungssatz-Ansicht, Einstellungen Interner Ziffernperre (von der Telefonsperre verwendet) und externer Ziffernsperre (von der Telefonsperre verwendet)) konfigurieren.

Table 37. Weitere Einstelllungen
Parameter 14 | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Ansicht Konfiguration / Benutzer). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist. Note: Wenn der analoge Anschluss als Türsprechanlage verwendet ist, (FXS Modus = 2-Draht-Tür), dann wird Anklopfen erzwingen immer aktiviert.
Spezieller Rufton | Der angerufene Benutzer hört einen besonderen Klingelton (geändertes Klingelmuster). Note: Wenn der analoge Anschluss als Türsprechanlage verwendet, (FXS Modus = 2-Draht-Tür), dann wird Besonderer Klingelton immer aktiviert.
*7 in *739 umwandeln | Sendet dieses analoge Endgerät die Funktion *7 wird dies im Kommunikationsserver zu *739 umgewandelt. Note: Diese Option ist für die Alarmsignallösung mit besonderen, analogen Endgeräten gedacht, die auf MiVoice Office 400 aktualisiert werden. Alle anderen Funktionscodes, die mit *7 beginnen (z. B. *74 Steuerausgang schalten) können auf diesen Schnittstellen nicht mehr verwendet werden.
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 38. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Faxgerät | Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Art des Geräts an der analogen Schnittstelle: Kein Faxgerät: Endgerät ist kein Faxgerät. Sprachverbindung wird aufgebaut. Faxgerät (T.38): Faxgerät ohne Sprech- und Voicemail-Einrichtung. Für die Verbindungen über IP wird eine T.38-Verbindung wann immer möglich aufgebaut. Kombi-Gerät(Sprache/T.38): Faxgerät mit Sprech- und/oder Voicemail-Einrichtung. Zuerst wird Sprachverbindung aufgebaut. Bei der Übertragung von Faxdaten schalten Sie am besten bei Verbindungen über IP wann immer möglich auf eine T.38-Verbindung um. Fax über VoIP (G.711): Übertragung der Faxdaten als Sprachdaten im IP-Netzwerk. Das G.711-Protokoll wird immer verwendet. Note: Diese Einstellung kann auch für analoge Schnittstellenkonfiguration vorgenommen werden.

## Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern)

Table 39. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Mobil/Extern
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Leitweg | Dieser Leitweg wird benutzt, wenn die interne Rufnummer des integrierten Mobiltelefon-Benutzers gewählt wird und so ein externer Anruf zur hinterlegten Mobilrufnummer erfolgt.
Mobile/Externe Rufnummer | Tragen Sie hier die externe Rufnummer des Telefons ein.
CLIP für Authentifizierung verwenden | Die Eingabe von Rufnummer und Passwort zur Authentifizierung des integrierten Mobiltelefons ist nicht erforderlich.
CLIP-Auswahl | Normal: Es wird die Durchwahlnummer des rufenden Benutzers als CLIP verwendet, unabhängig von dessen Einstellungen. Existiert keine entsprechende Durchwahlnummer, wird die interne Rufnummer verwendet. CLIP vom Benutzer: Die CLIP- Nummer wird gleich gebildet, wie bei einem Anruf ins öffentliche Netz. In diesem Fall sind die CLIP-Einstellungen des rufenden Benutzers massgebend.
Erweiterte Funktionalität | Die erweiterte Funktionalität vertieft die Integration des Mobiltelefons und erlaubt zusätzliche Funktionen in Nachwahl, wie z. B. Rückfrage oder Aufbau einer Konferenz. Note: Für die erweiterte Funktionalität müssen GSM-Sprachkanäle im System / DSP konfiguriert werden.
MWI-Leitweg | Leitweg für MWI-Signalisation (neue Voicemail-Sprachmitteilung) zum integrierten Mobiltelefon.
MWI-CLIP | Hier wird die CLIP für MWI-Signalisation (neue Voicemail-Sprachmitteilung) zum integrierten Mobiltelefon eingetragen. (Eingabeformat wie eine externe Rufnummer z. B. 00326553827). Die CLIP wird gemäß dem Transit-CLIP-Format-Parameter für die Trunk-Gruppeneinstellungen übertragen.
Rückfrage mit DTMF-A | Die Rückfrage auf einem mobilen oder externen Telefon wird je nach dessen Konfiguration mit dem DTMF-Zeichen A oder mit den DTMF-Zeichen *** ausgelöst. Der Kommunikationsserver interpretiert beides als Rückfrage (Standardeinstellung). Die Stimme des Benutzers kann jedoch unter Umständen ebenfalls als DTMF-Zeichen A interpretiert werden und so ungewollt eine Rückfrage auslösen. Um dies zu vermeiden, konfigurieren Sie das Mobiltelefon oder das externe Telefon so, dass es das DTMF-Signal *** für den Rückfrageanruf sendet und dann deaktivieren Sie den Parameter Rückfrageanruf über DTMF-A.

Table 40. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

## Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile Client)

Table 41. Einstellungen zur Terminalschnittstelle Mitel Mobile-Client
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
MMC Controller | Weisen Sie dem Mobiltelefon hier einen offenen MMC-Controller zu. MMC-Controller werden in der Dienste / MMC-Controller-Ansicht geöffnet.
Mobilrufnummer | Tragen Sie hier die externe Rufnummer des Mobiltelefons ein.
Statisches Roaming |
Anklopfen |
Rufumkehr |

Table 42. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 43. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Mobiltelefons.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
Transportprotokoll | UDP oder TCP (nicht konfigurierbar)
Endgerät ist hinter NAT | Diesen Parameter einrichten, wenn sich das Telefon in einem anderen Subnetz befindet und nur über einen NAT-Router zugänglich ist.
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet dem SIP-Telefon periodisch Meldungen (OPTIONS), um die NAT-Bindung aufrecht zu erhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon führt dann den Anruf an das Umleitungsziel selbst aus und zeigt die Umleitinformationen auf dem eigenen Display. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirekte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Direkte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.
Aktive Verbindung überwachen (mit Session-Refresh) | Überprüft mit der Session-Refresh-Methode in regelmässigen Abständen, ob die Verbindung zur Gegenstelle noch aktiv ist. Reagiert die Gegenstelle nicht innerhalb der definierten Session-Aktualisierung-Periode, wird die Verbindung getrennt.

## SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP)

Table 44. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Standard-SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Verwendung von UDP erzwingen | Verhindert Rufverzögerungen bei Standard-SIP Telefonen, die nur UDP aber kein TCP behandeln.

Table 45. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Mehrfachleitungen | Hier legen Sie die maximale Anzahl Leitungen fest, die vom SIP-Telefon bedient werden können. Die Anzahl der KT-Linien und Operatorleitungen wird im Hintergrund berechnet und zu diesem Wert addiert. Note: Dieser Wert ist unabhängig von der Anzahl vorhandener Leitungstasten auf dem SIP-Telefon.
Konferenzschaltung | Hier legen Sie fest, ob eine Dreierkonferenzschaltung im Telefon selber oder im Kommunikationsserver ausgeführt werden soll. Note: Dieser Parameter ist nur konfigurierbar, wenn mindestens zwei Leitungen eingerichtet sind (Einstellung Mehrleitungen).
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

IP-DECT-Basisstation auf MiVoice Office 400 konfigurieren

Das IP-DECT-System bietet die folgenden Vorteile:

- Integrierte voll funktionsfähige Anrufsteuerung: Enthält die Anzeige von Anrufername und -Nummer, Halten und Weiterleiten von Anrufen, Leuchte für wartende Nachrichten und Telefonkonferenzen. Drahtlose Softkeys bieten Benutzern Ein-Tasten-Zugriff auf gängige Telefoniefunktionen wie Anruf halten, Anruf weiterleiten, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Anrufwechsel und mehrsprachige Unterstützung.

- Vollständige IP-Netzwerkintegration: Bietet bei Integration mit einem MiVoice Business-System die vollständige Palette der MiVoice Business-Funktionen.

- Das Mitel IP-DECT System kann überall dort, wo der Betrieb von Geräten nach dem europäischen DECT- oder dem nordamerikanischen DECT-Standard erlaubt ist, eingesetzt werden.

- Das IP-DECT-System besteht aus den folgenden Komponenten:

  - MiVB-Instanz (Picture EX-System)

  - 5613: kabelloses Mobilteil für Büroumgebungen

  - 5614: Kabelloses Mobilteil für Umgebungen im Gesundheitswesen

  - 5607: Kabelloses Mobilteil für Industrie- und Fertigungsumgebungen

  - Dienste- und Messaging-Gateway (WSM)

Die Basisstationen verbinden sich über das LAN oder MBG mit der MiVB-Instanz und kommunizieren über das SIP-Protokoll. Die Basisstationen kommunizieren über die Luft mit den kabellosen Mobilteilen unter Verwendung des standardmäßigen DECT-Protokolls (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Eine der Basisstationen fungiert als Master-Basisstation und stellt die Verwaltungsschnittstelle bereit, die die Konfiguration der kabellosen Systemeinstellungen, Basisstationen und Mobilteile ermöglicht. Das WSM stellt über das LAN eine Verbindung zum System her und aktiviert die Messaging- und Alarmfähigkeiten des Systems. Die 5613 und 5614-Mobilteile sind auf der MiVB als spezifische Gerätetypen programmiert.

Table 46. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
MBG Controller | Wählen Sie einen MBG Controller aus der Liste aus, wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet wird.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
MBG SIP-Benutzername | Wenn das Telefon als Telearbeiter über ein Mitel Border Gateway verwendet wird, wird diese zusätzliche Zeichenfolge von WebAdmin generiert, damit sich das Telefon beim MBG registrieren kann. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
MBG SIP-Passwort | Wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet ist, wird diese zusätzliche zufällige Zeichenfolge vom WebAdmin generiert, damit sich das Telefon beim MBG registrieren kann. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.
Verwendetes Transportprotokoll | UDP oder TCP (nicht konfigurierbar)
Keep-alive aktivieren | Der Kommunikationsserver sendet periodisch Nachrichten an das SIP-Telefon (OPTIONS), um die NAT-Verbindung aufrechtzuerhalten. Dies ist dann notwendig, wenn das SIP-Telefon über das öffentliche IP-Netzwerk an den Kommunikationsserver angebunden ist.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon führt dann den Anruf an das Umleitungsziel selbst aus und zeigt die Umleitinformationen auf dem eigenen Display. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.
Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver | Indirect-Switching: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten über den Kommunikationsserver und nicht direkt weitergeleitet. Dies kann bei der Überwindung von NAT- und Firewall-Problemen hilfreich sein. Drekte Schaltung: Beim Verbindungsaufbau zu einem anderen IP-Endpunkt werden die Sprachdaten direkt weitergeleitet. Note: Indirect-Switching benötigt am Kommunikationsserver 2 zusätzliche VoIP-Kanäle.
Faxgerät | Ist das SIP-Endgerät ein Fax-Gerät oder ein kombiniertes Gerät (Fax/Telefon), wählen Sie die Art des Gerätes aus. Die Telefonanwendung hat immer Priorität vor der Faxanwendung.
Bandbreitenbereich | Ordnen Sie hier das Telefon einem bereits definierten Bandbreitenbereich zu.
Sofortnachrichten unterstützt (MSRP) | MSRP ist ein Protokoll zum Austausch von Daten zwischen SIP-Clients. Wenn die Gegenstelle MSRP ebenfalls unterstützt, können z. B Onlinenachrichten ausgetauscht werden (Chat). Note: Die Nutzung von MSRP für Drittapplikationen (z. B. SIP-Clients) ist lizenzpflichtig.
Endgerät unterstützt Session-Replacement |
Aktive Verbindung überwachen (mit Session-Refresh) | Überprüft mit der Session-Refresh-Methode in regelmässigen Abständen, ob die Verbindung zur Gegenstelle noch aktiv ist. Reagiert die Gegenstelle nicht innerhalb der definierten Session-Aktualisierung-Periode, wird die Verbindung getrennt.
Anruferinfo E.164 konform | Das Standard-SIP-Telefon benötigt das E.164-Format (d. h. das kanonische Format) im Header "from", "contact" und "PAI“ der entsprechenden SIP-Nachricht (z. B. INVITE).
Ermöglicht MWI-Benachrichtigung ohne Abonnement | Das SIP-Telefon erhält über die "SIP-Benachrichtigung" eine Wartemeldung (MWI), ohne vorher eine Benachrichtigung "SIP MWI-Nachricht abonnieren" zu senden.
Verwende SAVP für SRTP | Das Standard-SIP-Telefon unterstützt Secure Audio Video Profile (SAVP). Dies wird in der Medienzeile (m-Zeile) des Session Description Protocol (SDP) angegeben.

„Registrieren von schnurgebundenen Mitel SIP-Telefonen Inbetriebnahme

## ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus)

Table 47. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle BRI-S-Bus
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer BRI-S-Schnittstelle können bis zu 8 Telefone angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.

Table 48. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Sie können alternativ dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotlineziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Table 49. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Faxgerät | Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Art des Geräts an der BRI-S-Schnittstelle: Kein Faxgerät: Endgerät ist kein Faxgerät. Sprachverbindung wird aufgebaut. Faxgerät (T.38): Faxgerät ohne Sprech- und Voicemail-Einrichtung. Für die Verbindungen über IP wird eine T.38-Verbindung wann immer möglich aufgebaut. Kombi-Gerät(Sprache/T.38): Faxgerät mit Sprech- und/oder Voicemail-Einrichtung. Zuerst wird Sprachverbindung aufgebaut. Bei der Übertragung von Faxdaten schalten Sie am besten bei Verbindungen über IP wann immer möglich auf eine T.38-Verbindung um. Fax über VoIP (G.711): Übertragung der Faxdaten als Sprachdaten im IP-Netzwerk. Das G.711-Protokoll wird immer verwendet.

## Virtuelle Telefone (Virtuell)

Table 50. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Virtuell
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.

Table 51. Weitere Einstelllungen
Parameter | Erläuterung
Hotline Rufnummer | Wenn Sie hier eine Rufnummer eintragen wird diese gewählt, sobald der Benutzer belegt und die Hotline-Verzögerung abgelaufen ist. Sie können auch nur einen Teil der Rufnummer eintragen. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, den Rest der Rufnummer selber einzugeben. Note: Alternativ können Sie dem Benutzer ein vorkonfiguriertes Hotline-Ziel zuweisen (Konfiguration / Benutzeransicht). Die Konfiguration hier (beim Telefon) hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer.
Hotline-Verzögerung (s) | Verzögerungszeit zwischen dem Belegen und der automatischen Wahl der Hotline-Rufnummer. Wählt der Benutzer in dieser Zeit manuell eine Rufnummer (oder einen Teil davon), wird die Hotline-Rufnummer nicht gerufen.
Notrufziele | Hier können Sie dem Telefon eines der definierten Notrufziele zuweisen. Wenn eine Notrufnummer des internen Nummernplans gewählt wird, wird je nach Schalterstellung der zugewiesenen Schaltergruppe eine der drei Rufnummern des Notrufziels gewählt. Note: Wird dem Telefon kein Notrufziel zugewiesen, wird eine der drei Rufnummern des Notrufziels angerufen, das dem Knoten zugewiesen wurde. Die Konfiguration hier (auf dem Telefon) hat Vorrang.
Notrufstandort | Hier können Sie diesem Telefon einen der definierten Notrufstandort-Datensätze zuweisen. Wenn eine Notrufnummer aus der öffentlichen Notrufnummernliste gewählt ist, reagiert das System mit bestimmten Aktionen: Dem Netzbetreiber wird der Standort des Anrufers übermittelt, ein Notrufteam wird informiert, Alarme ausgelöst und Protokolle aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Fokusthema "Notdienstunterstützung“.
Anklopfen erzwingen | Beim gerufenen Benutzer wird auch dann angeklopft wenn er davor geschützt ist.
Spezieller Rufton | Beim gerufenen Benutzer wird mit einem speziellen Rufton signalisiert (verändertes Rufmuster). Note: Dies funktioniert nur, wenn das Endgerät des angerufenen Benutzers diese Funktion unterstützt (MiVoice 5300-Telefone oder analoge Telefone, aber nicht z.B. für Mitel SIP-Telefone).
PSTN-Überlauflenkung | Nein: Über dieses Telefon kann keine PSTN-Überlauflenkung erfolgen. Wenn nötig: Über dieses Telefon erfolgt der Verbindungsaufbau dann über das PSTN, wenn die Verbindung nicht regulär über das IP-Netzwerk aufgebaut werden kann (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein). Immer: Über dieses Telefon werden alle Verbindungen über das PSTN und nicht über das IP-Netzwerk aufgebaut (die PSTN-Überlauflenkung muss eingerichtet sein).
Region | Region des Telefons im AIN

Parent topic: Endgeräteadministration
1 Modellabhängig
2 Modellabhängig
3 Modellabhängig
4 Modellabhängig
5 Modellabhängig
6 Modellabhängig
7 Modellabhängig
8 Modellabhängig
9 Modellabhängig
10 Modellabhängig
11 Modellabhängig
12 Modellabhängig
13 Modellabhängig
14 Modellabhängig
↑