# Telefone konfigurieren

(Endgeräte/Standard-Endgeräte Ansicht)

Konfigurieren Sie das Rezeptionstelefon und die Zimmertelefone.

Sie können die verfügbaren Konfigurationstasten nach Bedarf mit vordefinierten Funktionen oder Rufnummern belegen (z. B. eine Nummerntaste für die Rezeption).

Am Rezeptionstelefon richten Sie mit Vorteil für jedes Gästezimmer eine Zimmertaste ein. Wenn die Rezeption ausschließlich mit dem Hospitality-Manager arbeitet, muss das Empfangstelefon nicht konfiguriert werden.

Nachdem Sie Telefone konfiguriert haben, sind Sie am Ende des Hospitality-Konfigurationsassistenten angelangt. Ihr Kommunikationssystem ist nun betriebsbereit konfiguriert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit auch später Anpassungen vorzunehmen und Ihre Beherbergungs- und Hotellösung noch präziser den Anforderungen Ihres Kunden anzupassen.

Bevor Sie die Arbeit hier abschließen, sollten Sie ein Backup der Konfigurationsdaten erstellen Wartung/Datensicherung Ansicht).

## Systemtelefon als Rezeptionstelefon einrichten

1. Erweitern Sie das Rezeptionstelefon mit Erweiterungstastenmodulen, so dass Sie wenn möglich Anzahl Gästezimmer plus 5 bis 7 konfigurierbare Tasten zur Verfügung haben.

2. Richten Sie die Rezeptionstasten ein gemäss untenstehender Tabelle.

3. Richten Sie für jedes Gästezimmer eine Zimmertaste ein. Tragen Sie im Namensfeld den Zimmernamen ein oder lassen dieses leer.

Table 1. Hospitality-Funktionen
Name | Funktion bei Mitel 6873 SIP | Funktion auf MiVoice 5380/5380 IP
Rezeptionsmenü | Zugriff auf das Rezeptionsmenü. | Zugriff auf das Rezeptionsmenü.
Raumkonfigurationsmenü | – | Zugriff auf die Zimmerkonfiguration eines bestimmten Zimmers.
Raumkonfiguration | Zugriff auf die Zimmerkonfiguration eines bestimmten Zimmers. | Setzt alle Zimmertasten auf den angeschlossenen Erweiterungstastenmodulen in den Zimmerkonfigurationsmodus.
Zimmerliste | Zugriff auf den Überblick der Zimmerliste. | –
Check-in | – | Setzt alle Zimmertasten auf den angeschlossenen Erweiterungstastenmodulen in den Check-in-Modus.
Check-out | – | Setzt alle Zimmertasten auf den angeschlossenen Erweiterungstastenmodulen in den Check-out-Modus.
Check-in/Check-out | Ermöglicht die Ausführung von Check-in/Check-out-Vorgängen eines bestimmten Zimmers. | –
Benachrichtigung | Diese Option zeigt eine Liste der momentan aktiven Notifikationen an. | Setzt alle Zimmertasten auf den angeschlossenen Erweiterungstastenmodulen in den Benachrichtigungsmodus.
Weckruf | Zeigt die Liste aller Weckrufe an. Die Einträge werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt, beginnend mit den abgelaufenen Anrufen oben. | Setzt alle Zimmertasten auf den angeschlossenen Erweiterungstastenmodulen in den Weckrufmodus.

Parent topic: Der Hospitality-Konfigurationsassistent
↑