# AIN-Setup (Leitfaden)

Dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Einrichten einer AIN. Bevor Sie beginnen, sollten Sie zunächst die AIN mit Hilfe des CPQ-Projektmanagers von Mitel planen und konzipieren.

## Master in Betrieb nehmen

Der Master muss immer als erstes System in Betrieb genommen werden, damit sich die Satelliten bei ihm anmelden können. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Kommunikationsserver ans IP-Netzwerk anschliessen und starten.

2. Finden Sie mit der Systemsuche den Kommunikationsserver im IP-Netzwerk "Kommunikationsserver im IP-Netzwerk finden" und konfigurieren Sie die IP-Adressen. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Konfiguriere....

   Das WebAdmin-Anmeldefenster wird geöffnet.

3. Melden Sie sich an, navigieren Sie zur AIN-Ansicht (=3q) dann ändern Sie den Kommunikationsserver zurück auf AIN master.

4. Aktivieren Sie die AIN-Lizenz und geben Sie die neue Lizenznummer ein.

   Der Master ist nun in Betrieb und bereit, Anmeldungen von Satelliten entgegen zu nehmen.

## Satelliten in Betrieb nehmen

Als Erstes konfigurieren Sie im Satelliten die IP-Adresse des Masters:

1. Integrieren Sie den zukünftigen Satelliten in das IP-Netzwerk gemäß den folgenden Schritten 1 und 2 im vorherigen Abschnitt.

2. Melden Sie sich über WebAdmin an und navigieren Sie dann zur AIN-Ansicht (=3q).

3. Wählen Sie Betriebsmodus = AIN Satellit dann unter Master-IP-Adresse , geben Sie die Master-IP-Adresse ein.

4. Übernehmen Sie die Änderungen und führen Sie einen Neustart aus.

Integrieren Sie dann den Satelliten in das AIN:

1. Melden Sie sich über WebAdmin bei Master an und dann navigieren Sie zur Ansicht Karten und Module (=4g).

   Der Satellit ist nun als weiterer Knoten mit seinen Erweiterungskarten und -Modulen sichtbar.

2. Bestätigen Sie den neuen Satelliten, indem Sie in die Zeile mit dem Satelliten-Mainboard auf die Schaltfläche Bestätigen neuen Satelliten klicken.

   Der Satellit ist jetzt in Betrieb.

## Ausschließen eines Satelliten

Um einen bereits eingerichteten Satelliten vom AIN-Betrieb auszuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

Note:

Beim Löschen eines Satelliten gehen im Master alle konfigurierten Daten im Zusammenhang mit diesem Knoten verloren. Erstellen Sie daher zunächst eine Sicherungskopie der Stammkonfigurationsdaten ( =um).

1. Melden Sie sich über WebAdmin beim Satelliten an und dann navigieren Sie zur AIN-Ansicht (=3q).

2. Wechseln Sie den Betriebsmodus von AIN-Satellit auf Einzelsystem.

3. Starten Sie den Kommunikationsserver neu (=3q).

   Der Kommunikationsserver startet als Einzelsystem und ist nicht mehr mit dem Master verbunden.

Löschen Sie nun den Satelliten in der Masterkonfiguration:

1. Melden Sie sich über WebAdmin bei Master an und dann navigieren Sie zur Ansicht Karten und Module (=4g).

2. Löschen Sie den entfernten Satelliten, indem Sie in die Zeile mit dem Satelliten-Mainboard auf die Schaltfläche Löschen klicken.

   Der Satellit und alle damit verbundenen Konfigurationsdaten werden aus der Masterkonfiguration gelöscht.

Siehe auch...

## Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)

Direktlinks auf den DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Produktinformationen
↑