# Lizenzübersicht

Hier sind alle verfügbaren Lizenzen und ihre wichtigsten Merkmale gruppiert aufgelistet.

Table 1. Software
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Software Release | Ermöglicht den Betrieb eines bestimmten Software-Release | Eingeschränkt* | nicht eingeschränkt | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
* 4 Stunden nach dem Laden der neuen Software schaltet der Kommunikationsserver in einen eingeschränkten Betriebsmodus um.

Table 2. Benutzer
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Benutzer (gilt nicht für Mitel 415/430 | Ermöglicht Benutzerbedienungen auf dem Kommunikationsserver | Gesperrt | Pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 zusätzliche Benutzer. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
IP-Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 Telefonlizenzen (jeder Typ außer Mitel One/MOMA/MOWA) 8 Telefone pro Benutzer Videolizenz für alle Telefone | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Entry UCC Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC-Eintrag | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Standard UCC Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC Standard | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Premium UCC User | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC Premium | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 3. Endgeräte
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
MiVoice 2380 IP Softphone | Anzahl der registrierten MiVoice 2380 IP IP-Softphones | 0 | pro Lizenz 1 zusätzliches IP-Softphone | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
IP-Telefone der MiVoice 5300 Familie | Anzahl der registrierten IP-Systemtelefone MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP and MiVoice 5380 IP | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche IP-Systemtelefone *Die Lizenzen können auch verwendet werden, wenn die Mitel SIP-Endgerät-Lizenzen fehlen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel SIP Terminals | Anzahl der registrierten Telefone der Mitel 6000 SIP-Serie | 0 | Pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Mitel SIP-Telefone | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel 8000i Videooptionen | Verwendung der Videofunktionalität eines Mitel SIP-Endgerätes | 0 | Zusätzliche Lizenz für Mitel SIP-Endgeräte. 1, 20 oder 50 zusätzliche Mitel SIP-Telefone mit Videofunktionalität pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel Dialog 4200-Telefone (gilt nicht für Mitel 415/430) | Anzahl der registrierten Digitaltelefone Dialog 4220, Dialog 4222 und Dialog 4223 auf dem Mitel 470-Kommunikationsserver | 0 | pro Lizenz ein zusätzliches Telefon | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
MMC-Nebenstellen | Anzahl der Mobiltelefone, die bei Mitel Mobile Client für den Betrieb mit einem Mitel Mobile Client Controller (MMCC) registriert werden können. Anzahl der Mobiltelefone, die bei Mitel One über die Mitel CloudLink-Plattform registriert werden können. | 0 | Pro Lizenz 1 zusätzliches Mobiltelefon (mit Mitel Mobile Client) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Dual Homing | Anzahl der registrierten Mitel 6000 SIP-Telefone auf einem Backup-Kommunikationsserver | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Telefone | Immer auf dem Backup-Kommunikationsserver |  |
Nebenstellen für Mobiltelefone oder externe Telefone | Anzahl registrierbarer Mobiltelefone (ohne Mitel Mobile Client) | 0 | Pro Lizenz 1 zusätzliches Mobiltelefon (ohne Mitel Mobile Client) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
SIP-Endgeräte | Anzahl registrierte Standard-SIP-Endgeräte | 0 | ein zusätzliches Standard-SIP-Telefon pro Lizenz | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Video-Endgeräte | Nutzung der Videofunktionalität eines Standard-SIP-Endgerätes | 0 | Zusätzliche Lizenz für SIP-Endgeräte. Pro Lizenz 1 zusätzliches Standard-SIP-Endgerät mit Videofunktionalität. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 4. BluStar
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
BluStar Softphones | Anzahl der registrierten IP-Softphones | 0 | 1, 20 oder 50 zusätzliche BluStar-Softphones | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BluStar Softphone-Videooptionen | Verwendung der Videofunktionalität eines BluStar-Softphones | 0 | Zusatzlizenz für BluStar Softphone. 1, 20 oder 50 zusätzliche BluStar Softphones mit Videofunktionalität pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 5. Audiodienste
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Konferenzbrücke(Einwahlkonferenz) | Nutzung der Konferenzbrücke. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Number in Queue | Nutzung der Funktion "Warteschlange mit Ansage" | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Auto Attendant | Nutzung der Funktion Automatische Vermittlung. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Enterprise-Voicemail | Sprachkomprimierung, erweiterte Sprachspeicherkapazität, E-Mail-Benachrichtigung bei neuen Sprachmitteilungen, Weiterleiten von Sprachmitteilungen, Gesprächsaufzeichnung. | gesperrt | Freigegeben (inklusive 2 Audiokanälen für Voicemail, Automatische Vermittlung oder Gesprächsaufzeichnung) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Tonaufnahme & Abspielen-Kanäle | Sprachkanäle zum Aufzeichnen oder Abspielen von Audiodaten. | gesperrt | pro Lizenz 1 zusätzlicher Audiokanal für Voicemail, Automatische Vermittlung oder Gesprächsaufzeichnung. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 6. Leistungsmerkmale
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Analoges Modem | Verwendung der Modemfunktionalität auf einem Mitel 415/430. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Sicheres VoIP | Verschlüsselte VoIP-Verbindungen mit Hilfe von SRTP und TLS. | Unverschlüsselte Übertragung | Verschlüsselte Übertragung | pro Knoten |  |
Stilles Aufschalten | Nutzung des Leistungsmerkmals Stilles Aufschalten. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 7. Ressourcen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Mitel SMBC Basislizenz (Nur Mitel SMBC) | Ermöglicht den Betrieb von Mitel SMBC mit 10 Benutzern. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt mit bis zu 10 Benutzer (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel 470 Basislizenz(nur Mitel 470) | Ermöglicht den Betrieb von Mitel 470 mit 20 Benutzern. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt mit bis zu 20 Benutzer (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Basislizenz Virtuelle Appliance(nur Virtuelle Appliance) | Ermöglicht den Betrieb von Virtual Appliance. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
VoIP-Kanäle für Standard-Media-Switch | VoIP-Funktionalität | 0 / 2** | pro Lizenz 1 zusätzlicher VoIP-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
* Wenn Virtual Appliance als Master verwendet ist, werden die VoIP-Kanäle des Master-Knotens ohne Lizenz vom integrierten Mitel Media Server zur Verfügung gestellt. Für die VoIP-Kanäle der Satelliten müssen jedoch Lizenzen gelöst werden. **Wenn der VoIP-Modus auf G.711 eingestellt ist, können zwei G.711-VoIP-Kanäle pro System ohne Lizenz verwendet werden.

Table 8. Netz
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Lync-Option für SIP-Zugangskanäle(nur Mitel 470) | Erlaubt die Verwendung eines SIP-Access-Kanals mit Lync-spezifischen Optionen und Leistungsmerkmalen. | 0 | Zusatzlizenz für SIP-Zugangskanäle. Pro Lizenz ein zusätzlicher Kanal mit Lync-spezifischen Optionen und Leistungsmerkmalen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
B-Kanäle auf PRI-Karten | Gleichzeitig nutzbare B-Kanäle auf einer PRI-Schnittstellenkarte | 10 | pro Lizenz 1 zusätzlicher B-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
SIP-basierte Zugriffskanäle | Gleichzeitig nutzbare Kanäle zu einem SIP-Provider | 0 | pro Lizenz 1 zusätzlicher SIP-Access-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 9. Private Vernetzung
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
QSIG-Netzwerkkanäle* | QSIG-Kanäle | 0 | Pro Lizenz 4 oder n QSIG-Kanäle (n limitiert durch die Systemkapazität) | pro Knoten |  |
*Für Virtuelle Appliance ist diese Lizenz nur für die QSIG-Vernetzung eines AIN-Satelliten relevant
Base Mitel AIN nur Mitel 430 | Betrieb eines AIN | Gesperrt | AIN mit Master und einem Satelliten | nur auf Master |  |
Mitel AIN Satelliten nur Mitel 430 | Zusätzlicher Satellit in einem AIN | 0 | Zusätzliche Lizenz für Base Mitel AIN. Pro Lizenz 1 zusätzlicher Satellit | nur auf Master |  |

Table 10. Anwendungen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Advanced Messaging | SMPP-Protokoll zur Integration eines SMS-Servers, sowie Anmelden von 9d-Schnurlostelefonen. (Inklusive SMPP-Lizenz) | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CTI First Party via LAN | First-Party-CTI-Clients mit Grundfunktionen an Ethernet Schnittstelle | 0 | freigegeben für eine bestimmte Anzahl Benutzer. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Wählvorrichtungen | Anzahl gleichzeitig aktive, an Benutzer gebundene Mitel Dialer-Applikationen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Instanzen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CPU2 Fax-Basis (nur Mitel 470) | Senden/Empfangen von Faxmeldungen und Konfigurieren von Benutzern mit Faxmailboxen. | 0 | 2 Lizenzen CPU2 Faxkanäle und 10 Lizenzen CPU2 Fax-Clients. | Im AIN nur auf Master, ansonsten pro Knoten. |  |
CPU2 Faxkanäle (nur Mitel 470) | Zusätzlicher Faxmediakanal. | 0 | pro Lizenz 1 zusätzlicher Fax-Mediakanal (Max. 8) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CPU2 Fax-Clients(nur Mitel 470) | Zusätzliche Benutzer mit Faxmailboxen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Faxmailboxen | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality Manager | Verwenden von Hospitality-Manager | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality PMS-Schnittstelle | Nutzung der PMS-Schnittstelle und damit des FIAS-Protokolls. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality PMS Zimmer | Anzahl Zimmer bei Verwendung der PMS-Schnittstelle. | 0 | pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 Zimmer | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Basispaket | Basislizenz: Voraussetzung für alle anderen OpenCount-Lizenzen. Erlaubt die Verbindung mit MiVoice Office 400 und die Nutzung von Basisfunktionen. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Healthcare Branch-Paket | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen für Alters und Pflegeheime. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Public Authorities Branch-Paket | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen Stadtverwaltungen, Gemeinden, Ministerien usw. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Funktions-Upgrade auf Komfort | Zusatzlizenz: Bietet zusätzliche Funktionen wie z. B. PIN-Telefonie. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Funktions-Upgrade auf Premium | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen wie z. B. Zwischenabrechnung, Fakturierung usw. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Benutzer | Zusatzlizenz: Ermöglicht die Überwachung einer bestimmtem Anzahl der Benutzer via OpenCount. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Benutzer | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Table 11. Schnittstellen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
ATAS-Schnittstelle | Nutzung der ATAS-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
ATASpro-Schnittstelle | Nutzung der ATASpro-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BSS-Lizenzen | Recht zur Verbindung eines BluStar-Servers | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BSS-Lync-Schnittstelle | Berechtigt zur Verwendung der BluStar Lync-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CSTA-Sitzungen | Anzahl überwachte Endgeräte über das CSTA-Protokoll. | 0 | pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 CSTA-Sessions | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Anwesenheitssynchronisation über SIMPLE und MSRP | Anzahl Benutzer, für die Drittapplikationen eines der beiden (oder beide) Protokolle nutzen dürfen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Benutzer, die die beiden Protokolle nutzen dürfen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
OAI-Schnittstelle | Verwendung der Open Application-Schnittstelle | Gesperrt | Freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Parent topic: Systemübersicht
↑