# IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver registrieren

Beim Registriervorgang wird die MAC-Adresse des IP-Systemtelefons im Konfigurationssatz des Telefons eingetragen und der Kommunikationsserver baut eine Datenverbindung zum Telefon auf, um die Gerätesoftware zu aktualisieren und die Konfigurationsdaten zu übertragen.

Sie können die MAC-Adressen entweder manuell eingeben ( =32, MAC-Adresseeinstellen)oder registrieren Sie die IP-Systemtelefone mit Hilfe des Systems wie folgt:

1. Prüfen Sie, ob alle IP-Systemtelefone geöffnet und deren Benutzer zugewiesen sind ( =32, Zugewiesenen Benutzer/Pooleinstellen).

2. Prüfen Sie, ob für alle IP-Systemtelefone ein Registrierungscode eingetragen ist und ergänzen Sie diesen falls benötigt ( =32, Registrierungscode einstellen).

   Über den Registriercode findet das IP-Systemtelefon seinen Konfigurationssatz. Er muss für jedes IP-Systemtelefon eindeutig sein. Standardmässig wird die Rufnummer des zugeordneten Benutzers eingetragen.

3. Schliessen Sie die IP-Systemtelefone an das IP-Netzwerk oder starten sie die Telefone neu, wenn sie bereits am IP-Netzwerk angeschlossen sind.

   Nachdem die Verbindung zum Kommunikationsserver hergestellt ist, erscheint auf der Anzeige der Telefone die Aufforderung: Registrierungscode eingeben:

4. Geben Sie an allen Telefonen nacheinander den entsprechenden Registrierungscode ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK oder Akzeptieren.

Nach der Eingabe des Registriercodes meldet sich das IP-Systemtelefon beim Einzelsystem/Master mit seiner MAC-Adresse an und wird mit seinem Konfigurationssatz verknüpft:

- Der Master überprüft die Version der Applikationssoftware des Gerätes. Hat der Kommunikationsserver eine aktuellere Software gespeichert als im Telefon geladen ist, aktualisiert dieser die Software und führt einen Neustart des Telefons aus. Sie erkennen dies an der Anzeige des Telefons.

- Das Telefon ist nun betriebsbereit. Wenn es vom IP-Netzwerk oder von der Stromversorgung getrennt ist oder wenn ein Neustart durchgeführt ist, meldet er sich automatisch wieder korrekt am Node-Server an "Betrieb und Wartung".

Note:

- Um falsche Telefonzuweisungen zu den Endgerätedaten aufzuheben, löschen Sie die MAC-Adresse ( =32, stellen Sie die MAC-Adresseein).
- Das Foxtasten-Menü Remove hat zur Zeit keine Funktion.

Parent topic: Produktinformationen
↑