# Aufbau einer Konferenz

Ein Benutzer kann ein Konferenzgespräch mit bis zu 6 Benutzern aufbauen bzw. vorbereiten. Dies ist auf 4 unterschiedliche Arten möglich:

- "Konferenzbrücke": Die Konferenzteilnehmer wählen eine bestimmte Rufnummer und werden nach Eingabe einer PIN mit der Konferenz verbunden.

- "Vorkonfigurierte Konferenz": Die Konferenzteilnehmer sind in der Systemkonfiguration vorkonfiguriert und werden alle gleichzeitig angerufen.

- "Variable Konferenz": Die Konferenzteilnehmer sind alle einzeln im gleichen Wahlstring aufgeführt und werden alle gleichzeitig angerufen.

- "Dreierkonferenz (Konferenz aus Rückfrageanruf)": Die Konferenz wird Teilnehmer für Teilnehmer aufgebaut. Die Konferenzteilnehmer werden nacheinander angerufen und einzeln dazugeschaltet.

notes:

- Konferenzteilnehmer, hören bei Eintritt in die Konferenz einen Aufmerksamkeitston. Dieser Ton kann systemweit abgeschaltet werden. Beachten Sie die Nationale Datenschutzbedingungen. Bei Dreierkonferenz im Amt hängt die Signalisierung vom Netzbetreiber ab.
- Konferenzen benötigen Hardware-Ressourcen. In einer Konferenz sind bis zu 6 Konferenzteilnehmer zugelassen.
- Bei zwei oder mehreren externen Benutzer oder virtuell vernetzten PISN-Benutzern, müssen die Einstellungen für die Zulassung des Amt-Amt-Verkehrs beachtet werden.
- An SIP-Telefonen der Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-Serie, dem Mitel BluStar 8000i und einer Reihe von Standard-SIP-Telefonen sind Dreierkonferenzen lokal am Telefon möglich. Dazu müssen die Mehr-Leitungen in der Endgerätekonfiguration mindestens 2 sein und der Parameter Konferenzschaltung = Im Telefon.

Parent topic: Telefonkonferenzen
↑