# IP-Systemtelefone im Fokus

IP-Systemtelefone werden im Kommunikationsserver über ihre MAC-Adresse registriert. Sie kommunizieren wie digitale Systemtelefone über das DSI-AD2-Protokoll mit dem Kommunikationsserver.

IP-Systemtelefone können überall im IP-Netzwerk betrieben werden, solange die Verbindung zum Kommunikationsserver den für VoIP (Voice over IP) erforderlichen Qualitätskriterien entspricht.

Verfügbare Themen

IP-Systemtelefone in Betrieb nehmen

IP-Systemtelefone im AIN in Betrieb nehmen

Lokale Telefonkonfiguration

Adressiermethoden

IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver registrieren

Betrieb und Wartung

Parent topic: Produktinformationen
↑