# Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren

Schnurgebundene Mitel SIP-Telefone werden über den Registrierbenutzernamen und das Registrierpasswort am Kommunikationsserver registriert. Alternativ kann die Registrierung auch über die MAC-Adresse erfolgen.

Note:

Setzen Sie Telefone, die bereits in Betrieb waren, vor der Registrierung in den Lieferzustand zurück, um Konflikte mit bisherigen lokalen Einstellungen zu vermeiden.

## Registrieren mit Hilfe von Registriername und Registrierpasswort

Mit Hilfe eines Registrierbenutzernamen und eines Registrierpassworts können Sie ein Mitel SIP-Telefon am Kommunikationsserver registrieren:

1. Prüfen Sie, ob ein kostenlose Lizenz für Mitel SIP-Endgerät oder SIP-Endgerät verfügbar ist.

2. Erstellen Sie das gewünschte Telefonmodell aus der Mitel SIP-Serie.

3. Weisen Sie dem Telefon einen Benutzer zu und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Die Parameter Registrierbenutzername and Registrierpasswort sowie die Parameter SIP-Benutzername und SIP-Passwort werden automatisch ausgefüllt.

4. Schliessen Sie das Telefon an das IP-Netzwerk an und starten Sie es neu.

   Bei Adressierung mit DHCP findet das Telefon den Kommunikationsserver, wenn der DHCP-Server die IP-Adresse des Kommunikationsservers in der entsprechenden DHCP-Option bereitstellt. Wenn dies nicht der Fall ist (oder eine statische Adressierung vorliegt) und wenn das Telefon sich im selben Subnetz befindet wie der Kommunikationsserver, findet das Telefon den Kommunikationsserver dank Multicast-DNS. Befinden sich mehrere MiVoice Office 400 Kommunikationsserver im gleichen Subnetz, wird eine Liste angezeigt, aus der Sie den richtigen Kommunikationsserver auswählen können.

   Auf der Anzeige des Telefons erscheint die Aufforderung zur Anmeldung, für die Sie Registriername und Registrierpasswort eingeben müssen. Den Registrierbenutzernamen und das Registrierpasswort finden Sie in der Liste der nicht registrierten Mitel SIP-Telefone in der SIP-Registrieransicht.

5. Geben Sie den Registriernamen und das Registrierpasswort ein.

   Ihre Eingaben werden zusammen mit der MAC-Adresse des Telefons zum Kommunikationsserver übertragen.

6. Ergänzen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf.

## Mehrere Telefone registrieren

Um die Registrierung mehrerer Telefone zu erleichtern, haben Sie in der Ansicht SIP-Registrierung ( =tp) view eine Liste aller erstellten Telefone, die mit einem Benutzer verknüpft, aber noch nicht registriert sind. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Erstellen Sie alle Telefone wie in der obigen Anleitung beschrieben bis und mit Schritt 3.

2. Verbinden Sie alle Telefone mit dem IP-Netzwerk gemäß Schritt 4 in der obigen Anleitung.

3. Öffnen Sie die Ansicht SIP-Registrierung ( =tp) den Registrierbenutzernamen und das Registrierpasswort in die Telefone ein, wie in Schritt 5 in der obigen Anleitung beschrieben.

4. Ergänzen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf.

## Alternative Registrierung über die MAC-Adresse

Sie können das Mitel SIP-Telefon auch mit Hilfe der MAC-Adresse am Kommunikationsserver registrieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Befolgen Sie die obigen Anweisungen "Registrierung mit Registrierbenutzernamen und Registrierpasswort" bis zu und einschließlich Schritt 3.

2. Tragen Sie die MAC-Adresse des Telefons ein. Sie finden diese auf dem Typenschild auf der Unterseite des Telefons.

3. Schliessen Sie das Telefon an das IP-Netzwerk an und starten Sie es neu.

4. Ergänzen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf.

↑