# Systeminformationen

Hier finden Sie allgemeine Informationen zum Kommunikationsserver. Um den Kommunikationsserver geführt zu konfigurieren, können Sie im unteren Teil der Ansicht einen der verfügbaren Assistenten einschalten.

Table 1. Systeminformationen
Parameter | Erläuterung
Kommunikationsserver | Typenbezeichnung des Kommunikationsservers.
Land | Die Standarddaten sind für das angegebene Land lokalisiert.
Equipment-ID (EID) | Identifikationsnummer des Kommunikationsservers.
Support-ID | Identifikation des Kommunikationsservers gegenüber dem Support. Die Support-ID wird mit Hilfe der EID auf dem Lizenzserver generiert und - nach der ersten Internetverbindung des Kommunikationsservers mit dem Lizenzserver - automatisch hier eingetragen.
Channel-ID (CID) | Bezeichnung des Vertriebskanals.
Konfigurierte Benutzer | Anzahl der konfigurierten Benutzer im System. In Klammern finden Sie weitere Informationen zum Typ der konfigurierten Benutzer.
Benutzerlizenzen (verwendet / verfügbar / total) | Übersicht über die verwendeten / verfügbaren / Gesamtanzahl der Benutzerlizenzen einschließlich Basislizenzpakete und UCC-Lizenzpakete.

Table 2. Systeminformationen
Parameter | Erläuterung
Kommunikationsserver | Typenbezeichnung des Kommunikationsservers.
Land | Die Standarddaten sind für das angegebene Land lokalisiert.
Equipment-ID (EID) | Identifikationsnummer des Kommunikationsservers.
Online-Lizenzprüfung (permanente Internetverbindung erforderlich) | Zur Überprüfung der Lizenzen sendet der Kommunikationsserver regelmäßig Nachrichten an den Mitel-Lizenzserver, um die Berechtigung für den uneingeschränkten Betriebsmodus aufrechtzuerhalten. Spätestens nach 72 Stunden ohne Verbindung wechselt der Kommunikationsserver in den eingeschränkten Betriebsmodus. Die mit der EID eines Satelliten verknüpfte Lizenz. Geben Sie unter Gateway-EID die EID dieses Satelliten ein. Ohne Gateway-EID wird der Kommunikationsserver nicht freigegeben. Bricht die Verbindung zum Satelliten ab, schaltet der Kommunikationsserver spätestens nach 72 Stunden in den eingeschränkten Betriebsmodus um. Note: Wenn Sie die Online-Lizenzprüfung aktivieren oder deaktiveren, ist immer auch ein neuer Lizenzcode erforderlich.
Support-ID | Identifikation des Kommunikationsservers gegenüber dem Support. Die Support-ID wird mit Hilfe der EID auf dem Lizenzserver generiert und nach der ersten Internetverbindung des Kommunikationsservers mit dem Lizenzserver automatisch hier eingetragen.
Channel-ID (CID) | Bezeichnung des Vertriebskanals.
Konfigurierte Benutzer | Anzahl der konfigurierten Benutzer im System. In Klammern finden Sie weitere Informationen zum Typ der konfigurierten Benutzer.
Benutzerlizenzen (verwendet / verfügbar / total) | Übersicht über die verwendeten / verfügbaren / Gesamtanzahl der Benutzerlizenzen einschließlich Basislizenzpakete und UCC-Lizenzpakete.

Table 3. Software Assurance
Parameter | Erläuterung
SWA-Status | Angabe des aktuellen SWA-Status mit weiteren Hinweisen, wie z. B. dem SWA-Ablaufdatum.
Über SWA abgedeckte Benutzer | Zeigt die über SWA abgedeckte Anzahl Benutzer.
Konfigurierte Benutzer | Zeigt die im Kommunikationsserver konfigurierten Benutzer. Übersteigt die Anzahl der konfigurierten Benutzer die über SWA abgedeckten Benutzer, wird SWA ungültig.

Parent topic: Systemübersicht
↑