# Adressiermethoden

Damit sich ein IP-Systemtelefon erfolgreich beim Kommunikationsserver registrieren kann, muss es eine eigene Adresse haben und es muss die Adresse seines Kommunikationsservers kennen. Für den Betrieb einzelner Telefone ist es am einfachsten, diese Koordinaten manuell in die lokale Konfiguration des Telefons einzugeben IP-Systemtelefone manuell adressieren.

Für die Inbetriebnahme mehrerer Telefone empfiehlt es sich, die lokale Konfiguration an den Telefonen mithilfe von DHCP zu automatisieren. Hier gibt es drei Möglichkeiten:

- Sie verwenden den integrierten DHCP-Server des bereits integrierten Kommunikationsservers mit den herstellerspezifischen Daten Verwenden vom Integrierten DHCP-Server .

- Sie erweitern den DHCP-Server in Ihrem IP-Netzwerk um herstellerspezifische Informationen, über die Sie die Kommunikationsserver-Koordinaten an die Telefone übertragen Verwenden des DHCP-Servers mit Optionen.

- Sie benutzen den DHCP-Server in Ihrem IP-Netzwerk ohne herstellerspezifische Angaben. Geben Sie stattdessen den Hostnamen intelligate für den Kommunikationsserver im DNS-Server ein Verwendung von DHCP- und DNS-Server..

Verfügbare Themen:

IP-Systemtelefone manuell adressieren

Integrierten DHCP-Server verwenden

DHCP-Server mit Optionen verwenden

DHCP- und DNS-Server verwenden

- IP-Systemtelefone manuell adressieren

Parent topic: Produktinformationen
↑