# Schleifensignalisierung

Hier können Sie die Parameter der amtsseitigen Schleifensignalisierung festlegen. Die gleichen Einstellungen finden Sie in der Ansicht ... / System / Ländereinstellungen

Die folgenden Parameter gelten für die Signalisierung des Kommunikationsservers mit analogen Netzschnittstellen gegenüber dem Amt. Je nach Land weichen die Werte voneinander ab. Die Standardwerte der Parameter sind vertriebskanalabhängig.

Table 1. Schleifensignalisierung
Parameter | Erläuterung
Flash | Hier tragen Sie die Dauer des Flash-Signales (Steuersignal) ein, dass vom Kommunikationsserver zum Amt gesendet wird (in Millisekunden).
Verhältnis Impulswahl | Hier legen Sie für analoge Amtsleitungen mit Impulsverfahren das Impulsverhältnis fest.
Zwischenwahlzeit Impulswahl | Hier tragen Sie für analoge Amtsleitungen mit Impulsverfahren die Zwischenwahlzeit fest.

Parent topic: Exchange
↑