# Digitale Netzschnittstelle bearbeiten

Die digitalen Netzschnittstellen umfassen ISDN-und CAS-Schnittstellen.

## Basisanschluss BRI-T

Ein Basisanschluss hat 2 Nutzkanäle à 64 KByte/s und 1 Steuer- und Signalisierungskanal à16 KByte/s (2B+D). Auf jedem Nutzkanal (B-Kanal) kann gleichzeitig und unabhängig vom anderen B-Kanal eine Gespräch- oder Datenverbindung aufgebaut werden.

Table 1. Einstellungen der digitalen Netzschnittstelle BRI-T
Parameter | Erläuterung
Abgehende Sperre | Diese Netzschnittstelle ist für abgehende Anrufe gesperrt.
Bündel | Bündelzuordnung
Erster B-Kanal | Erster B-Kanal dieser Kanalgruppe
Letzer B-Kanal | Zweiter B-Kanal dieser Kanalgruppe
TEI-Management | “TEI” steht für “Terminal Endpoint Identifier”. Mit dem Parameter TEI-Management wird die Art des ISDN-Basisanschlusses festgelegt: P-P (Punkt-Punkt): Dies ist die übliche Anschlussart (Standardeinstellung). Mit Hilfe eines Durchwahlplans können die Benutzer des Kommunikationssystems direkt mit ihrer Durchwahlnummer erreicht werden. Note: An der BRI‑T-Schnittstelle dürfen parallel zum Kommunikationsserver keine zusätzlichen Endgeräte angeschlossen werden. P-MP (Punkt-Mehrpunkt): Einige Netzbetreiber erlauben die Anschlussart mit Mehrfachrufnummern (MSN). Dabei muss für jede MSN-Nummer eine Durchwahlnummer mit allen Ziffern der MSN-Nummer eröffnet werden.
Kollision detektieren möglich | Zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Kollisionen ermittelt werden können
Kollision detektieren | Kollisionen werden ermittelt.
Layer 2 Reaktivierung | In einigen Ländern werden BRI-T-Netzschnittstellen nach einer bestimmten Zeit ohne Verkehr deaktiviert und erst wieder aktiviert, wenn der Kommunikationsserver erneut eine Verbindung verlangt. Damit ankommende Anrufe nach möglichen zeitweiligen Unterbrüchen der U‑Schnittstelle nicht bereits in der Ortszentrale abgelehnt werden, kann Layer 2 der BRI-T-Netzschnittstelle periodisch alle 3 Minuten reaktiviert werden. Konfigurieren Sie hierzu den Parameter Layer 2 Reaktivierung auf Speziell.
Layer 2 CMD/RESP |

## Primärratenanschluss PRI (E1)

Ein Primärratenanschluss hat 30 Nutzkanäle à 64 kbit/s und 1 Steuer- und Signalisierungskanal à 64 kbit/s. Die B-Kanäle können in Kanalgruppen unterteilt werden.

Table 2. Einstellungen der digitalen Netzschnittstelle PRI
Parameter | Erläuterung
Kanalgruppe x:
Bei einem Primärratenanschluss können die B-Kanäle in Kanalgruppen aufgeteilt und verschiedenen Bündel zugeordnet werden.
Bündel | Bündelzuordnung
Kanalgruppe durchsehen | Vorwärts/Rückwärts/Keine: gibt die Suchrichtung innerhalb der Kanalgruppe an
Erster B-Kanal | Erster B-Kanal dieser Kanalgruppe
Letzer B-Kanal | Zweiter B-Kanal dieser Kanalgruppe
Einstellungen:
Layer 2 CMD/RESP |

## Netzschnittstelle PRI (T1) (Primärratenanschluss)

Das ist der Primärratenanschluss für das öffentliche Netzwerk in den USA und Kanada. Er kann für die folgenden Protokolle eingestellt werden: 4ESS und 5EES (AT&T), DMS100 (Nortel), National ISDN 2 (Bellcore).

Diese Art von Primärratenanschluss hat 23 B-Kanäle und 1 D-Kanal (23B+D).

Es wird nur auf den 1PRI-T1-Karten eines Mitel\470-Kommunikationsservers unterstützt.

## CAS am Primärratenanschluss

CAS (Channel-associated signaling) ist ein Signalisierungsprotokoll für PRI-Netzschnittstellen, das in bestimmten Ländern (z. B. Brasilien) verwendet wird. Mit dieser Einstellung werden zur Übertragung der Signalisierinformationen Tonsender und Tonempfänger bereitgestellt.

Table 3. Einstellungen der digitalen Netzschnittstelle CAS
Parameter | Erläuterung
Abgehende Sperre | Diese Netzschnittstelle ist für abgehende Anrufe gesperrt.
Bündel | Bündelzuordnung
Synchronisationsmitglied |
Synchronisationszustand | Zustandsanzeige
Blockiersignal R-Gespräche | Falls der Provider zur Erkennung von R-Gesprächen die Methode mit dem Signal MFC/R2 (Standardwert) nicht unterstützt, muss der Parameter auf Schleifenunterburch (double answer) gesetzt werden.
Kanalgruppe durchsehen | Vorwärts/Rückwärts/Keine: gibt die Suchrichtung innerhalb der Kanalgruppe an
Kanalgruppe durchsehen | Vorwärts/Rückwärts/Keine: gibt die Suchrichtung innerhalb der Kanalgruppe an
Erster B-Kanal | Erster B-Kanal dieser Kanalgruppe
Letzer B-Kanal | Zweiter B-Kanal dieser Kanalgruppe

Parent topic: Eingehende Anruflenkung
↑