# Benachrichtigungsdienst

Nebst den Systemtelefonen verfügen die meisten analogen Telefone über eine Message-LED. Diese wird z. B. aktiviert wenn für den Gast ein interner Rückruf oder eine neue Voicemailsprachmitteilung anliegt. Antwortet der Gast mit der vorkonfigurierten Antwort-Taste auf seinem Telefon, wird ein Anruf ausgelöst oder er wird mit dem Voicemailsystem verbunden, um seine Sprachmitteilung abzuhören.

Table 1. Benachrichtigungsdienst: Funktion
Funktionen | Funktionscodes
Benachrichtigung beantworten | *#38

Parent topic: Funktionscodes und Dienste
↑