# DHCP- und DNS-Server verwenden

Sie möchten einen bereits aktiven DHCP-Server verwenden, um die IP-Systemtelefone zu adressieren und einen bereits aktiven DNS-Server, um den Kommunikationsserver zu finden. Der Standardwert intelligate ist in der Konfiguration eines IP-Systemtelefons als Hostname des Kommunikationsservers eingegeben.

Wenn der DNS-Server einen Eintrag hat unter diesem Namen und dort die IP-Adresse des Masters oder des Einzelsystems eingetragen ist, findet das IP-Systemtelefon seinen Kommunikationsserver.

Sie können den DNS-Eintrag entweder manuell vornehmen oder Sie können unter dem Hostname des Kommunikationsservers intelligate eintragen. Letztere Variante setzt voraus, dass im DNS-Server die Funktion für dynamische Updates aktiviert ist.

Nachdem der DNS-Server eingerichtet ist, können Sie die IP-Systemtelefone anschliessen.

Sobald ein IP-Systemtelefon aufgestartet ist, beginnt folgender Ablauf (vereinfacht):

- Das IP-Systemtelefon sendet broadcast eine Adressanfrage zusammen mit seiner MAC-Adresse und der Herstellerklasse-ID.

- Der integrierte DHCP-Server antwortet auf die Anfrage, erstellt und registriert eine neue Verknüpfung zwischen der MAC-Adresse und einer IP-Adresse und sendet dem IP-Systemtelefon seine Adresskoordinaten.

- Das Systemtelefon sucht seinen Kommunikationsserver unter dem Namen intelligate. Der DNS-Server schickt dem IP-Systemtelefon die Adresskoordianten des Kommunikationsservers.

- Das Systemtelefon meldet sich beim Kommunikationsserver. Es ist nun bereit für die Registrierung.

Parent topic: Produktinformationen
↑