# System für Rettungsdienstunterstützung konfigurieren

Die meisten Schritte sind optional. Je weniger konfiguriert wurde, desto weniger genau ist der Notrufstandort. Wurde nichts konfiguriert, sind keine Informationen verfügbar.

1. Erstellen Sie die erforderlichen internen Notfallteams ( =wu) und fügen Sie die Mitglieder (Benutzer) zu den Teams hinzu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für E-Mails, wenn die Mitglieder zusätzlich per E-Mail informiert werden sollen. Ein Notrufteam kann für mehrere Standorte verantwortlich sein. Sind die einzelnen Standorte weit voneinander entfernt, sind jedoch mehrere Teams erforderlich.

2. Erstellen und benennen Sie einen Notfalldaten-Standortdatensatz ( =c0) für jeden Standort, einschließlich der offiziellen Notfallstandort-ID, die Route für den Notruf und ein Infotext, der den internen Notfallteams und/oder dem Hospitality-Manager angezeigt wird. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche E-Mail-Adressen hinzu.

3. Wenn in der Systemkonfiguration LCR verwendet wird, stellen Sie sicher, dass in allen für Notrufe verwendeten Routen, das Kontrollkästchen Supress LCR angekreuzt ist ( =ws).

4. Weisen Sie dem gesamten System einen Notfallstandort zu ( =ty). Das bietet sich bei kleinen Systemen an, bei denen alle Endgeräte dieselbe Standort-ID haben (sich am selben Ort befinden).

5. Weisen Sie allen AIN-Knoten einen Notfallstandort zu ( =3q). Das bietet sich an, wenn jedes Gebäude einen eigenen AIN-Knoten hat.

6. Allen DECT-Funkeinheiten einen Notfallstandort zuweisen ( =sa). Dies ist nützlich, wenn Funkgeräte über mehrere Gebäude verteilt sind, aber (aufgrund von Synchronisation-Problemen) werden alle mit demselben AIN-Knoten verbunden sind.

7. Definieren Sie eine Tabelle mit IP-Adressbereichen und weisen Sie jedem Bereich einen Notfallstandort zu ( =g3). Das bietet sich an, wenn die IT-Abteilung jedem Gebäude / Büro oder jeder Etage einen anderen IP-Bereich zuweist. So kann der Kommunikationsserver den Notrufstandort selbst dann aus der IP-Adresse ableiten, wenn sich das Endgerät bewegt.

8. Weist einzelnen Endgeräten einen Notfallstandort zu ( =qd). Dies ist nützlich, wenn bestimmte Endgeräte die Regel für den AIN-Knoten, mit dem sie verbunden sind, nicht befolgen oder für SIP- oder IP-Endgeräte, die an festen Standorten, aber nicht am Standort des Masters installiert sind.

9. Die IT-Abteilung des Unternehmens konfiguriert ihre Switches so, dass sie den Mitel-SIP-Telefonen die Notfallstandort-ID über das LLDP-Protokoll zur Verfügung stellen. Das kann mit Schaltern unterstützt werden. Dann kann der Benutzer sein Mitel-SIP-Endgerät einfach von einem Ort zum anderen bewegen und wird der Notfallstandort automatisch angepasst.

10. Konfigurieren Sie für alle Amtsleitungsgruppen ( =56) , die für private Netzwerkzwecke verwendet werden, eine Standardstandort-ID. sofern sich alle Anrufe von dort am selben Standort befinden.

11. Konfigurieren Sie für alle Amtsleitungsgruppen ( =56), die mit dem öffentlichen Netzwerk verbunden sind, welches Protokoll verwendet werden soll, um die Notfallstandort-ID an den Anbieter zu senden. Beachten Sie, dass diese Einstellung vom Netzwerktyp, dem Betreiber und dem Land abhängt.

12. Konfigurieren Sie alle Notrufnummern, für die eine Standort-ID ausgesendet werden muss, in der öffentlichen Notrufnummernliste ( =we). Bemerkt der Leitweg, das eine dieser Nummern gewählt wurde, bestimmt er die korrekte Notrufstandort-ID des anrufenden Endgeräts und fügt dem ausgehenden Ruf diese Information hinzu. Vermeiden Sie Konflikte zwischen öffentlichen Notrufnummern und dem internen Nummerierungsplan.

Parent topic: Funktionscodes und Dienste
↑