# Internationaler Wählton

Hier legen Sie bis zu 10 Ziffernfolgen für den internationalen Wählton fest.

Für analoge Netzschnittstellen können Sie hier bis zu 10 Ziffernfolgen für den internationalen Wählton definieren. Dies kann in der Ansicht Anruflenkung ( =df) für jede Netzschnittstelle zugewiesen werden. Beginnt eine Wahl mit dieser Ziffernfolge, wird der Wahlvorgang unterbrochen, um den internationalen Wählton abzuwarten.

Parent topic: Standorte
↑