# Standardlenkung einrichten

Hier definieren Sie die Anruflenkung für Anrufe, für die keine spezifische Anruflenkung definiert wurde.

## Anrufweiterleitung

Alle Anrufe werden in der Standardeinstellung über die Standardlenkung geführt.

Um Anrufe über digitale Amtsanschlüsse und SIP-Provider statt dessen über Durchwahlnummern zu führen, eröffnen Sie in der grafischen Übersicht in der Spalte Durchwahlplan die Durchwahlnummern und verknüpfen diese mit den digitalen Amtsanschlüssen respektiv SIP-Providern.

Um für Anrufe über einen analogen Amtsanschluss eine eigene Anruflenkung einzurichten, wählen Sie in der Konfiguration des Amtsanschlusses die Option Eigene Anruflenkung und konfigurieren die Anrufziele gleich dort.

## Anrufziele

Sie können die internen Ziele abhängig von der Schaltposition der Hauptschaltgruppe (Schaltgruppe 1) definieren. Die Schaltgruppe kann zum Beispiel für Tag, Nacht und Wochenend-Schaltungen mit den Steuereingängen des Kommunikationsservers eingesetzt werden. Sie kann aber auch über Zeitfunktionen gesteuert oder manuell über ein Telefon bedient werden.

Table 1. Interne Ziele der Standardlenkung
Parameter | Erläuterung
Sammelanschluss | Tragen Sie hier die Sammelanschluss-Nr. ein (nicht zu verwechseln mit der internen Rufnummer des Sammelanschlusses). Soll der Anruf nicht über einen Sammelanschluss gelenkt werden, lassen Sie das Eingabefeld leer.
Benutzer | Tragen Sie hier die interne Rufnummer eines Benutzers ein. Soll der Anruf nicht direkt zu einem internen Benutzer gelenkt werden, lassen Sie das Eingabefeld leer.
Anrufziel besetzt, wenn Benutzer besetzt | Ist der Benutzer besetzt, wird dem Anrufer besetzt signalisiert, auch wenn die anderen Ziele frei sind. Ist der Benutzer besetzt, wird der Anruf an den anderen Zielen angeboten.
Übertragung | Der Anruf wird zum Vermittlungsplatz gelenkt.
Begrüssungsansage | Hier können Sie auswählen, ob eine Begrüßungsansage ( =96 Ansagedienst) eingespeist werden soll und wenn ja, welcher.

Parent topic: Eingehende Anruflenkung
↑