# Digitale Amtsverbindung bearbeiten

Hier definieren und konfigurieren Sie die ausgewählte digitale Amtsverbindung.

Table 1. Digitale Amtsverbindung
Parameter | Erläuterung
Amtsverbindung | Identifikationsnummer der Amtsverbindung
Name | Name der Amtsverbindung
Amtsverbindungstyp | Typ der Amtsverbindung
Protokoll | Zeigt das verwendete Netzprotokoll an.
Maximale Anzahl eingehender Anrufe/Maximale Anzahl ausgehender Anrufe | Sobald die eingestellte Grenze erreicht ist, wird über dieses Bündel kein ankommender/abgehender Anruf mehr weitergelenkt. Dies wird dem Anrufenden mit dem Gassenbesetztton signalisiert. Damit können Sie gewährleisten, dass Leitungen frei bleiben für abgehende/ankommende Anrufe.
Maximal gleichzeitige Verbindungen | Sobald die eingestellte Grenze erreicht ist, werden über dieses Bündel keine weiteren Verbindungen mehr aufgebaut.
Total B-Kanäle | Zeigt bei digitalen Netzschnittstellen die Anzahl der verfügbare B-Kanäle.

## Digitale Netzschnittstellen

Eine digitale Amtsverbindung hat eine oder mehr gleichartige Netzschnittstellen.

Table 2. Netzschnittstelle
Parameter | Erläuterung
Schnittstellentyp | Schnittstellenbezeichnung
Abgehende Sperre | Über diese Netzschnittstelle kann abgehend nicht telefoniert werden (nicht für PRI-Schnittstellen).
Zuordnung Amtsverbindung ändern | Hier können Sie die Netzschnittstelle aus der aktuellen Amtsverbindung entfernen und einer anderen Amtsverbindung zuordnen. Aus der Textmeldung hinter dem Eingabefeld können Sie entnehmen, ob die gewählte Amtsverbindung für diese Netzschnittstelle kompatibel ist.

## Anrufweiterleitung

Anrufe über digitale Bündel und SIP-Bündel werden nach einem Erststart über die Standardlenkung geführt. Um diese über Durchwahlnummern zu führen, eröffnen Sie in der grafischen Übersicht in der Spalte Durchwahlplan die Durchwahlnummern und verknüpfen diese mit den digitalen Bündeln respektive den SIP-Bündeln.

Sie können die internen Ziele abhängig von der Schaltposition der Hauptschaltgruppe (Schaltgruppe 1) definieren. Die Schaltgruppe kann zum Beispiel für Tag, Nacht und Wochenend-Schaltungen mit den Steuereingängen des Kommunikationsservers eingesetzt werden. Sie kann aber auch über Zeitfunktionen gesteuert oder manuell über ein Telefon bedient werden.

Parent topic: Eingehende Anruflenkung
↑