# Betrieb und Wartung

Hier erfahren Sie, wie ein IP-Systemtelefon ersetzt oder bewegt wird und wie das Kommunikationssystem bzw. AIN mit weiteren IP-Systemtelefonen erweitert werden kann.

## Erststart und Neustart

Ein Neustart eines IP-Systemtelefons initialisiert die lokale Software und meldet das Telefon beim Master neu an.

Sie können den Neustart wahlweise über das Offline-Menü oder durch kurzzeitiges entfernen der Stromversorgung auslösen.

Note:

- Während des Neustarts können keine Gespräche geführt werden
- Ein Erststart des IP-Systemtelefons setzt alle Adressen zurück.

Einen Erststart können Sie entweder über das lokale Konfigurationsmenü "Lokale Telefonkonfiguration" am Telefon oder mit dem folgenden Verfahren auslösen :

1. Ziehen Sie das Stromversorgungskabel des IP-Systemtelefons aus.

2. Halten Sie die Korrekturtaste gedrückt und schliessen Sie gleichzeitig das Telefon wieder an die Stromversorgung.

   Das Boot-Menü wird angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste “7”.

   Das Telefon wird in den Erststartzustand versetzt und neu gestartet.

## Ersetzen eines IP-Systemtelefons

Im Folgenden tauschen Sie ein IP-Systemtelefon aus:

1. Löschen Sie die MAC-Adresse des vorherigen Telefons in der Endgerätekonfiguration des Kommunikationsservers ( =32, MAC-Adresseeinstellen).

2. Ziehen Sie alle Stecker des IP-Systemtelefons.

3. Adressieren Sie das Ersatztelefon "IP-Systemtelefone manuell adressieren".

4. Registrieren Sie das neue Telefon "IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver registrieren".

5. Führen Sie eine Verbindungskontrolle durch.

## Verbinden Sie das IP-Systemtelefon woanders

Im Folgenden wechseln Sie die Anschlussstelle eines IP-Systemtelefons, ohne Rufnummer, Benutzername und Geräteeinstellungen zu verändern. Hierzu muss der Kommunikationsserver nicht ausser Betrieb genommen werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Ziehen Sie alle Stecker des IP-Systemtelefons.

2. Schliessen Sie das IP-Systemtelefon am neuen Ort an die Stromversorgung und das IP-Netzwerk.

3. Wenn das Telefon statisch adressiert ist und sich die neue Stelle in einem anderen Subnetz befindet, müssen Sie die IP-Adresse anpassen "Adressierungsmethoden". In allen anderen Fällen ist dieser Schritt nicht notwendig.

4. Führen Sie eine Verbindungskontrolle durch.

## Bereitstellung zusätzlicher IP-Systemtelefone

Prüfen Sie die folgenden Ausbau- und Auslegungsgrenzen, bevor Sie ein weiteres IP-Systemtelefon einsetzen:

- Maximale Anzahl von Systemtelefonen

- Verfügbare VoIP-Kanäle

- Verfügbare Bandbreite in allen betroffenen Teilen des IP-Netzwerkes.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Eröffnen Sie im Kommunikationsserver die Endgerätedaten und weisen Sie diesen einen Benutzer zu.

2. Adressieren die Telefone "Adressierungsmethoden"

3. Registrieren Sie die Telefone "IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver registrieren"

4. Überprüfen Sie die Einstellungen der Bandbreitensteuerung in Bezug auf die neuen IP-Systemtelefone ( =q2).

5. Führen Sie Verbindungskontrollen durch.

## Software-Upgrade am IP-Systemtelefon

Im Softwarepaket für den Kommunikationsserver ist auch die Applikationssoftware der IP-Systemtelefone enthalten. Der Kommunikationsserver aktualisiert die Applikationssoftware der IP-Systemtelefone automatisch.

Die Bootsoftware wird zusammen mit der Applikationssoftware aktualisiert.

Sie finden die Angaben zu den aktuellen Softwareversionen im Offline-Menü oder auf der Web-Schnittstelle der IP-Telefone.

Parent topic: Produktinformationen
↑