# Willkommen beim Konfigurationsassistenten

Der Konfigurationsassistent hilft Ihnen ein Kommunikationssystem von Grund auf in einer sinnvollen Reihenfolge zu konfigurieren. Folgen Sie den Einträgen der Reihe nach von oben nach unten.

Um den Konfigurationsassistenten zu schließen, klicken Sie oben auf den Hyperlink Startseite und dann auf das aktivierte Kontrollkästchen Konfigurationsassistent .

## Bedienerführung

Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird in der oberen Bildschirmhälfte die Konfigurationsansicht eingeblendet und auf der unteren rechten Seite finden Sie die Hinweise und Anleitungen zum gewählten Schritt. Für weitere Hilfe öffnen Sie die WebAdmin-Online-Hilfe der aktiven Ansicht, indem Sie oben rechts auf den Link Online-Hilfe klicken.

Die Standardeinstellungen wurden so gewählt, dass Sie mit möglichst wenig Anpassungen zum Ziel kommen. Der Assistent führt Sie nur zu Einstellungen, die in den meisten Fällen angepasst werden müssen.

- Um vorgenommene Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Ihre Änderungen werden gespeichert.

- Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen.

Sie können nur entweder den Assistenten oder die Online-Hilfe einblenden. Wenn Sie den Assistenten eingeblendet haben, können Sie die Online-Hilfe in einem eigenen Browserfenster öffnen, indem Sie auf den Hyperlink Online-Hilfe oben in der Bildschirmansicht klicken.

## Vorbereitungen

Bevor Sie mit dem ersten Schritt des Konfigurationsassistenten beginnen, sollten Sie folgenden vorbereitenden Schritte abarbeiten:

- "Lizenzen lösen und Informationen bereitstellen"

- "Kommunikationsserver auf die aktuellste Version aktualisieren"

## Lizenzen lösen und Informationen bereitstellen

Lösen Sie die für den gewünschten Betrieb notwendigen Lizenzen oder verwenden Sie vorerst die mitgelieferte Lizenzdatei. Ausserdem benötigen Sie folgende Informationen:

- Die aktuelle Lizenzdatei für den Kommunikationsserver.

- Die aktuellsten Lizenzdateien für OIP

- Die vorgesehene IP-Adresse des Kommunkationsservers, die Subnetzmaske und die IP-Adresse des Default-Gateway, sofern Sie den Kommunikationsserver statisch adressieren möchten (Empfehlung).

- Das Konfigurationslayout und die Steckplatzbelegung generiert mit dem Mitel CPQ Planungstool.

## Kommunikationsserver auf die aktuellste Version aktualisieren

Ihr Kommunikationsserver wird möglicherweise nicht mit der neuesten Softwareversion (Speicher) geliefert. Laden Sie deshalb die aktuellste Software-Version herunter und aktualisieren Sie den Kommunikationsserver. Öffnen Sie dazu die Ansicht Wartung / Systemsoftware und folgen Sie den Anweisungen in der Online-Hilfe.

Parent topic: Konfigurationsassistent
↑