# IP-Adressierung

Hier sehen Sie die IP-Adressierung Ihres Kommunikationsservers.

Table 1. IP-Adressierung
Parameter | Erläuterung
Host-Name | Hostname des Kommunikationsservers für die Adressenzuordnung im DNS-Server oder über Multicast-DNS (Standardeintrag: <Modellname>-<MAC-Adresse>, zum Beispiel “Mitel430-00085d8031a6”)
IP-Adresse | IP-Adresse des Kommunikationsservers (Standardeintrag: "192.168.104.13").
Subnetzmaske | Standardeintrag: “255.255.255.0”
Gateway | Default-Gateway des Kommunikationsservers (Standardeintrag: “0.0.0.0”).
MAC-Adresse | MAC-Adresse des Kommunikationsservers.

Table 2. CLIP-/CLIR-Einstellungen
Parameter | Erläuterung
DHCP-Client | Die IP-Adresse wird vom DHCP-Server abgerufen und im Kommunikationsserver verwendet Die IP-Adresse ist statisch und muss manuell eingegeben werden.
Primärer DNS-Server | Adresse des primären DNS-Servers (Eintrag wird vom DNS-Server ausgelesen).
Sekundärer DNS-Server | Adresse des sekundären DNS-Servers (Eintrag wird vom DNS-Server ausgelesen).
Domäne | Domain-Name (Eintrag wird vom DNS-Server ausgelesen).
Multicast DNS-Support | Aktiviert den integrierten Multicast-DNS-Responder. SIP-Systemtelefone benötigen es, um den Kommunikationsserver selbst zu finden und sich bei ihm anzumelden (Standardeinstellung: ).

Siehe auch...

Least Cost Routing (LCR)

Parent topic: Systemkonfiguration
↑