# Datendienste

Hier legen Sie die Lenkung fest von ankommenden Datendienstverbindungen.

Datendienstverbindungen über digitale Netzschnittstellen (BRI/PRA) werden über das Anrufverteilungselement auf eine Datendienst-Zieltabelle gelenkt. In der Datendienst-Zieltabelle sind zu jedem Datendiensttyp Ziele zugeordnet. Kann ein Datendiensttyp nicht eindeutig zugeordnet werden, wird er auf das Ziel Unbekannt gelenkt. Sie können mehrere Datendienst-Zieltabellen konfigurieren.

Table 1. Datendienst-Zieltabelle
Datendiensttyp | Mögliche Ziele
FAX2, FAX3 | Analoge Endgeräteschnittstelle SIP-Endgeräteschnittstelle
FAX4 | BRI-S-Endgeräteschnittstelle Analoge Endgeräteschnittstelle
Telepac X.25/X.31A | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
Teletex | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
Telex | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
Videotex | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
TA V.110 | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
TA V.120 | Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
B-Kanal transparent | BRI-S-Endgeräteschnittstelle Fernwartungszugang PPP
Analoges Modem | Analoge Endgeräteschnittstelle Terminal-Adapter an BRI-S-Endgeräteschnittstelle
Unbekannt | Beliebiges Ziel

## Datendienst-Einzelziel

Anstelle der systemweiten Zuordnung über die Datendienst-Zieltabelle, können Sie einem Datendiensttyp über die Anrufverteilungselemente auch verschiedene Ziele zuordnen. Dazu setzen Sie für den betroffenen Datendiensttyp ein Häklein in der Spalte Einzelziel und tragen in den Anrufverteilungselementen unter Datendienst-Einzelziel jeweils das gewünschte Ziel ein.

Parent topic: Notrufe
↑