# SMSC/ ESME

Das SMSC (Short Message Service Center) ist ein in den Kommunikationsserver integriertes Softwarepaket, das für den Nachrichtenfluss innerhalb des Kommunikationsservers verantwortlich ist. Das SMSC kann auch mit externen Nachrichtenservern, der sogenannten ESME (Externe Kurznachrichteneinheit), kommunizieren. In dieser Ansicht können Sie die SMSC-Parameter konfigurieren und bis zu 10 ESMEs erstellen.

Table 1. Einstellungen von Short Message Service Center
Parameter | Erläuterung
Port | Geben Sie hier den Port für eingehende Nachrichten eines externen Nachrichtenservers (ESME) ein.
Priorität | Priorität, wie die Meldungen behandelt werden sollen.
Sendeintervall | Unzustellbare Nachrichten (z. B. Telefonspeicher voll) werden im SMSC zwischengespeichert. Dieser Wert gibt an, in welchem Zeitabständen erneut versucht wird, die Meldung zuzustellen. Note: Der Wert gilt nur für interne Meldungen. Das Sendeintervall bei externen Meldungen beträgt immer ein Viertel der Gültigkeitsdauer.
Gültigkeitsdauer | Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer werden unzustellbare Meldungen endgültig gelöscht. Note: Bei externen Meldungen wird die Gültigkeitsdauer in der Regel mitgeschickt. Falls nicht, wird ebenfalls die interne Einstellung verwendet.

Tip:

Alle anstehenden Nachrichten oder Nachrichten, die älter als drei Tage auf allen Systemtelefonen sind, können in der Ansicht Textnachrichten ( =nb) gelöscht werden .

Table 2. Einstellungen von Externer Kurznachrichtenentität
Parameter | Erläuterung
Name | Name des externen Meldungsservers.
IP-Adresse | IP-Adresse des externen Meldungsservers.
Port | Geben Sie hier den Port des externen Nachrichtenservers ein (für Nachrichten vom Kommunikationsserver an das ESME).
SM-Typ | Wählen Sie den Typ des externen ESME aus. Note: Für jedes System ist nur ein SM-Gateway-Typ ESME zulässig.
Gateway-Nummer | Dieser Parameter ist nur relevant, wenn der SM-Gateway via eine Rufnummer erreicht wird.
Verschlüsselung | Die Nachrichten sind verschlüsselt. Dieser Parameter muss mit der Einstellung beim externen Meldungsserver übereinstimmen.
URL für die ESME-Konfiguration | Webbasierte ESME-Konfigurationsadresse.
Standard-ESME | Nachrichten ohne Zieladresse werden an dieses ESME gesendet.
Kennwort | Das Passwort wird jedes Mal überprüft, wenn eine Verbindung zwischen SMSC und ESME hergestellt wird (Mindestlänge = 4).
Antwortzeit | Maximale SMSC-Wartezeit auf eine Antwort vom ESME.

Note:

Das Recht zum Senden einer ESME-Nachricht kann für jeden Benutzer per Berechtigungssatz ( =cb) gesperrt oder freigegeben werden ( SMS senden).

Parent topic: Automatische Vermittlung
↑