# DECT-Standortbereiche

Für größere DECT-Systeme können hier bis zu 4 Funkbereiche (Standortbereiche) definiert werden.

Mit Location Areas kann der Funkbereich in bis zu vier örtlich unterteilte Versorgungsbereiche eingeteilt werden. Bei einem ankommenden Anruf wird das Schnurlostelefon vom System gleichzeitig über alle Funkeinheiten einer Location Area gerufen. Das System hat Kenntnis, in welcher Location Area sich ein Schnurlostelefon befindet und muss Meldungen an das Schnurlostelefon nur innerhalb dieser Location Area senden. Durch die Unterteilung in Location Areas wird die Systembelastung durch Signalisierung ankommender Anrufe verringert.

Wenn Sie viele Funkgeräte haben (spätestens wenn Sie mehr als 64 haben), müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Funkgeräte auf vier oder zwei Standortbereiche verteilen wollen oder ob Sie sie alle zusammen im gleichen Standortbereich haben wollen.

Grobe Regeln:

- Alle Funkgeräte am gleichen Standort decken das gleiche Gebiet ab: Nur ein Standortbereich.

- Funkeinheiten an gleichen oder verschiedenen Standorten, die unterschiedliche Bereiche abdecken: Ordnen Sie jedem Abdeckungsbereich einen Standortbereich zu.

Weitere Gründe, Funkeinheiten auf mehrere Standorte zu verteilen:

- Ab ca. 80 Schnurlostelefonen und vielen ankommenden Anrufen.

- Wenn mehr als 9 ankommende Anrufe innerhalb einer Sekunde an den Schnurlostelefonen signalisiert werden sollen.

- AIN mit Funkeinheiten an verschiedenen Knoten, die auf verschiedene Standorte verteilt sind.

Die Anzahl der Standortbereiche kann in der DECT-Ansicht konfiguriert werden ( =sa).

Wechselt ein Schnurlostelefon vom Abdeckungsbereich einer Location Area zu dem einer anderen, wird es dort automatisch neu registriert. Um ständige Registrierung von Schnurlostelefonen in Location Areas zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Funkeinheiten einer Location Area sollten einen zusammenhängenden Bereich abdecken.

- Schnurlostelefone sollten hauptsächlich innerhalb derselben Location-Area eingesetzt werden.

- Schnurlostelefone sollten nicht ständig im Überlappungsbereich zweier Location Areas eingesetzt werden.

Parent topic: TDM-DECT
↑