# Leitweg

## Fortsetzung Schritt 10- Ausgehende Anruflenkung überprüfen

1. Überprüfen Sie die Amtsverbindungszuordnung und passen Sie diese nach Bedarf an.
2. Überprüfen Sie die Amtsverbindungsreihenfolge und passen Sie diese nach Bedarf an. (Der Leitweg versucht zuerst, einen Anruf über den freien Amtsanschluss zu senden).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden , um die Einstellungen zu speichern und die Overlay-Ansicht zu schließen.

Parent topic: Konfigurationsdaten sichern
↑