# Leitweg bearbeiten

Mithilfe der Leitwege weisen Sie abgehenden Anrufen das passende Bündel zu und bestimmen damit die Amtsverbindung.

Ein Leitweg bestimmt über welche Netzverbindung ein abgehender Anrufe gelenkt wird.

Table 1. Leitwegeinstellungen
Parameter | Erläuterung
Leitweg | Referenznummer des Leitweges.
Rufnummer / Name | Rufnummer und Name des Leitweges.
Sende Zugangscode | Hier können Sie ein Präfix eintragen, welches der gewählten Rufnummer zugefügt wird.
Sendeverzögerung | Hier legen Sie fest, wie viele Ziffern der Anrufer in der Direktwahl bereits gewählt haben muss, bevor der Anruf aufgebaut wird. Anwendungsfälle: Das angerufene Ziel unterstützt Overlap Receiving nicht und kann nur ganze Rufnummern auswerten. Die Leitungsressourcen sind knapp und die Belegungsdauer soll auf ein Minimum beschränkt werden.
externe Wahlkontrolle | Die dem anrufenden Benutzer zugeordnete externe Wahlkontrolle ist aktiv und verhindert den Verbindungsaufbau wenn unerlaubte Ziffern gewählt werden. Die Ziffern der gewählten externen Rufnummer werden nicht überprüft.
Nummerierungsplantyp (NPI) | Wählen Sie E.164, wenn die abgehenden Anrufe über diesen Leitweg ins öffentlichen Netz gelenkt werden.
Amtsverbindungszuordnung | Hier bestimmen Sie, über welche Amtsverbindung die Anrufe dieses Leitweges ins Netz gelenkt werden sollen. Sie können mehrere Amtsverbindungen eintragen. Der Leitweg versucht einen Anruf der Reihe nach über die erste freie Amtsverbindung abzusetzen.

Parent topic: Ausgehende Anruflenkung
↑