# Priorisierung und QoS

Damit ein IP-Netzwerk mit knappen Bandbreiten-Ressourcen die erforderliche Bandbreite für Gesprächsverbindungen garantiert zur Verfügung stellen kann, sollten die Sprachpakete gegenüber anderen Datenpaketen getrennt und bevorzugt behandelt werden.

## QoS auf Layer 2 mit VLAN

Wenn Sie lokal mehrere IP-Hardphones einsetzen, ist es empfehlenswert, die Gesprächsdaten von den übrigen Daten im IP-Netzwerk zu trennen und ein VLAN einzurichten. Richten Sie dieses mit dem Einsatz von VLAN-fähigen Switches ein und schliessen Sie den Kommunikationsserver und die IP-Hardphones an die für dieses VLAN konfigurierten Ports an:

Table 1. VLAN-Konfiguration
AIN-Element | VLAN-Konfiguration
Switch | VLAN konfigurieren mit folgenden Ports: Access-Port für Kommunikationsserver (Knoten) Trunk-Port für IP-Hardphones
Kommunikationsserver | QoS-Einstellungen - Layer 2, Einstellung: Rahmen-Typ= Standard. Note: Mit dieser Einstellung ist die integrierte CoS- und VLAN-Funktionalität des Kommunikationsservers ausgeschaltet. Diese ist aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Systemen verfügbar und wird im Normalfall nicht verwendet.
IP-Hardphones | Weisen Sie dem Telefon das vorgesehenes VLAN zu. Sie können diese Einstellung entweder lokal am Telefon oder über DHCP-Optionen vornehmen. Bei Bedarf können Sie das PC-Port am Telefon auch einem (anderen) VLAN zuweisen.

Da IP-Softphones über die Ethernet-Schnittstelle eines Computers mit dem IP-Netzwerk verbunden sind, können Sie nicht in das VLAN integriert werden.

## QoS auf Layer 3 mit DiffServ (Differenzierte Dienste)

Die DiffServ-Methode dient der Klassifizierung und Priorisierung von Daten im IP-Netzwerk und ist vorallem für WAN-Strecken sehr empfohlen. Sie interpretiert hierzu den Wert der ersten 6 Bits des ToS-Feldes als DSCP-Klasse. Sie kann theoretisch bis zu 64 Klassen differenzieren. Die standardisierten Werte sind in den Internet-Standard-Dokumenten rfc-2597 und rfc-2598 aufgeführt.

Ab R2.1 können Sie die Daten für Signalisation, Sprache und Video einzeln klassifizieren. Für FoIP (T.38) gilt die DSCP-Klasse der Sprache.

In einem AIN werden die DSCP-Klassen im Master definiert. Der Master dann überträgt die Werte automatisch an die Satelliten und die IP-Systemtelefone und Mitel SIP-Telefone.

Die Priorisierung geschieht in den Routern oder in Layer-3-Switches. Eingesetzte Router oder Layer-3-Switches müssen daher DiffServ im Allgemeinen und die gewählten DSCP-Klassen im Speziellen unterstützen und müssen entsprechend konfiguriert werden.

Table 2. Empfohlene DiffServ-Einstellungen
Parameter | Parameterwert 1
DSCP-Klasse Signalisation | 40
DSCP-Klasse Sprache | 46
DSCP-Klasse Video | 34

## QoS auf Layer 3 mit ToS

Mit der ToS-Methode (RFC 791, Seite 11 und RFC 1349) werden die gleichen 6 Bits im ToS/DSCP-Feldes interpretiert, wie mit der DiffServ-Methode (RFC 2474).

Die ToS-Methode interpretiert die ersten 3 Bits (predigende), um die Prioritätsstufe festzulegen. Mit Bit 3 bis 5 kann die Übertragung nach einem der folgenden Kriterien optimiert werden: Durchsatzmaximierung (High Throughput), Zuverlässigkeitsmaximierung (High Reliability) oder Verzögerungsminimierung (Low Latency). Eingesetzte Router müssen daher die ToS-Priorisierung unterstützen und entsprechend konfiguriert werden. Nicht priorisierte Datenpakete werden vom Router mit der Standard-Priorität versehen.

Mit der folgenden Tabelle können Sie DiffServ-Klassen zu ToS-Werten umrechnen und umgekehrt. Beispiel: DiffServ-Klasse 46 entspricht der ToS-Priorisierung Critical und dem ToS-Servicetyp High Throughput and Low Latency.

Table 3. Umrechnungstabelle DiffServ/ToS
ToS-Servicetyp (rechts) ToS-Priorisierung (unten) | Normalbetrieb | Hohe Zuverlässigkeit | Hoher Durchsatz | Geringe Latenz | Hoher Durchsatz / Geringe Latenz
Best Routine | 0 | 1 | 2 | 4 | 6
Priorität | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Immediate | 16 | 17 | 18 | 20 | 22
Flash | 24 | 25 | 26 | 28 | 30
Flash Override | 32 | 33 | 34 | 36 | 38
Kritisch | 40 | 41 | 42 | 44 | 46
Internetwork Control | 48 | 49 | 50 | 52 | 54
Network Control | 56 | 57 | 58 | 60 | 62

Parent topic: DHCP-Server
1 Alle hier entsprechen den Standardwerten.
↑