# SMTP-Server

Der integrierte E-Mail-Dienst ermöglicht das benutzergesteuerte oder automatisierte Versenden von Betriebs- oder Systemnachrichten, wie Voicemail-Nachrichten oder Nachrichten über Systemereignisse. In dieser Ansicht konfigurieren Sie den Zugang zum SMTP-Server des E-Mail-Dienstanbieters.

Table 1. Einstellungen für den Zugang auf den SMTP-Server
Parameter | Erläuterung
IP-Adresse/Hostname | IP-Adresse oder Hostname des SMTP-Servers.
Port | Port des SMTP-Servers (Standardeintrag: 25)
Benutzername | Benutzername gemäss Anbieter-Angaben. Oft entspricht der Benutzername der E-Mail-Adresse.
Kennwort | Passwort zur Authentifizierung am SMTP-Server.
Senderadresse | E-Mail-Adresse des Kommunikationsservers.
Maximale E-Mail-Grösse (MByte) | Tragen Sie hier die vom SMTP-Server maximal zugelassene E-Mail-Grösse ein. Übersteigt die zu sendende E-Mail die maximale Grösse, wird sie ohne Anhang gesendet.
Ungefähre Aufzeichnungszeit | Diese Informationen können insbesondere verwendet werden, um die Aufzeichnungsdauer von Voicemail-Sprachnachrichten und Anrufaufzeichnungen im G.711-Format mit der ausgewählten maximalen E-Mail-Größe abzuschätzen.
Verschlüsselte Authentifikation | Die Authentifizierung am SMTP-Server erfolgt nur, wenn der Server die Verschlüsselung nach dem CRAM-MD5-Methode unterstützt. Wenn der SMTP-Server das CRAM-MD5-Verfahren unterstützt, authentifiziert sich der SMTP-Client mittels Verschlüsselung. Unterstützt der SMTP-Server die CRAM-MD5-Methode nicht, authentifiziert sich der SMTP-Client unverschlüsselt.
Sichere Verbindung mit SSL | Die Verbindung vom Kommunikationsserver zum SMTP-Server ist mit SSL (Secure Sockets Layer) verschlüsselt.

Note:

Der Kommunikationsserver kann keine E-Mails empfangen. Administratorenmeldungen des SMTP-Servers werden nicht ausgewertet.

Parent topic: IP-Sicherheit
↑