# Subnetzkonfiguration

Unterstützt mehrere Subnetze mit dem DHCP-Server, der sich auf dem MiVoice Office 400 befindet. Die maximale Anzahl von Subnetzen, die es unterstützen kann, beträgt 100. DHCP-Discover-Nachrichten in einem Subnetz werden von einem DHCP-Relay (ein auf dem Gateway des Subnetzes konfigurierter Dienst) an den DHCP-Server auf MiVoice Office 400 weitergeleitet.

Table 1. DHCP-Support für mehrere Subnetze
Parameter | Erläuterung
Gateway | Gateway-IP-Adresse des Subnetzes.
Subnetzmaske | 32-Bit-Zahl, die die IP-Adresse maskiert und die IP-Adresse in Netzwerkadresse und Hostadresse unterteilt.
Aktivieren |
Primärer DNS-Server | Adresse des primären DNS-Servers (Eintrag wird vom DNS-Server ausgelesen).
Sekundärer DNS-Server | Adresse des sekundären DNS-Servers (Eintrag wird vom DNS-Server ausgelesen).
Erste IP-Adresse | Erste Adresse des durch den DHCP-Server kontrollierten Adressbereiches.
Letzte IP-Adresse | Letzte Adresse des durch den DHCP-Server kontrollierten Adressbereiches.
Gültigkeitsdauer (lease time) | Zeitrahmen, der dem Benutzer zur Verfügung gestellt wird, um mit einer bestimmten IP-Adresse zu arbeiten. Die DHCP-Clients (z. B. Systemtelefone) melden vor dem Ablauf der Gültigkeitsdauer dem DHCP-Server, ob sie ihre Bindung aufrechterhalten wollen. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer verlängert der DHCP-Server die Gültigkeit aller Bindungen, für die solche Anfragen eingegangen sind und setzt den Timer der Gültigkeitsdauer zurück. Alle Bindungen, für die keine Anfrage eingegangen ist werden aufgelöst und die zugehörigen IP-Adressen werden frei gegeben.
Relay-Option | Ein DHCP-Relay kann so konfiguriert werden, dass es der weitergeleiteten DHCP-Discover-Nachricht eine Relay-Agent-Information (Option 82) hinzufügt. Es wird empfohlen, die gleichen Informationen in den DHCP-Server einzugeben. Die Zeichenfolge der Option 82 wird im HEX-Format eingegeben. Ein Relay-Agent sendet eine Option 82 (Beispiel: 01 0b 00 02 00 16 45 53 2d 34 31 32 34). Diese Zeichenfolge wird in den Subnetzeinstellungen ohne Leerzeichen eingetragen (Beispiel. 010b0002001645532d34313234) Wenn der MiVoice Office 400 DHCP-Server für ein Subnetz die DHCP-Relay-Option konfiguriert hat und nun eine DHCP-Discover-Nachricht ohne Option 82 oder mit einer falschen Option 82 empfängt, dann ignoriert er die DHCP-Discover und sendet kein “Angebot” zurück

Parent topic: DHCP-Server
↑