# Automatische Vermittlung einrichten

(Konfiguration "Dienste" Automatische Vermittlung Ansicht)

Richten Sie hier bei Bedarf die automatische Vermittlung ein. Andernfalls gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

Mit Hilfe der Automatischen Vermittlung bieten Sie dem Anrufenden während der Begrüssung verschiedene Optionen zur Weitervermittlung seines Anrufes an. Der Anrufer wählt dann die gewünschte Option aus, indem er eine einzelne Ziffer (DTMF) wählt.

## Automatische Vermittlung einrichten

1. Eröffnen Sie ein Profil und richten Sie das gewünschte Szenario für die Tastenwahl von 1 bis 9 ein. Alle möglichen Aktionen werden in der Online-Hilfe erläutert.

2. Ordnen Sie das Profil in der Ansicht Mailbox den gewünschten Mailboxen zu.

3. Richten Sie bei Bedarf weitere Profile ein.

Parent topic: Konfigurationsassistent
↑