# Konferenzbrücke

Der Konferenzorganisator bereitet über ein Self-Service-Portal einen Konferenzraum vor und sendet eine Einladung zu dieser Konferenz per E-Mail unter Angabe von Thema, Datum und Uhrzeit, interner und/oder externer Einwahlnummer und Konferenz-PIN.

Die Konferenzteilnehmer wählen zur vorbestimmten Zeit die interne oder externe Einwählnummer und werden mit der Konferenz verbunden. Ein Audio-Guide unterstützt die Konferenzteilnehmer bei der Einwahl.

Table 1. Konferenzbrücke
Parameter | Beschreibung
Interne Einwahlnummer im Self-Service-Portal angezeigt | Tragen Sie hier die interne Rufnummer ein, über die interne Benutzer die Konferenzbrücke erreichen können (Standardwert: 896). Diese Rufnummer wird von Benutzern im Self-Service-Portal angezeigt und in die E-Mail aufgenommen, die an die Konferenzteilnehmer gesendet werden kann.
Externe Einwahlnummer im Self-Service-Portal angezeigt | Tragen Sie hier die externe Rufnummer ein, über die externe Benutzer die Konferenzbrücke erreichen können. Diese Rufnummer wird von Benutzern im Self-Service-Portal angezeigt und in die E-Mail aufgenommen, die an die Konferenzteilnehmer gesendet werden kann. Note: Diese Rufnummer muss als DDI-Nummer erstellt sein, bei der die Option Konferenzbrücke aktiviert ist.
Konferenzbrücke intern erreichbar via | Hier sind alle Rufnummern aufgelistet, über die interne Teilnehmer die Konferenzbrücke erreichen können.

notes:

- Die Konferenzräume bleiben gespeichert, bis sie über das Self-Service-Portal oder WebAdmin (Berechtigungsstufe Systemassistent) wieder gelöscht werden.
- Eine aktive Konferenz bleibt bestehen, solange sich mindestens ein Teilnehmer im Konferenzraum befindet. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Konferenzen, die in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben sind.
- Es ist nicht möglich, sich aus einer Rückfrage in einen Konferenzraum einzuwählen.

Parent topic: Telefonkonferenzen
↑