# Base Stationen

SIP-DECT-Base Stationen sind über ein IP-Netzwerk verteilt und bieten DECT-, WLAN- und IP-Schnittstellen.

Table 1. SIP-DECT: Base Stationen (RFPs)
Parameter | Beschreibung
Name | Name der DECT-Base Station.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse des IP-Telefons.
DECT auf | Dadurch kann nur ein RFP ein-/ausgeschaltet werden.
IP-Adresse | IP-Adresse der Base Station.
Modus | Zeigt an, ob RFP als OMM fungiert.
HW-Typ | Hardwaretyp von RFP.
Cluster | Der Standardwert ist 1.
RPN | Wenn RFP eine Teilenummer des Radios (RPN) hat, wird diese automatisch von OMM an RFP zugewiesen.
Reflektierende Umgebung | Reflektierende Umgebung ist das Hochfrequenzsystem. Bei vielen Verbindungsstörungen in der Luftschnittstelle kann die reflektierende Umgebung aktiviert werden, damit das SIP-DECT widerstandsfähiger ist (Beispiel: Metallwände).
Konferenzen | Konferenz ist für RFPs aktiviert.
Vernetzt | RFP ist bei OMM registriert.
Aktiv | - zeigt an, dass das Abonnement für das SIP-DECT-Endgerät auf RFP aktiviert ist.
Version | Firmware-Version von RFP.

## Fügen Sie eine neue Base Station hinzu

Gehen Sie wie folgt vor, um neue RFPs hinzuzufügen:

1. Unter SIP-DECT - Base Stationen , klicken Sie auf Neu.

2. Geben Sie die entsprechenden Werte für die jeweiligen Felder ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

notes:

- Alle RFPs müssen als Verbunden und Aktivangezeigt werden. Wenn nicht, können Sie die Details öffnen, indem Sie auf eine der RFPs aus der Liste klicken. Stellen Sie sicher, dass die Cluster ID korrekt ist (Hinweis: Cluster 1)
- Wenn Sie mehr als 255 Base Stationen hinzufügen möchten, konfigurieren Sie dies mittels OMM Webadmin.
- Wenn der VoIP-Modus in den Medienressourcen G.711/G.729 ist, kann für jede Base Station eine Konferenz konfiguriert werden, andernfalls können fünf Konferenzen für jede Base Station konfiguriert werden.

## Neue Base Stationen suchen

Um die neuen Base Stationen zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche Starten . Die gefundenen Base Stationen werden in der Tabelle angezeigt.

## Bestimmte Base Stationen suchen und anzeigen

Um eine bestimmte Base Station zu suchen und anzuzeigen, geben Sie als Filterkriterium eine in einer oder mehreren Spalten enthaltene Zeichenfolge ein, und dann klicken Sie auf die Schaltfläche Filter .

Tipp: Sie können aus einem der Parameter suchen.

## Löschen einer oder mehrerer Base Stationen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine oder mehrere RFPs zu löschen:

1. Unter der Schaltfläche SIP-DECT - Base Stationen , klicken Sie auf Löschen. Am Anfang der Tabelle wird ein Kontrollkästchen angezeigt, um die zu löschende(n) Base Station(en) auszuwählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Parent topic: TDM-DECT
↑