# Standard-Endgeräte

Über diese Ansicht sind die Telefone und andere Endgeräte zugänglich. Eröffnen Sie hier sowohl Systemtelefone als auch systemkompatible Handelsprodukte. Systemtelefone, die Sie später einem Free Seating Pool zuordnen, werden automatisch in die Ansicht Free Seating Endgeräte verschoben.

## Verfügbare Endgeräte

Table 1. Endgeräteübersicht, geordnet nach Endgeräteschnittstelle
Endgeräteschnittstelle | Endgerätetyp | Modelle
Mitel-SIP | MitelSIP-Telefone | Tischtelefone der Mitel 6000 SIP-Serie Mitel WLAN Mitel SIP-DECT® MitelSIP-TWP-Lösungen
- | Vermittlungstelefone | Mitel 6869 SIP-Tischtelefon Mitel 6873 SIP-Tischtelefon Mitel 6930 SIP-Tischtelefon Mitel 6940 SIP-Tischtelefon
- | Rezeptions-/Frontdesk-Telefon | Mitel 6873 SIP-Tischtelefon Mitel 6940 SIP-Tischtelefon
- | zusätzliches Empfangstelefon | Mitel 6867 SIP-Tischtelefon Mitel 6869 SIP-Tischtelefon Mitel 6920 SIP-Tischtelefon Mitel 6930 SIP-Tischtelefon
IP | IP-Telefone | Tischtelefone der MiVoice 5300 IP-Serie MiVoice2380IPSoftphone
- | IP-Vermittlungstelefone | MiVoice 5380 IP PC-Bedienkonsole MiVoice 1560
- | Rezeption | MiVoice 5380 IP
DSI-AD2 | Digitale Systemtelefone | Tischtelefone der MiVoice 5300-Serie Tischtelefone der Office-Serie
- | Vermittlungstelefone | MiVoice 5380-Tischtelefon PC-Bedienkonsole MiVoice 1560 Office 45-Tischtelefon
- | Rezeption | MiVoice5380
- | Funkeinheiten des systemeigenen DECT-System | Die angeschlossenen Funkeinheiten finden Sie in der Ansicht System / DECT
DASL | Digitale Systemtelefone | Tischtelefone der Serie Dialog 4200 (nur Mitel 470)
DECT | Schnurlostelefone am systemeigenen DECT-System | Schnurlostelefone der Mitel 600 DECT-Familie Schnurlostelefone der Office-Familie Handelsprodukte mit GAP-Modus
BluStar | Telefone der Mitel BluStar Ecosystem-Lösung | Multimedia-Tischtelefon Mitel BluStar 8000i Multimedia-Softphone Mitel BluStar für PC 1 Multimedia Mitel BluStar für mobile iPhone/iPad-Anwendung und für Android-Telefon/-Tablet 2
MiCollabSoftphone | Unified Communication-Client | Client für Desktop-Anwendungen Client für Webanwendung Client für den mobilen Einsatz
Analog | Analoge, national akkreditierte Endgeräte | Tischtelefone Mitel 6710 Analog und Mitel 6730 Analog Tischtelefone der Serie Aastra 1900 Handelsprodukte
Mobil/Extern | Mobiltelefone oder externe Telefone | Handelsprodukte
MitelMobileClient | Mobiltelefone mit Mitel Mobile Client-Anwendung | Kommerzielle Produkte mit Mitel Mobile Client zum Betrieb mit einem MMC Controller
Standard-SIP | Endgeräte nach SIP-Standard | Handelsprodukte
BRI-S-Bus | Endgeräte nach ETSI-Standard | Handelsprodukte
Virtuell | Virtuelle Telefone | Software-Instanz

## Ein Endgerät eröffnen und bearbeiten

- Um alle Endgeräte einer bestimmten Endgeräteschnittstelle anzuzeigen, wählen Sie diese unter Endgeräteschnittstelle.

- Um ein neues Endgerät zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und wählen Sie dann die gewünschte Endgeräteschnittstelle aus (oder umgekehrt).

- Um die Eigenschaften eines Endgerätes zu bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Endgerätetyp auf das gewünschte Endgerät.

## Bestimmte Endgeräte suchen und anzeigen

Um bestimmte Endgeräte zu suchen und anzuzeigen, geben Sie als Filterkriterium eine Zeichenfolge ein, die in einer oder mehreren Spalten enthalten ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Filter.

Es werden alle Endgeräte angezeigt, bei denen die eingegebene Zeichenkette in mindestens einer Spalte enthalten ist (siehe auch "Filter in Listen").

## Einstellungen für mehrere Endgeräte gleichzeitig ändern mit Multi-Edit

Sie können Einstellungen für mehrere Endgeräte mit derselben Endgeräteschnittstelle gleichzeitig ändern. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Multi-Edit und wählen Sie die gewünschte Endgeräteschnittstelle (oder umgekehrt).

   Links werden Kontrollkästchen eingeblendet.

2. Markieren Sie die Endgeräte, die Sie ändern möchten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Multi-Edit.

3. Wählen Sie ein Endgerät, bei dem Sie die Einstellungen stellvertretend für alle anderen Endgeräte ändern möchten.

4. Ändern Sie ein oder mehrere Einstellungen.

   Die geänderten Einstellungen werden andersfarbig umrahmt.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Die Einstellungen werden bei allen ausgewählten Endgeräten in den zugeordneten Endgeräteprofilen geändert.

notes:

- Grau hinterlegte Felder können im Multi-Edit-Modus nicht geändert werden.
- Audioeinstellungen können mit Multi-Edit nicht geändert werden.
- Für Tastenkonfigurationen gibt es die separate Schaltfläche Multi-Edit (Tasten).

Tips:

- Sie können vor oder nach dem Klick auf die Schaltfläche Multi-Edit die angezeigte Liste mit dem Filter einschränken.
- Um alle möglichen Einstellungen zu kopieren, klicken Sie im Multi-Edit-Modus auf die Schaltfläche Alles kopieren.

## Die Tastenkonfiguration mehrerer Endgeräte gleichzeitig ändern mit Multi-Edit

Sie können Tastenkonfigurationen für mehrere Endgeräte desselben Endgerätetyps gleichzeitig ändern. Zudem können Sie die Konfiguration einer Taste mit Kopieren und Einfügen auf andere Tasten übertragen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Multi-Edit (Tasten) und wählen Sie den gewünschten Endgerätetyp.

   Links werden Kontrollkästchen eingeblendet.

2. Markieren Sie die Endgeräte, die Sie ändern möchten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Multi-Edit.

3. Wählen Sie ein Endgerät, bei dem Sie die Einstellungen stellvertretend für alle anderen Endgeräte ändern möchten.

4. Konfigurieren Sie eine oder mehrere Tasten.

   Die geänderten Tasten werden gelb markiert.

5. Um eine konfigurierte Taste zu kopieren, klicken Sie auf der entsprechenden Zeile ganz rechts auf das Symbol Kopieren und fügen Sie die Konfiguration auf eine andere Taste mit Einfügen ein.

   Die kopierten Tasten werden gelb markiert.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Die Einstellungen werden bei allen ausgewählten Endgeräten geändert.

notes:

- Um Tastenkonfigurationen von Erweiterungstastenmodulen auf alle Endgeräte übertragen zu können, müssen bei allen Endgeräten Anzahl, Typ und Anordnung der Erweiterungstastenmodule übereinstimmen.
- Einige Tastenarten (z.B. Linientasten) können nicht kopiert werden. Dies wird mit einer Popup-Meldung angezeigt.

tips:

- Sie können vor oder nach dem Klick auf die Schaltfläche Multi-Edit die angezeigte Liste mit dem Filter einschränken.
- Um alle möglichen Einstellungen zu kopieren, klicken Sie im Multi-Edit-Modus auf die Schaltfläche Alles kopieren.

## Zugeordnete Benutzer anzeigen und bearbeiten

- Um die Einstellungen eines zugeordneten Benutzers anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie auf die Rufnummer des Benutzers. Sie wechseln so in die Benutzer-Administration.

- Um nach den vorgenommenen Einstellungen wieder in die Endgeräteansicht zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.

## Zugeordneter Port anzeigen und bearbeiten

- Falls dem Endgerät der Port zugewiesen ist (z.B. analoge oder DSI-Endgeräte), klicken Sie auf die zugewiesene Portnummer. Sie wechseln so in die Schnittstellen-Konfiguration.

- Um nach den vorgenommenen Einstellungen wieder in die Endgeräteansicht zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.

## Eines oder mehrere Endgeräte löschen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

   Links werden Kontrollkästchen eingeblendet.

2. Markieren Sie die Endgeräte, die Sie löschen möchten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Löschen.

Siehe auch...

"Allgemeine Telefon- und Endgeräteeinstellungen"

Table 2. Quicklinks zu den Einstellungen und Anleitungen
Telefontyp | Einstellungen | Erstinbetriebnahme | Navigationscode
Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren | =fc
IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone registrieren | =32
Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone in Betrieb nehmen | =vg
Digitale Systemtelefone (DASL) | Digitale Systemtelefone (DASL) | - | =86
DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone registrieren | =ku
MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) | MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) | - | =2v
Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) | Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) | - | =sr
Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) | Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) | - | =ek
Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile-Client) | Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile-Client) | - | =2p
SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | Standard SIP-Telefone registrieren | =c7
ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) | ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) | - | =ak
Virtuelle Telefone (Virtuell) | Virtuelle Telefone (Virtuell) | - | =a2

Parent topic: Endgeräteadministration
1 Dieses Modell wird in den Benutzereinstellungen unter Multimedia geöffnet.
2 Dieses Modell wird in den Benutzereinstellungen unter Multimedia geöffnet.
↑