# Staat

Hier finden Sie eine Übersicht und den Status der verbundenen MiVoice Office 400-Komponenten. Dies beinhaltet den Status der folgenden:

- Benutzer

- IP-Endgeräte

- Digitale Endgeräte

- DECT-Systemzustand

- DECT-Endgeräte

- Netz

- System

Diese Abschnitte enthalten Informationen zum Synchronisationsstatus an den ISDN-Schnittstellen, Informationen zu Call-Center-Verbindung und AIN, sowie weitere systemrelevante Informationen. Sie können die einzelnen Bereiche einklappen, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

## Erläuterungen zu einzelnen Meldungen

Table 1. Systeminformationen
Kapitel | Statusmeldung | Erläuterung
Benutzer | Lizenz | Der Benutzer ist mit einer gültigen Lizenz verknüpft. Der Benutzer ist mit einer ungültigen Lizenz verknüpft. Der Benutzer ist mit keiner Lizenz verknüpft.
IP-Endgerät | Staat | Das Endgerät ist registriert und aktiv. Das Endgerät ist teilweise registriert oder inaktiv. Das Endgerät ist nicht registriert
Besetzte Lampenfeldtasten | Anzahl konfigurierter besetzter Lampenfeldtasten | Zeigt die Gesamtanzahl der im System konfigurierten Besetzten Lampenfelder (BLF) an. BLF-Tasten dienen zur Überwachung des Leitungszustands von am Endgerät konfigurierten Abonnenten. Die LED zeigt den Leitungszustand an, frei, besetzt oder klingelt. Durch Drücken der BLF-Taste wird dieselbe Aktion wie bei einer Anruftaste ausgeführt, d.h. Anrufen im Ruhezustand oder Heranholen beim Klingeln. Für jedes PBX-System können Sie maximal 4000 Tasten konfigurieren.
Besetzte Lampenfeldtasten | Die Rangfolge der besetzten Lampenfeldtasten, die auf denselben Benutzer zeigen. | Wenn auf denselben Benutzer verwiesen wird, definieren die Parameter in diesem Feld die Priorität jedes für den Benutzer konfigurierten BLF.
Digitale Endgeräte |  | Digitales Telefonendgerät ist registriert und aktiv. Digitales Telefonendgerät ist teilweise registriert oder inaktiv. Digitales Telefonendgerät ist nicht registriert.
DECT-Systemzustand | Funkeinheit | Zeigt an, dass DSI-Funkeinheiten verbunden und aktiv sind. Zeigt an, dass DSI-Funkeinheiten getrennt oder inaktiv sind. Zeigt an, dass DSI-Funkeinheiten inaktiv oder passiv sind.
DECT-Endgerät |  | DECT-Endgerät ist registriert und aktiv. DECT-Endgerät ist teilweise registriert oder inaktiv. DECT-Endgerät ist nicht registriert .
Netz | Synchronisierungsstatus | Zeigt an, dass die Amtsleitung mit dem PRI-Kartensteckplatz verbunden ist. Die Master-Referenz zeigt jetzt den Port an, an dem die PRI-Trunk angeschlossen ist. Verwendete Referenzpunkte auf den Port, an dem PRI E1 angeschlossen ist und der Synchronisationsstatus Normal ist. Zeigt an, dass der PRI-Kartensteckplatz inaktiv ist. Zeigt an, dass Layer 2 nicht aktiv ist. Zeigt an, dass die Amtsleitung mit dem PRI-Kartensteckplatz nicht verbunden ist.
Netz | Registrierungsstatus | Zeigt an, dass der SIP-Provider mit oder ohne Konto konfiguriert ist. Wenn mit Konto konfiguriert, zeigt Grün auch an, dass das Konto erfolgreich registriert wurde. Zeigt an, dass der SIP-Provider nicht konfiguriert ist. Zeigt an, dass das mit dem SIP-Provider verknüpfte Konto nicht registriert ist.
System | Gesamtzahl der konfigurierten Tasten | Auf dem System konfigurierte Schlüssel und die maximale Anzahl zulässiger Schlüssel.
System | Anrufaufzeichnungen im Puffer | Gibt null (0) Anrufaufzeichnungen im Puffer an. Gibt mehr als eine Anrufaufzeichnung im Puffer an. Dies bedeutet, dass der Rechnungsdrucker nicht zugänglich ist. Die numerischen Werte geben die Anzahl der gespeicherten Aufzeichnungen an.
System | Besetzte interne B-Kanäle | Besetzte interne Kanäle
System | Besetzte externe B-Kanäle | Besetzte externe Kanäle

Parent topic: Systemübersicht
↑