# LDAP-Server aktiv

Über den integrierten LDAP-Server können LDAP-Clients die Telefonbücher des Kommunikationsservers abfragen.

Im Zusammenhang mit SIP-DECT greift der OMM-Server als LDAP-Client auf die Telefonbücher zu und ermöglicht damit die Namenwahl und Namensauflösung an den SIP-DECT-Telefonen.

Table 1. Einstellungen für den Zugang auf den LDAP-Server
Parameter | Erläuterung
Port LDAP-Dienst | Port für die Kommunikation mit dem LDAP-Dienst (Standardeintrag: 389)
Port SLDAP-Dienst | Port für die Kommunikation mit dem LDAP-Dienst (Standardeintrag: 636) - wird zur Zeit nicht unterstützt.
Search-Base | LDAP-Name der Search-Base in der LDAP-Notation. Der Standardwert ist “dc=pbx.local”.
LDAP-Server | Der LDAP-Server ist aktiviert (Standardeinstellung: ).
Root-Passwort | Mit diesem Passwort muss sich ein LDAP-Client vor einer Search-Base-Abfrage authentifizieren, es sei denn, der anonyme Zugang ist aktiviert (Standardeinstellung).
Anonymer Zugang | Ermöglicht passwortfreien Zugriff auf die Suchbasis.

## Abfrage

Tragen Sie im LDAP-Client folgende Abfragestrings ein für den Zugriff auf Telefonbücher des Kommunikationsservers:

Table 2. Abfragestrings
Telefonbuch | Abfragestring
Öffentliches Telefonbuch | dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Privates Telefonverzeichnis | dc=<TEL>,dc=private,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Öffentliches und privates Telefonbuch | dc=<TEL>,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local

<TEL> ist eine Variable, die die interne Rufnummer des Benutzers repräsentiert.

Parent topic: IP-Sicherheit
↑