# Allgemeine Telefon- und Endgeräteeinstellungen

Hier finden Sie diejenigen Parameter über die ein Telefon/Endgerät am Kommunikationsserver definiert ist. In den folgenden Erläuterungen zu den Parametern wird der Einfachheit halber immer von Telefonen gesprochen, obwohl es sich manchmal auch um andere Endgeräte handeln kann.

Table 1. Quicklinks zu den Einstellungen und Anleitungen
Telefontyp | Einstellungen | Erstinbetriebnahme | Navigationscode
Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP-Telefone (Mitel SIP) | Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren | =fc
IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone (IP) | IP-Systemtelefone registrieren | =32
Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone (DSI-AD2) | Digitale Systemtelefone in Betrieb nehmen | =vg
Digitale Systemtelefone (DASL) | Digitale Systemtelefone (DASL) |  | =86
DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone (DECT) | DECT-Schnurlostelefone registrieren | =ku
MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) | MiCollab-Client (MiCollab-Softphone) |  | =2v
Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) | Analoge Telefone und Endgeräte (Analog) |  | =sr
Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) | Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern) |  | =ek
Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile-Client) | Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile-Client) |  | =2p
SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP) | Standard SIP-Telefone registrieren | =c7
ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) | ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus) |  | =ak
Virtuelle Telefone (Virtuell) | Virtuelle Telefone (Virtuell) |  | =a2

## Mitel SIP-Telefone

Navigationscode =fc (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 2. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Mitel SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Schnurlostelefontyp | Zeigt den Typ des Schnurlostelefons an, wenn es registriert ist (Parameter wird nur für den Endgerätetyp Mitel SIP-DECT angezeigt).
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem Freisitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht Kostenlose Sitzendgerät verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Registrierbenutzername, Registrierpasswort | Dient der Registrierung des Telefons am Kommunikationsserver.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Name des zugeordneten Benutzers, sofern bei diesem zum Zeitpunkt der Zuweisung ein Name definiert ist. Ansonsten wird die Rufnummer eingetragen.
Ruhetext 2 | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den zusätzlichen Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer des zugeordneten Benutzers, sofern bei diesem zum Zeitpunkt der Zuweisung ein Name definiert ist, ansonsten bleibt das Feld leer.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Sie können den aktuellen Zustand der Telefonsperre einsehen und hier ändern. Frei: Das Telefon ist nicht oder teilweise gesperrt (abhängig vom Parameter Status bei entsperrtem Telefon). Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern, die bei ausgehenden Anrufen gewählt werden können, über besondere, interne und externe Ziffernsperre konfigurieren (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht ( =cb), Einstellungen Interne Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet)).
Zustand bei entsperrtem Telefon | Hier können Sie festlegen, ob der Sperrzustand des Telefons bei entsperrtem Telefon frei oder noch teilweise gesperrt sein soll. Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Telefon teilsperren: Das Systemmenü am Telefon ist reduziert und einige Funktionstasten funktionieren nicht. Diese teilweise Telefonsperre ist nützlich für Zimmertelefone im Gastgewerbe oder für Telefone an öffentlichen Orten. Sie sperrt alle Menüs und Einstellungen, außer Anruflisten, Voicemail-Eingabe, Systemereignisse und lokales Telefonbuch. Zusätzlich sind auch einige Funktionstasten gesperrt. Dies bedeutet, dass die Tastenbeschriftung zwar weiterhin angezeigt wird, ein Druck auf die Tasten aber keine Wirkung hat.
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.
Ressourcentyp | Wählen Sie hier den Typ des TWP-Erweiterungsmoduls aus (der Parameter wird nur für den Mitel SIP TWP-Endgerätetyp angezeigt).

Table 3. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung des Telefons und dient dem System zur Zuordnung zu einem Konfigurationsprofil.
MBG-Controller | Wählen Sie einen MBG Controller aus der Liste aus, wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet wird.

Table 4. Anzeigeeinstellungen (nur ab Mitel 6867 SIP und Mitel 6900 SIP konfigurierbar)
Parameter | Erläuterung
Aktive Hintergrundbeleuchtung | Legen Sie die Hintergrundbeleuchtung fest, wenn das Telefon benutzt wird. Der Standardwert ist fünf.
Hintergrundbeleuchtung auf Zeit (s) | Nachdem das Telefon in den Ruhezustand wechselt, sollte die Hintergrundbeleuchtung für eine gewisse Zeit aktiv bleiben. Diese Zeitdauer kann hier konfiguriert werden. Als Standardwert sind 30 Minuten eingestellt.
Hintergrundbeleuchtung im Ruhezustand für den Tag | Hier kann die Hintergrundbeleuchtung für den Tag konfiguriert werden. Der Standardwert ist eins.
Hintergrundbeleuchtung im Ruhezustand für die Nacht | Hier kann die Hintergrundbeleuchtung für die Nacht konfiguriert werden. Der Standardwert ist eins.
Hintergrundbeleuchtung Tag-Nacht | Das Telefon verfügt über verschiedene Hintergrundbeleuchtungseinstellungen für Tag und Nacht.
Hintergrundbeleuchtung Tag Start | Legt fest, wann der Tag beginnt (wird nur für die Hintergrundbeleuchtung verwendet). Der Standardwert ist 07:00 Uhr.
Hintergrundbeleuchtung Nacht Start | Legt fest, wann die Nacht beginnt (wird nur für die Hintergrundbeleuchtung verwendet). Der Standardwert ist 22:00 Uhr. Note: Es muss mindestens 30 Minuten Unterschied zwischen den Startzeiten von Tag und Nacht bestehen.
Bildschirmschoner auf Zeit (s) | Legt fest, wie lange ein Telefon im Ruhezustand ist, bevor der Bildschirmschoner eingeschaltet wird. Als Standardwert sind 1800 Sekunden (= 3 Minuten) eingestellt.

Table 5. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Die Änderungen an einigen Parametern werden erst nach einem Neustart des Mitel SIP-Telefons wirksam.
Starten Sie alle Mitel SIP-Telefone neu. | Anstatt jedes Mitel SIP-Telefon einzeln neu zu starten, können Sie über diese Funktion alle registrierten Mitel SIP-Telefone neu starten.
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter sind <Nr.> und <Name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion kann die Anzeigesprache an allen Systemtelefonen mit Display gleichzeitig geändert werden.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

Mitel SIP Telefone sind plattformunabhängige Telefone mit grossem Leistungsmerkmalumfang. Sie können jedoch auch hervorragend in eine der Mitel Plattformen integriert und als Systemtelefon eingesetzt werden. Mitel SIP-Telefone in MiVoice Office 400 unterstützen zunächst die MiVoice Office 400-Funktionen und verfügen über ein separates Benutzerhandbuch. Viele der geräteeigenen Funktionen haben eine geringere Bedeutung oder werden gar nicht unterstützt. Wenn Sie geräteeigene Funktionen oder gerätespezifische Einstellungen vornehmen möchten, konsultieren Sie bitte die Mitel SIP Administrationsanleitungen. Einen Direktlink finden Sie im Abschnitt Siehe auch...

## IP-Systemtelefone (IP)

Navigationscode =32 (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 6. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle IP
Parameter 1 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem Freisitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht Kostenlose Sitzendgerät verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Registriercode | Dient der Registrierung des Telefons am Kommunikationsserver.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern, die bei ausgehenden Anrufen gewählt werden können, über besondere, interne und externe Ziffernsperre konfigurieren (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht ( =cb), Einstellungen Interne Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet)).
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 7. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung des Telefons und dient dem System zur Zuordnung zu einem Konfigurationsprofil.

Table 8. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Mit dieser Schaltfläche kann das Telefon neu gestartet werden.
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter sind <Nr.> und <Name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## Digitale Systemtelefone (DSI-AD2)

Navigationscode =vg (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 9. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DSI-AD2
Parameter 2 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer DSI-AD2-Schnittstelle können bis zu zwei Telefone angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern konfigurieren, die bei ausgehenden Anrufen über besondere, interne und externe Ziffernsperre gewählt werden können (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht ( =cb), Einstellungen Interne Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet)).
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 10. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter sind <Nr.> und <Name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## Digitale Systemtelefone (DASL)

Navigationscode =86 (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 11. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DASL
Parameter 3 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer DASL-Schnittstelle kann nur ein Telefon angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern konfigurieren, die bei ausgehenden Anrufen über besondere, interne und externe Ziffernsperre gewählt werden können (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht ( =cb), Einstellungen nterne Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet)).
Erweiterungstastenmodul | Je nach Telefontyp können Sie hier bis zu drei Erweiterungstastenmodule hinzufügen oder entfernen.

Table 12. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter sind <Nr.> und <Name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## DECT-Schnurlostelefone (DECT)

Navigationscode =ku (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 13. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle DECT
Parameter 4 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zu oder löschen die Zuweisung . Wenn Sie das Telefon einem kostenlosen Sitzpool zuweisen, wird es automatisch in die Ansicht des kostenlosen Sitzendgeräts verschoben. Das Telefon kann nur einem Benutzer oder einem Free Seating Pool zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Ruhetext | Wählen Sie einen vordefinierten Wert oder geben Sie den Text ein, der im Ruhezustand auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll. Standardwert: Rufnummer und Name des zugeordneten Benutzers, sofern der Name zum Zeitpunkt der Zuweisung eingetragen ist, ansonsten wird nur die Rufnummer eingetragen.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon teilsperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt und einige Menüpunkte sind ausgeblendet. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern konfigurieren, die bei ausgehenden Anrufen über besondere, interne und externe Ziffernsperre gewählt werden können (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht ( =cb), Einstellungen Interne Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (von Telefonsperre verwendet)).

Table 14. Weitere Einstelllungen
Parameter 5 | Erläuterung
Nur ein Hotkey | Es steht Ihnen nur ein Hotkey zur Verfügung, d. h. Sie können auf der Taste nur eine Rufnummer oder Funktion ablegen. Diese Konfiguration eignet sich vor allem dann, wenn Sie mit einem Tastendruck eine Funktion (z. B. einen Alarm) auslösen möchten. Es stehen Ihnen sechs Hotkeys zur Verfügung, d. h. Sie können auf der Taste 6 Rufnummern oder Funktionen ablegen.

Table 15. DECT-Einstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Abonniert / Nicht abonniert / Bereit zum Abonnieren Statusanzeige. Gibt Auskunft darüber, ob ein Schnurlostelefon am Kommunikationsserver angemeldet ist.
HW-Version | Zeigt die HW-Version des DECT-Schnurlostelefons (nicht bei allen Modellen verfügbar).

Table 16. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Anmeldung 6 | Startet den Anmeldevorgang für Schnurlostelefone ( =qd).
Ruhetext global einstellen | Anstelle den Ruhetext für jedes Telefon einzeln zu erfassen, können Sie über diese Funktion den Ruhetext für alle Systemtelefone mit Anzeige global setzen. Tip: Der Ruhetext kann die individuelle Benutzernummer oder den Benutzernamen als Platzhalter enthalten. Die Platzhalter sind <Nr.> und <Name>.
Anzeigesprache global wechseln | Mit dieser Funktion können Sie die Anzeigesprache auf allen Systemtelefonen mit einer Anzeige gleichzeitig ändern.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## Mitel BluStar 8000i und Mitel BluStar Softphones (BluStar)

Navigationscode =nf (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 17. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle BluStar
Parameter 7 | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Anzeige des zugeordneten Benutzers. Ein Mitel BluStar 8000i ist keinem Benutzer fest zugewiesen. Die Zuordnung erfolgt erst, wenn sich ein Benutzer an einem Telefon mit Benutzername und Passwort oder PIN anmeldet. Ein BluStar Softphone muss in der Benutzeransicht in der Tabelle Multimedia zugewiesen werden.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.

Table 18. Verbindungseinstellungen
Parameter 8 | Erläuterung
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
RTP-Port | Verwendetes RTP-Port zur Übertragung der Sprachdaten. Muss im Regelfall nicht angepasst werden.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung des Telefons und dient dem System zur Zuordnung zu einem Konfigurationsprofil.
Umleitinformationen senden | Mit Umleitinformationen sieht der Angerufene, ob der Anruf umgeleitet wurde und von wem. Dazu sind für SIP zwei unterschiedliche Methoden definiert. Der Parameter ist sowohl pro SIP-Provider als auch pro SIP-Telefon konfigurierbar. Nein: Es werden keine Umleitinformationen angezeigt. Ja, mit 'Diversion header (recursing)': Umleitinformationen werden nur bei ankommenden Anrufen angezeigt. Der Anruf wird im Kommunikationsserver umgeleitet. Ja, mit 'Diversion header (non recursing)': Die Umleitung bei abgehenden Anrufen erfolgt indirekt, indem der Kommunikationsserver dem SIP-Telefon ‘Response 302’ (Moved Temporarily) mit den nötigen Umleitinformationen zurückschickt. Das SIP-Telefon selbst dann ruft das Weiterleitungsziel an und zeigt die Umleitungsinformationen auf seinem eigenen Display an. Note: Die Umleitung mit Response 302 ist nicht in allen Fällen möglich.

Table 19. Aktionen
Knopf | Erläuterung
Telefon neu starten | Mit dieser Schaltfläche kann das Telefon neu gestartet werden.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## MiCollab-Client (MiCollab-Softphone)

Navigationscode =2v (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 20. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Standard-SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier sehen Sie den zugeordneten Benutzer. Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden.

Table 21. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
MAC-Adresse |

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## Analoge Telefone und Endgeräte (Analog)

Navigationscode =sr (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 22. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Analog
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer analogen Schnittstelle kann nur ein Telefon angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Anzeigesprache | Sprache der Benutzeroberfläche des Telefons.
Benachrichtigungsart (MWI) | Die benötigte Einstellung für die Benachrichtigungsanzeige ist abhängig vom Typ des Kommunikationsservers und des angeschlossenen, analogen Telefons. Die MiVoice Office 400 Kommunikationsserver unterstützen die Frequenzumtastung (FSK) und Niederspannung (Niederspannung wird hauptsächlich für Telefone in den USA/Kanada verwendet). Mitel 470 und Mitel SMBC auch unterstützen Polaritätsumkehr. Zusätzlich unterstützt Mitel SMBC Hochspannung. Einige analoge Telefone verfügen auch über einen MWI-Schalter (z. B. Mitel 6730 Analogue). Tip: Für die Einstellung Polaritätsumkehrung stellen Sie den Schalter des Telefons (z.B. 6730 Analog) auf das Symbol "-". Wenn die MWI-LED EIN blinkt (Meldung vorhanden) und AUS (keine Meldung vorhanden), ist der Schalter korrekt eingestellt. Wenn die MWI-LED auf EIN ist ("Meldung vorhanden") und blinkt ("keine Meldung vorhanden"), ist der Schalter falsch eingestellt.
Telefonschloss: Aktuellen Status einstellen | Frei: Das Telefon ist nicht gesperrt. Einstellungen sperren: Das Konfigurationsmenü ist gesperrt. Telefon sperren: Das Telefon ist gesperrt und Ihre privaten Daten sind vor Einsicht geschützt. Sie können die Rufnummern konfigurieren, die bei ausgehenden Anrufen über besondere, interne und externe Ziffernsperre gewählt werden können (Benutzer / Berechtigungssatz Ansicht (=cb), Einstellungen Interne Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet) und Externe Ziffernsperre (wird von Telefonsperre verwendet)).

## Mobiles oder externes Telefon (Mobil/Extern)

Navigationscode =ek (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 23. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Mobil/Extern
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
Leitweg | Dieser Leitweg wird benutzt, wenn die interne Rufnummer des integrierten Mobiltelefon-Benutzers gewählt wird und so ein externer Anruf zur hinterlegten Mobilrufnummer erfolgt.
Mobile/Externe Rufnummer | Tragen Sie hier die externe Rufnummer des Telefons ein.
CLIP für Authentifizierung verwenden | Die Eingabe von Rufnummer und Passwort zur Authentifizierung des integrierten Mobiltelefons ist nicht erforderlich.
CLIP-Auswahl | Normal: Es wird die Durchwahlnummer des rufenden Benutzers als CLIP verwendet, unabhängig von dessen Einstellungen. Existiert keine entsprechende Durchwahlnummer, wird die interne Rufnummer verwendet. CLIP vom Benutzer: Die CLIP- Nummer wird gleich gebildet, wie bei einem Anruf ins öffentliche Netz. In diesem Fall sind die CLIP-Einstellungen des rufenden Benutzers massgebend.
Erweiterte Funktionalität | Die erweiterte Funktionalität vertieft die Integration des Mobiltelefons und erlaubt zusätzliche Funktionen in Nachwahl, wie z. B. Rückfrage oder Aufbau einer Konferenz. Note: Für die erweiterte Funktionalität müssen GSM-Sprachkanäle in System / DSP (=ym Ansicht) konfiguriert werden.
MWI-Leitweg | Leitweg für MWI-Signalisation (neue Voicemail-Sprachmitteilung) zum integrierten Mobiltelefon.
MWI-CLIP | Hier wird die CLIP für MWI-Signalisation (neue Voicemail-Sprachmitteilung) zum integrierten Mobiltelefon eingetragen. (Eingabeformat wie eine externe Rufnummer z. B. 00326553827). Die CLIP wird gemäß dem ParameterTransit CLIP-Format für die Trunk-Gruppeneinstellungen übertragen ( =bg).
Rückfrage mit DTMF-A | Die Rückfrage auf einem mobilen oder externen Telefon wird je nach dessen Konfiguration mit dem DTMF-Zeichen A oder mit den DTMF-Zeichen *** ausgelöst. Der Kommunikationsserver interpretiert beides als Rückfrage (Standardeinstellung). Die Stimme des Benutzers kann jedoch unter Umständen ebenfalls als DTMF-Zeichen A interpretiert werden und so ungewollt eine Rückfrage auslösen. Um dies zu vermeiden, konfigurieren Sie das Mobiltelefon oder das externe Telefon so, dass es das DTMF-Signal *** für die Rückfrage sendet und dann deaktivieren Sie den Parameter Rückfrageruf mit DTMF-A.

## Mobiltelefone mit MMC (Mitel Mobile-Client)

Navigationscode =2p (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 24. Einstellungen zur Terminalschnittstelle Mitel Mobile-Client
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.
MMC-Controller | Weisen Sie dem Mobiltelefon hier einen offenen MMC-Controller zu. MMC-Controller werden in der AnsichtDienste / MMC-Controller geöffnet.
Mobilrufnummer | Tragen Sie hier die externe Rufnummer des Mobiltelefons ein.
Statisches Roaming |
Anklopfen |
Rufumkehr |

## SIP-Telefone und SIP-Endgeräte (Standard-SIP)

Navigationscode =c7 (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 25. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Standard-SIP
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.

Table 26. Verbindungseinstellungen
Parameter | Erläuterung
Staat | Zeigt an, ob das Telefon am Kommunikationsserver registriert ist und somit verfügbar ist.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Telefons, falls es am Kommunikationsserver registriert ist.
SIP-Port | Hier wird der Port für die SIP-Signalisierungsdaten angezeigt.
MBG-Controller | Wählen Sie einen MBG Controller aus der Liste aus, wenn das Telefon als Teleworker über ein Mitel Border Gateway verwendet wird.
SIP-Benutzername | Von WebAdmin generierte Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein. Falls möglich, verwendet WebAdmin die dem Telefon zugewiesene Rufnummer des Benutzers.
SIP-Passwort | Die von WebAdmin generierte zufällige Zeichenfolge. Diese kann editiert werden, muss aber eindeutig sein.

"Mitel SIP schnurgebundene Telefone registrieren" Inbetriebnahme

## ISDN-Telefone und Endgeräte (BRI-S-Bus)

Navigationscode =ak(öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 27. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle BRI-S-Bus
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Port | Hier ordnen Sie das Telefon einer physikalischen Anschlussstelle zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Port zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte. An einer BRI-S-Schnittstelle können bis zu 8 Telefone angeschlossen werden.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.

## Virtuelle Telefone (Virtuell)

Navigationscode: =a2 (öffnet das erste Endgerät dieses Typs in der Endgeräteliste)

Table 28. Einstellungen zur Endgeräteschnittstelle Virtuell
Parameter | Erläuterung
Endgerätetyp | Modellbezeichnung des Telefons.
Beschreibung | Hier können Sie einen Hilfstext erfassen, um das Telefon nach Ihren Kriterien zu bezeichnen. Dieser Text wird nur hier angezeigt.
Zugeordneter Benutzer/Pool | Hier ordnen Sie das Telefon einem Benutzer zu oder löschen die Zuweisung . Das Telefon kann nur einem Benutzer zugeordnet werden. Eine erneute Zuordnung überschreibt die alte.

Parent topic: Endgeräteadministration
1 Modellabhängig
2 Modellabhängig
3 Modellabhängig
4 Modellabhängig
5 Modellabhängig
6 Modellabhängig
7 Modellabhängig
8 Modellabhängig
↑