# Ruta

## Paso 10 (continuación): verificando el enrutamiento saliente

1. Comprobar la asignación del grupo de enlace y modificar si necesario.
2. Comprobar el orden del grupo de enlace y modificar si necesario. (La ruta intentará enviar una llamada a través del grupo de troncales que esté libre primero).
3. Haga clic en Aplicar para adoptar la configuración y cerrar la vista de superposición.

Parent topic: Guardar los datos de configuración
↑