# Modificar el proveedor SIP

Estos parámetros le proporcionan la interfaz entre el proveedor SIP y el servidor de comunicaciones. Puede ingresar las coordenadas de sus proveedores SIP aquí y especificar los parámetros de comunicación al proveedor SIP.

## Ruta de encaminamiento

- Una llamada entrante sigue la ruta de encaminamiento: Línea SIP -> Parámetros del proveedor SIP -> Parámetros de la cuenta SIP -> Plan de marcación directa -> ...

- Una llamada saliente a través de una línea SIP sigue la ruta de encaminamiento: ... -> Ruta - Grupo de enlaces SIP -> Parámetros del proveedor SIP -> Plan de marcación directa -> Parámetros de la cuenta SIP -> Línea SIP.

- Cada proveedor SIP dispone de su propio grupo de enlaces SIP.

## Recursos y licencias

- Para cada proveedor SIP existen hasta 30 canales de voz SIP disponibles.

- Para cada canal de voz SIP, necesita una licencia de Canales de acceso SIP.

Table 1. Parámetros generales
Parámetro | Explicación
Proveedor SIP | Número de referencia interno en el sistema del proveedor SIP
Nombre | Número de designación interno en el sistema del proveedor SIP
Grupo de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Llamadas entrantes máximas | Cuando se alcanza el tiempo límite establecido no se encaminan más llamadas salientes a través de este grupo de enlaces. Esto se le señala al comunicante por medio del tono de congestión. De esta manera se garantiza que queden líneas libres para las llamadas entrantes. Es posible modificar este parámetro en la configuración del grupo de enlaces.
Autenticación del proveedor | Con múltiples cuentas: Cada número SDE se asocia a una cuenta SIP. Puede crear y administrar la cuenta SIP al final de esta vista superpuesta. Con una cuenta: Sólo se necesita una cuenta SIP para varios números SDE. Puede crear y administrar la cuenta SIP al final de esta vista superpuesta. Sin cuentas: El acceso SIP es directo y no a través de una cuenta SIP. Esta configuración solo es relevante si el intercambio SIP no es un proveedor SIP, sino un sistema de comunicación diferente (ver también "Notas sobre la configuración Autenticación del proveedor = Sin cuentas"). Se borran automáticamente las cuentas SIP que ya se han creado.
Área de control de ancho de banda | Rango de banda ancha predefinido utilizado para este proveedor SIP.
Gateway | Si el gateway predeterminado no selecciona, se utiliza la ruta predeterminada.

Para obtener más información sobre múltiples gateways, consulte la sección Multi-Gateway para troncales SIP en el documento Funciones y características del sistema.

## Notas sobre la configuración Autenticación del proveedor = Sin cuentas

Note:

Este parámetro es importante sólo si la línea SIP no es un proveedor SIP sino un sistema de comunicaciones diferente. Antes de activarlo, se debe suprimir cualquier cuenta SIP que ya haya sido asignada.

Tip:

Es preferible configurar una red SIP privada utilizando la configuración en Red SIP privada ( = uy).

Table 2. Parámetros del servidor Registrar
Parámetro | Explicación
Dirección de registro | Ingrese el nombre de host o la dirección IP del registrador y el puerto aquí. Note: Para garantizar la resolución del nombre de host, asegúrese que ha configurado una dirección del servidor DNS válida en la vista Red IP / Direccionamiento IP. Si no introduce el puerto se utiliza el puerto estándar 5060.
Intervalo de registro | Una vez que este periodo de tiempo haya transcurrido, el servidor de comunicaciones se registrará en el servidor de registros SIP (Registrar) sobre una base estable para mantener una conexión libre de fallos.
Nombre de reino | Encabezado de segunda ruta configurable (utilizado en configuraciones especiales, por ejemplo, con un Mitel Border Gateway).
Procedimiento de registro | Seleccione el procedimiento de registro.

Table 3. Parámetros del proxy
Parámetro | Explicación
Utilizar DNS-SRV (RFC 3263) | Las direcciones del proxy del proveedor SIP se evalúan basándose en el nombre de registro de acuerdo con RFC 3263, (servidor de ubicación SIP). Note: Esta función se desactiva instantáneamente al introducir las direcciones del proxy en Proxy principal y Proxy secundario.
Proxy primario | Le permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy primario del proveedor SIP. Sintaxis: <Dirección IP>:< Puerto> o < Nombre de host>:< Puerto>. Si no introduce el puerto se utiliza el puerto estándar 5060.
Proxy secundario | Le permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy secundario del proveedor SIP. Sintaxis: <Dirección IP>:< Puerto> o < Nombre de host>:< Puerto>. Si no introduce el puerto se utiliza el puerto estándar 5060.

Table 4. Señalización SIP
Parámetro | Explicación
Utilice ‘+’ para el prefijo internacional | El número de llamada está también incluido, en formato canónico.
Intentando establecer llamadas externas: Timeout | Una vez que ha transcurrido el tiempo, el servidor de comunicaciones intenta establecer la llamada a través del grupo de enlace siguiente definido en la ruta (valor predeterminado: 32 segundos).
Campo ’From’ para CLIR | Cuando se suprime la identificación de llamada en el usuario llamante, se envía el siguiente remitente, dependiendo de la selección (muestra el nombre y la dirección): Anónimo con privacidad / crítico (RFC 3261): Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; Dirección: anonymous@anonymous.invalid Según definido en cuenta SIP (RFC 3323): Muestra el nombre y la dirección según se haya definido en la cuenta SIP. El nombre mostrado es 'Anonymous': Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; la dirección permanece sin cambios. Anónimo sin encabezado de privacidad (RFC 3261): Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; Dirección: anonymous@anonymous.invalid
Enviar actualización de sesión (RFC 4026) | El servidor de comunicaciones intenta negociar un envío de mensajes de actualización periódico (Session Refresh Messages) con el proveedor SIP. Para ello, el proveedor SIP debe soportar RFC 4028.
Utilizar dirección URL de destino de | La URL de destino se puede formar a partir del campo 'Para' o desde la línea de solicitud. La selección depende del proveedor SIP.
Música en espera | Se reproduce la música en espera, si esta ha sido activada en el sistema.
Música en espera: Señalización | El tipo de señalización para la música en espera depende de lo que soporte el proveedor SIP: Automático: El propio servidor de comunicaciones intenta reconocer cual de las dos normas RFC soporta el proveedor SIP. Según RFC 3264 El proveedor SIP admite la señalización de acuerdo con el RFC Un modelo de oferta / respuesta con el protocolo de descripción de sesión (SDP), junio de 2002. Según RFC 2543 El proveedor SIP admite la señalización según RFC SIP: Protocolo de Iniciación de Sesión Como actualización de media activa: El servidor de comunicaciones mantiene la conexión de medios de 2 vías. Esto permite reproducir música en espera en el canal de llamada desde el servidor de comunicaciones, en lugar del proveedor SIP. Actualización de la conexión de señal: Se informa al proveedor de SIP sobre el cambio del puerto de medios mediante un mensaje SDP separado. Ninguna señalización (ninguna actualización de media): el proveedor SIP no entrega señalización y el servidor de comunicaciones reproduce la música en espera dentro del canal de llamada.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada terminal SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección/ redireccionamiento en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Códec | Seleccionar aquí el códec preferente: G.711a: Códec no comprimido con alta calidad de audio. Adecuado para enlaces con grandes anchos de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos alemán. G.711u: Códec no comprimido con mayor calidad de audio. Adecuado para enlaces con grandes anchos de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos americano. G.729: Códec comprimido con calidad de audio media. Adecuado para enlaces con ancho de banda limitado. La velocidad de transmisión es 8 kbit/s.
Modo de transferencia de llamada | Aquí puede seleccionar si desea utilizar el método REFER o Re-INVITE durante una transferencia de llamada externa. Note: El método REFER se utiliza sólo cuando los dos usuarios que deben transferirse se encuentran en el mismo proveedor SIP.
Transmite datos RTP a través del servidor de comunicaciones para conexiones troncales (conmutación indirecta) |
Identidad (RFC 3325) | El método de identidad está soportado según RFC 3325.
Identify (RFC 3325) | Le permite seleccionar el tipo de encabezado que su proveedor SIP evalúa para la identificación de la información. PPI P-Preferred-Identity o PAI P-Asserted-Identity
PPI/PAI Contenido del encabezado | Le permite especificar que información desea comunicarle al proveedor SIP en el encabezado PPI/PAI: CLIP del sistema: Dependiendo de los parámetros de CLIP del usuario, ese enviará el número de marcación o el CLIP del usuario (parámetro predeterminado). Suprimido: No se envía encabezado PPI. ID del SIP: Se envía el ID del SIP de la cuenta SIP registrada.
Ignorar ‘Nombre para mostrar’ | Ninguna: Llamadas entrantes: Llamadas salientes: Ambos:
Usar originador URL de | Encabezado PAI: Campo ‘From’:
Soporte PRACK (RFC 3262) | El método PRACK está soportado según RFC 3262.
Use SAVP para SRTP | Este es un parámetro que depende del proveedor. SAVP se utiliza junto con TLS/SRTP. SAVP se utiliza junto con TLS/SRTP (valor predeterminado).
Soporte pasivo del mecanismo de precondición (RFC3312) | Este es un parámetro que depende del proveedor. Activar para la compatibilidad con 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Incluir 'Digest' en cada solicitud SIP | Este es un parámetro que depende del proveedor. Activar para la compatibilidad con 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Paquete de eventos para registros (RFC 3680) | Este es un parámetro que depende del proveedor. Activar para la compatibilidad con 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Estado de envío cuando no hay canal libre disponible | Este es un parámetro que depende del proveedor. Determina el mensaje SIP al proveedor, cuando no hay canales libres disponibles en este momento. 503 Servicio no disponible’ (valor predeterminado para la mayoría de los países) 486 ‘Ocupado aquí’ (valor por defecto para Suecia, Dinamarca y Noruega)
URI usado para señalización SIP | Esta es una configuración dependiente del proveedor (por ejemplo, utilizada para Telia Suecia) proveedor URI: Valor predeterminado para Suecia URI simétrico: Valor predeterminado para todos los demás países

Table 5. Configuración de NAT
Parámetro | Explicación
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones actualiza periódicamente la tabla de NAT en su propio firewall mediante mensajes de notificación al servidor proxy. Esto significa que el sistema sigue siendo alcanzable para llamadas SIP entrantes.
Soporte ALG | Soporta la conexión a proveedores SIP (depende del proveedor). Los paquetes IP que contienen la información de señalización SIP son abiertos por la ALG (Gateway de capa de aplicación) y la dirección IP privada es reemplazada por la dirección IP pública. (Debe configurarse la dirección IP pública en el servidor de comunicaciones.)
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Al configurar la conexión a otro punto final de IP, los datos de voz se envían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto ayuda a reducir los problemas de NAT y firewall. Conmutación directa: Durante el establecimiento de la conexión con otra terminación IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.

Table 6. Protocolo de transporte y acceso SIP
Parámetro | Explicación
Protocolo de transporte | Le permite seleccionar el protocolo de transporte necesario o de su elección.
Mecanismo de seguridad de soporte (RFC 3329) | Este campo está habilitado cuando se selecciona TLS persistente de la lista desplegable Protocolo de transporte.
No hay Ruta MTU Discovery | Habilita la fragmentación de los mensajes UDP / TCP enviados al proveedor SIP si el tamaño del paquete excede el tamaño de MTU configurado. Para esta configuración, el protocolo de transporte se debe establecer en UDP o TCP.

## Trabajar con perfiles de proveedor SIP

Tiene la posibilidad de almacenar la configuración principal del proveedor SIP en archivos XML, administrar y modificar estos archivos y llamar a los proveedores SIP:

- Para crear un perfil de proveedor SIP, configure los parámetros del proveedor SIP y después haga clic en el botón Exportar perfil del proveedor SIP. Los parámetros se exportan a un archivo XML y se almacenan en una carpeta temporal del sistema de comunicaciones. Dependiendo de la configuración de su navegador, el archivo se abre en el navegador directamente o se le solicita guardarlo.

- Para crear un nuevo proveedor SIP con la ayuda de un perfil de proveedor SIP, haga clic con el botón derecho en el cuadro de la interfaz de red correspondiente en la descripción general de enrutamiento y seleccione la entrada Importar perfil de proveedor SIP en el menú contextual.

## Administrar una cuenta SIP

Para administrar la cuenta SIP, debe proceder del siguiente modo:

- Para abrir una nueva cuenta SIP, haga clic en el botón Nuevo y edite la configuración en la vista de superposición Agregar cuenta SIP.

- Para eliminar una cuenta SIP, haga clic en el icono de la papelera de reciclaje a la izquierda de Cuenta SIP y siga las instrucciones del usuario.

- Para editar una cuenta SIP, haga clic en el número de referencia de la cuenta SIP y edite la configuración en la vista de superposición de la cuenta SIP.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑