# Configuración de teléfono y terminal

Aquí podrá encontrar los parámetros con los que se ha definido el teléfono o el terminal en el servidor de comunicaciones. En las siguientes explicaciones relativas a parámetros, con motivo de mantener la claridad, hablaremos siempre de teléfonos aunque en algunos casos podamos estar hablando de terminales.

Table 1. Enlaces rápidos a los parámetros e instrucciones
Tipo de teléfono | Ajustes | Puesta en marcha
Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel
Teléfonos IP del sistema (IP) | Teléfonos IP del sistema (IP) | Registro de teléfonos del sistema IP
Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Poner en funcionamiento un teléfono con sistema digital
Teléfonos digitales del sistema (DASL) | Teléfonos del sistema digital (DASL) |
Teléfonos inalámbricos DECT(DECT) | Teléfonos inalámbricos DECT (DECT) | Registro de teléfonos inalámbricos DECT
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab Softphone) |
Mitel One | Mitel One |
Teléfonos y terminales analógicos (Analógico) | Teléfonos y terminales analógicos |
Teléfono móvil o externo (Móvil/externo) | Teléfono móvil o externo (móvil / externo) |
Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) | Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) |
Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Registro de teléfonos SIP estándar
Teléfonos y terminales RDSI (Bus BRI-S) | Teléfonos y terminales ISDN (BRI S-bus) |
Teléfonos virtuales (Virtual) | Teléfonos virtuales (Virtual) |

## Teléfonos SIP de Mitel

Table 2. Configuración de la interfaz de terminal Mitel SIP
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Tipo de teléfono inalámbrico | Muestra el tipo de teléfono inalámbrico si está registrado (el parámetro se muestra solo para el tipo de terminal Mitel SIP-DECT).
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Nombre de usuario de registro, contraseña de registro | Se utiliza para registrar el teléfono en el servidor de comunicaciones.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Nombre del usuario asignado, siempre que se haya definido un nombre durante la asignación. De otra forma, se introduce el número de llamada.
Texto en reposo 2 | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto adicional que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Número del usuario asignado, si se ha definido un nombre para el usuario en el momento de la asignación; de otra forma, el campo quedará vacío.
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Puede ver el estado actual de bloqueo del teléfono y puede cambiarlo aquí. Libre: El teléfono no está bloqueado o parcialmente bloqueado (dependiendo del estado del parámetro cuando el teléfono está desbloqueado). Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Estado cuando el teléfono está desbloqueado | Aquí puede definir si el estado de bloqueo del teléfono debería estar libre o aun parcialmente bloqueado cuando el teléfono está desbloqueado. Libre: El teléfono no está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú del sistema en el teléfono se reduce y algunas teclas programables no funcionarán. Este bloqueo parcial del teléfono es útil para los teléfonos de la habitación en entornos de hospitalidad o para los teléfonos en lugares públicos. Bloquea todos los menús y configuraciones, excepto las listas de llamadas, la entrada de buzón de voz, los eventos del sistema y la guía telefónica local. Además, también se bloquean algunas teclas de función. Esto significa, que aunque las etiquetas de tecla aún se visualicen, no produce ningún efecto presionarlas.
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.
Tipo de recurso | Seleccione aquí el tipo de módulo de expansión TWP (el parámetro se muestra solo para el tipo de terminal Mitel SIP TWP).

Table 3. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retraso entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Multi líneas | Aquí se especifica el número máximo de líneas personales que pueden funcionar en el teléfono SIP. El número de líneas KT y líneas de operador se calcula en el fondo y se agrega a este valor. Note: Este valor no está relacionado con el número de teclas de línea disponibles en el teléfono SIP.
Conexión de conferencia | Aquí se puede especificar si las conferencias a tres se deben ejecutar en el teléfono o en el servidor de comunicaciones. Note: Este parámetro solo se puede configurar cuando se configuran al menos dos líneas (configuración de líneas múltiples).
Servidor de comunicaciones de backup | Seleccione un servidor de comunicaciones de la lista si desea operar el teléfono Mitel SIP en un servidor de comunicaciones de respaldo en caso de que el servidor de comunicaciones principal falle (Dual Homing). Si la lista está vacía, primero debe definir un servidor de comunicaciones de respaldo.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación mediante llamada en espera, incluso si está protegido contra ella.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Manos libres automático | Desactivado: La función está desactivada. Activado: En una llamada interna, el dispositivo de manos libres se activa automáticamente tras un timbre Llamada por voz: El dispositivo de manos libres se activa automáticamente para una llamada por voz.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN
Indicador de ocupado Retardo de timbre (s) | Señal de retardo de llamada acústico en las teclas de ocupación (1..30 segundos). Note: El valor solo es significativo para las teclas de campo de luz de ocupado para las que el parámetro Timbre con retraso está habilitado.
Indicador de ocupado Ciclo(s) de timbre | Ciclo de timbres para una llamada periódica (1..30 segundos). Si por ejemplo, establece el valor en 8 segundos, se emite un timbre en la tecla de ocupación cada 8 segundos. Note: El valor solo es significativo para las teclas de campo de luz de ocupado para las que el parámetro Timbre periódico está habilitado.
Indicador de ocupado Atenuación de timbre | La atenuación de las señales de llamada acústicas en las teclas de ocupación en comparación con el volumen de timbre actual se realiza en el teléfono. 1 = baja atenuación (volumen alto) 9 = alta atenuación (volumen bajo) Note: El valor solo es significativo para las teclas de campo de luz de ocupado para las que el parámetro Volumen más bajo está habilitado. (Indicado solo para Tipo de llamada = llamada individual).
Tipo de lista de llamadas (Solo para Mitel 6867 SIP, Mitel 6869 SIP y Mitel 6873 SIP) | ID de foto: La lista de llamadas local del aparato se utiliza con algunas ligeras modificaciones y se sincroniza con la lista de llamadas central del servidor de comunicaciones. Esto también permite que se muestren las imágenes de los contactos, si están almacenadas correctamente en el servidor de imágenes conectado. Puede averiguar cómo almacenar las imágenes en el servidor de imágenes en las instrucciones de administración del teléfono Mitel 6800 SIP. En la sección Ver también... encontrará el enlace directo a las instrucciones. Avanzado: La lista de llamadas central del servidor de comunicaciones está en uso.

Table 4. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible. Note: Si la estación base IP-DECT está configurada para terminales IP-DECT, el Estado cambia a Registrado. Consulte el Manual de instalación y funcionamiento de la estación base IP-DECT para configurar la estación base IP-DECT en MiVoice Office 400.
Botón Volver a registrar teléfono | Si el teléfono ya ha sido registrado en otra ubicación, algunos residuos de credenciales de registro antiguos pueden impedir el nuevo registro. Para registrar correctamente el teléfono, haga clic en Volver a registrar el teléfono y luego reinicie el teléfono.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
Puerto RTP | Puerto RTP utilizado para transmitir datos de voz. El valor estándar es 1024. Como norma, este valor no se debe cambiar.
Dirección MAC | La dirección MAC es una identificación única del teléfono y es utilizada por el sistema para asignar el teléfono a un perfil de configuración almacenado.
MBG Controller | Elija un controlador MBG de la lista, si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Nombre de usuario de MBG SIP | Si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway, WebAdmin genera esta cadena adicional de caracteres, por lo que el teléfono puede registrarse en el MBG. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña MBG SIP | Si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway, WebAdmin genera esta secuencia adicional de caracteres aleatorios, de modo que el teléfono puede registrarse en el MBG. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Protocolo de transporte | Seleccionar Certificado TLS persistente y reiniciar el teléfono si se debe encriptar la conexión al teléfono. Note: La configuración TLS persistente solo está disponible si sincroniza la hora y la fecha a través de un servidor de hora NTP (esta configuración se encuentra en Sistema / General).
El terminal está detrás de NAT | Configure este parámetro, si el teléfono está en otra subred y solo se puede acceder a él a través del enrutador NAT.
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía de forma periódica mensajes (OPCIONES) al teléfono SIP para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.
Supervisión de línea activa (usando refresco de sesión) | Con el método de refresco de sesión a intervalos periódicos, comprueba si la conexión a la estación remota sigue activa. Si la estación remota no reacciona dentro del período de actualización de sesión definido, la conexión se corta.
VLAN | La asignación de VLAN etiquetada del teléfono de acuerdo con IEEE 802.1 / Q. Asignar un ID VLAN. El teléfono no tiene ningún ID VLAN asignado o la asignación está basada en puertos en el switch utilizado.
ID VLAN | ID de la VLAN a la cual debe asignarse el teléfono (valores entre 1 y 4094). El ID VLAN seleccionado debe coincidir con el ID VLAN del servidor de comunicaciones.
VLAN-PC | Asignación de VLAN etiquetada de la interfaz de PC en el teléfono de acuerdo con IEEE 802.1 / Q. Asignar un ID VLAN. La interfaz de PC en el teléfono no tiene ninguna VLAN asignada.
VLAN-ID PC | ID de la VLAN a la cual debe asignarse la interfaz de PC del teléfono (valores entre 1 y 4094).

Table 5. Configuración de pantalla (solo configurable a partir de Mitel 6867 SIP y Mitel 6900 SIP)
Parámetro | Explicación
Nivel de luz de fondo activa | Defina el nivel de retroiluminación cuando el teléfono está en uso. El valor predeterminado es cinco.
Hora de retroiluminación | Después de que el teléfono cambie a inactivo, el nivel de retroiluminación debe permanecer en el nivel activo durante un tiempo determinado. La duración puede configurarse aquí. El valor parámetro predeterminado es 30 segundos.
Nivel de retroiluminación inactivo para el día | El nivel de retroiluminación para el día puede configurarse aquí. El valor predeterminado es uno.
Nivel de retroilumación inactivo para la noche | El nivel de retroiluminación para la noche puede configurarse aquí. El valor predeterminado es uno.
Retroiluminación día-noche | El teléfono tiene diferentes configuraciones de retroiluminación inactiva para el día y la noche.
Inicio de retroiluminación para el día | Define la hora de inicio del día (sólo para la configuración de retroiluminación). El valor predeterminado es 07:00.
Inicio de retroiluminación para la noche | Define la hora de inicio de la noche (sólo para la configuración de retroiluminación). El valor predeterminado es 10:00 PM. Note: Debe haber al menos 30 minutos de diferencia entre las horas de inicio diurno y nocturno.
Hora de salvapantallas | Establece por cuánto tiempo un teléfono está inactivo antes de que se active el salvapantallas. El valor estándar es 1800 segundos (= 3 minutos).

Table 6. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Los cambios realizados en algunos parámetros solo se aplican una vez que se reinicia el teléfono Mitel SIP.
Reinicie todos los teléfonos SIP de Mitel. | En lugar de reiniciar cada teléfono Mitel SIP individualmente, puede reiniciar todos los teléfonos Mitel SIP registrados a través de esta función.
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los despachadores son <No.> y <nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

Los teléfonos Mitel SIP son teléfonos independientes de la plataforma con una amplia gama de funciones. También pueden integrarse perfectamente en una de las plataformas Mitel y utilizarse como teléfono de sistema. Los teléfonos Mitel SIP en MiVoice Office 400 primero son compatibles con las funciones de MiVoice Office 400 y tienen una guía de usuario separada. Muchas de las funciones específicas del aparato son insignificantes y prácticamente no se utilizan. Lea las instrucciones de administración de Mitel SIP si desea utilizar funciones específicas del dispositivo o realizar configuraciones específicas del dispositivo. En la sección Ver también... encontrará un enlace directo.

## Teléfonos IP del sistema (IP)

Table 7. Configuración de la interfaz del terminal IP
Parámetro 1 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Código de registro | Puede utilizarlo para registrar el teléfono en el servidor de comunicaciones y para asignar el perfil de configuración que desee. Introduzca este número en el teléfono cuando se le solicite durante el proceso de registro. El valor predeterminado es el número de llamada del usuario asignado un dejar la entrada vacía. Alternativamente, también puede realizar la asignación ingresando la dirección MAC del teléfono (consulte la configuración de la dirección MAC en la configuración de conexión).
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo Bluetooth | El teléfono del sistema IP MiVoice 5380/5380 equipado con un módulo Bluetooth tipo EZURIO BISM2. Aquí puede ver si el teléfono tiene un módulo Bluetooth y en qué estado se encuentra.
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 8. Otros parámetros
Parámetro 2 | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Auriculares | Act./desact. auriculares
Manos libres automático | Desactivado: La función está desactivada. Activado: En una llamada interna, el dispositivo de manos libres se activa automáticamente tras un timbre Llamada por voz: El dispositivo de manos libres se activa automáticamente para una llamada por voz.
Llamada silenciosa | Suena sólo una vez. Sin embargo, también sigue siendo posible responder la llamada tras el primer timbre.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN
DTMF automático | Activado: DTMF está activado como estándar y se puede desactivar para cada llamada de forma individual. Desactivado: DTMF está desactivado de forma predeterminada y se puede activar para cada llamada de forma individual.
Ventana emergente para llamadas no contestadas | Activar la vista Llamadas no contestadas para los teléfonos del sistema. Note: El símbolo para llamadas no contestadas en la pantalla no se ve afectado por esta configuración.

Table 9. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto RTP | Puerto RTP utilizado para transmitir datos de voz. El valor estándar es 30000. Como norma, este valor no se debe cambiar.
Dirección MAC | Dirección MAC del teléfono IP de sistema. Leer automáticamente durante el registro. El perfil de configuración se asigna al teléfono mediante esta dirección MAC. Eliminarla si desea cancelar la asignación del terminal a los datos del terminal En este punto, como alternativa para registrar el teléfono mediante el código de registro también es posible introducir la dirección MAC manualmente.
Protocolo de transporte | Seleccionar Certificado TLS persistente y reiniciar el teléfono si se debe encriptar la conexión al teléfono. Note: La configuración TLS persistente solo está disponible si sincroniza la hora y la fecha a través de un servidor de hora NTP (esta configuración se encuentra en Sistema / General).
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.
VLAN | La asignación de VLAN etiquetada del teléfono de acuerdo con IEEE 802.1 / Q. Asignar un ID VLAN. El teléfono no tiene ningún ID VLAN asignado o la asignación está basada en puertos en el switch utilizado.
ID VLAN | ID de la VLAN a la cual debe asignarse el teléfono (valores entre 1 y 4094). El ID VLAN seleccionado debe coincidir con el ID VLAN del servidor de comunicaciones.
VLAN-PC | Asignación de VLAN etiquetada de la interfaz de PC en el teléfono de acuerdo con IEEE 802.1 / Q. Asignar un ID VLAN. La interfaz de PC en el teléfono no tiene ninguna VLAN asignada.
VLAN-ID PC | ID de la VLAN a la cual debe asignarse la interfaz de PC del teléfono (valores entre 1 y 4094).
Información de la parte llamante compatible con E.164 | El teléfono SIP estándar requiere el formato E.164 (es decir, formato canónico) en el encabezado "de", "contacto" y "PAI" del mensaje SIP apropiado (por ejemplo, INVITAR).

Table 10. Parámetros de visualización
Parámetro 3 | Explicación
Contraste de pantalla | Aquí se puede establecer el contraste de la pantalla. La configuración óptima varía según el ángulo de visión.
Retroiluminación | Aquí es posible configurar la retroiluminación de la pantalla. Dependiendo del modelo existen diferentes módulos de iluminación disponibles. La configuración se aplica al módulo de expansión M535 conectado.
Intensidad retroiluminado | Aquí es posible configurar la intensidad de la retroiluminación de la pantalla. Note: La intensidad de la retroiluminación se puede reducir si el teléfono está alimentado mediante una unidad de suministro eléctrico modular.
Salvapantallas | En MiVoice 5380 IP, el protector de pantalla se puede activar y se muestra en la pantalla unos minutos después del estado inactivo. Puede escoger entre un ángulo recto y un reloj.
M535: Contraste de pantalla | Aquí se puede definir el contraste de la pantalla de los módulos de expansión M535 conectados. La configuración óptima varía según el ángulo de visión.
M535: Intensidad retroiluminado | Aquí se puede definir la intensidad de la retroiluminación de los módulos de expansión M535 conectados. Note: Los módulos de expansión M535 siempre deben estar alimentados mediante una unidad de suministro eléctrico modular.

Table 11. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Con este botón se puede reiniciar el teléfono.
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los despachadores son <No.> y <nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2)

Table 12. Configuración de la interfaz del terminal DSI-AD2
Parámetro 4 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Se pueden conectar hasta dos teléfonos a una interfaz DSI-AD2.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo Bluetooth | El teléfono del sistema IP MiVoice 5380/5380 equipado con un módulo Bluetooth tipo EZURIO BISM2. Aquí puede ver si el teléfono tiene un módulo Bluetooth y en qué estado se encuentra.
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 13. Otros parámetros
Parámetro 5 | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de timbre especial (patrón de timbre cambiado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Auriculares | Act./desact. auriculares
Manos libres automático | Desactivado: La función está desactivada. Activado: En una llamada interna, el dispositivo de manos libres se activa automáticamente tras un timbre Llamada por voz: El dispositivo de manos libres se activa automáticamente para una llamada por voz.
Llamada silenciosa | Suena sólo una vez. Sin embargo, también sigue siendo posible responder la llamada tras el primer timbre.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN
DTMF automático | Activado: DTMF está activado como estándar y se puede desactivar para cada llamada de forma individual. Desactivado: DTMF está desactivado de forma predeterminada y se puede activar para cada llamada de forma individual.
Ventana emergente para llamadas no contestadas | Activar la vista Llamadas no contestadas para los teléfonos del sistema. Note: El símbolo para llamadas no contestadas en la pantalla no se ve afectado por esta configuración.

Table 14. Parámetros de conexión
Botón | Explicación
Información de la parte llamante compatible con E.164 | El teléfono SIP estándar requiere el formato E.164 (es decir, formato canónico) en el encabezado "de", "contacto" y "PAI" del mensaje SIP apropiado (por ejemplo, INVITAR).

Table 15. Parámetros de visualización
Parámetro 6 | Explicación
Contraste de pantalla | Aquí se puede establecer el contraste de la pantalla. La configuración óptima varía según el ángulo de visión.
Retroiluminación | Aquí es posible configurar la retroiluminación de la pantalla. Dependiendo del modelo existen diferentes módulos de iluminación disponibles. La configuración se aplica al módulo de expansión M535 conectado.
Intensidad retroiluminado | Aquí es posible configurar la intensidad de la retroiluminación de la pantalla. Note: La intensidad de la retroiluminación se puede reducir si el teléfono está alimentado mediante una unidad de suministro eléctrico modular.
Salvapantallas | En MiVoice 5380, el protector de pantalla se puede activar y se muestra en la pantalla unos minutos después del estado inactivo. Puede escoger entre un ángulo recto y un reloj.
M535: Contraste de pantalla | Aquí se puede definir el contraste de la pantalla de los módulos de expansión M535 conectados. La configuración óptima varía según el ángulo de visión.
M535: Intensidad retroiluminado | Aquí se puede definir la intensidad de la retroiluminación de los módulos de expansión M535 conectados. Note: Los módulos de expansión M535 siempre deben estar alimentados mediante una unidad de suministro eléctrico modular.

Table 16. Acciones
Botón | Explicación
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los despachadores son <No.> y <nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos del sistema digital (DASL)

Table 17. Configuración de la interfaz del terminal DASL
Parámetro 7 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Sólo se puede conectar un teléfono por interfaz DASL
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 18. Otros parámetros
Parámetro 8 | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. La configuración aquí (en el teléfono) tiene prioridad
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Manos libres automático | Desactivado: La función está desactivada. Activado: En una llamada interna, el dispositivo de manos libres se activa automáticamente tras un timbre Llamada por voz: El dispositivo de manos libres se activa automáticamente para una llamada por voz.
Llamada silenciosa | Suena sólo una vez. Sin embargo, también sigue siendo posible responder la llamada tras el primer timbre.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN
DTMF automático | Activado: DTMF está activado como estándar y se puede desactivar para cada llamada de forma individual. Desactivado: DTMF está desactivado de forma predeterminada y se puede activar para cada llamada de forma individual.

Table 19. Acciones
Botón | Explicación
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los despachadores son <No.> y <nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos inalámbricos DECT (DECT)

Table 20. Configuración de la interfaz del terminal DECT
Parámetro 9 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Por defecto: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).

Table 21. Otros parámetros
Parámetro 10 | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Sólo una tecla de línea directa | Sólo está disponible una tecla de línea directa, es decir, únicamente se puede almacenar un número de llamada o una función en la tecla. Esta configuración es conveniente cuando se desea ejecutar una función mediante la pulsación de una tecla (por ejemplo, una alarma). Hay seis teclas de línea directa disponibles, es decir, se pueden almacenar seis números de llamada o funciones en la tecla.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación mediante llamada en espera, incluso si está protegido contra ella.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Llamada silenciosa | Suena sólo una vez. Sin embargo, también sigue siendo posible responder la llamada tras el primer timbre.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN
Sonido de confirmación del teclado | Cada vez que se pulsa una tecla, el teléfono lo reconoce con un tono.
Respuesta directa | Si el teléfono se encuentra dentro una funda cuando se recibe una llamada, es posible responder la llamada simplemente sacando el teléfono de la funda sin tener que pulsar la tecla de llamada.
DTMF automático | Activado: DTMF está activado como estándar y se puede desactivar para cada llamada de forma individual. Desactivado: DTMF está desactivado de forma predeterminada y se puede activar para cada llamada de forma individual.
Ventana emergente para llamadas no contestadas | Habilite la vista llamadas no respondidas para los teléfonos del sistema. Note: El símbolo para llamadas no contestadas en la pantalla no se ve afectado por esta configuración.

Table 22. Parámetros de visualización
Parámetro 11 | Explicación
Contraste de pantalla | Aquí se puede establecer el contraste de la pantalla. La configuración óptima varía según el ángulo de visión.
Retroiluminación | Aquí es posible configurar la retroiluminación de la pantalla.

Table 23. Configuración de DECT
Parámetro | Explicación
Estado | Suscrito / No suscrito / Listo para suscribirse Pantalla de estado. Indica si el teléfono inalámbrico se ha dado de alta o no en el servidor de comunicaciones.
Diversos detalles de la versión | Muestra información sobre la versión de HW y software de los teléfonos inalámbrico DECT (no disponible en todos los modelos).
Teléfono inalámbrico MNA | Este identificador se crea al crear el teléfono inalámbrico y se utiliza para realizar asignaciones.

Table 24. Acciones
Botón | Explicación
Inicio de sesión 12 | Inicia el procedimiento de inicio de sesión para teléfonos inalámbricos.
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los despachadores son <No.> y <nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Softphones Mitel BluStar 8000i y Mitel BluStar (BluStar)

Table 25. Configuración de la interfaz del terminal BluStar
Parámetro 13 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Pantalla del usuario asignado. Un Mitel BluStar 8000i no está asignado permanentemente a un usuario. Se asigna si un usuario se registra en un teléfono con su nombre de usuario y contraseña o PIN. Se debe asignar un Softphone BluStar en la vista de usuario en la tabla Multimedia.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.

Table 26. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Multi líneas | Aquí se especifica el número máximo de líneas que pueden funcionar en el teléfono. El número de líneas KT y líneas de operador se calcula en el fondo y se agrega a este valor. Note: Este valor no está relacionado con el número de teclas de línea disponibles en el teléfono SIP.
Conexión de conferencia | Aquí se puede especificar si las conferencias a tres se deben ejecutar en el teléfono o en el servidor de comunicaciones. Note: Este parámetro solo se puede configurar cuando se configuran al menos dos líneas (configuración de líneas múltiples).
Destino de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 27. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
Puerto RTP | Puerto RTP utilizado para transmitir datos de voz. Como norma, este valor no se debe cambiar.
Dirección MAC | La dirección MAC es una identificación única del teléfono y es utilizada por el sistema para asignar el teléfono a un perfil de configuración almacenado.
Protocolo de transporte | Seleccionar Certificado TLS persistente y reiniciar el teléfono si se debe encriptar la conexión al teléfono. Note: La configuración TLS persistente solo está disponible si sincroniza la hora y la fecha a través de un servidor de hora NTP (esta configuración se encuentra en Sistema / General).
El terminal está detrás de NAT | Configurar este parámetro , si el teléfono está en otra subred y solo se puede acceder a él a través del enrutador NAT.
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía de forma periódica mensajes (OPCIONES) al teléfono SIP para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.

Table 28. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Con este botón se puede reiniciar el teléfono.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## MiCollab Client (MiCollab Softphone)

Table 29. Configuración de la interfaz del terminal SIP estándar
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí puede ver el usuario asignado. El teléfono puede asignarse a un único usuario.

Table 30. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Como alternativa, puede asignar al usuario un destino preconfigurado de línea directa (vista Configuración / Usuario). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Multi líneas | Aquí se especifica el número máximo de líneas personales que pueden funcionar en el teléfono SIP. El número de líneas KT y líneas de operador se calcula en el fondo y se agrega a este valor. Note: Este valor no está relacionado con el número de teclas de línea disponibles en el teléfono SIP.
Conexión de conferencia | Aquí se puede especificar si las conferencias a tres se deben ejecutar en el teléfono o en el servidor de comunicaciones. Note: Este parámetro solo se puede configurar cuando se configuran al menos dos líneas (configuración de líneas múltiples).
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 31. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
Sobrescribir registro | Configurado cuando se admiten varios clientes para un usuario. La configuración en este campo indica si el usuario siempre debe permanecer con la sesión activa en el cliente MiCollab (predeterminado para los teléfonos móviles, tabletas) o debe cerrar sesión del cliente (predeterminado para PC y cliente WebRTC). Cuando se establece Sobrescribir registro en "Siempre", cuando un usuario ingresa a otra instancia de del cliente MiCollab, la primera instancia se cierra automáticamente.
Tipo de cliente MiCollab | Indica el tipo de cliente configurado para la interfaz del terminal.
Cadena d un agente de registro | Encabezado de agente de usuario recibido en el mensaje REGISTRO SIP. Incluye información del usuario, como el punto final de UC, su versión, dispositivo, versión del sistema operativo y otros, dependiendo del usuario del dispositivo cliente.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
Puerto RTP | El puerto para los datos RTP se muestra aquí.
Dirección MAC | Dirección MAC asociada con el agente de usuario que inició sesión en el terminal. Es un campo de solo lectura, que se proporciona como información.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Protocolo de transporte | Protocolo de transporte utilizado para establecer la conexión con el servidor de comunicaciones.
Terminal detrás de NAT | Indica que el terminal está detrás de un servidor de traducción de direcciones de red (NAT).
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía mensajes periódicamente al teléfono SIP (OPCIONES) para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Mitel One

Table 32. Configuración de la interfaz del terminal analógico
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | El teléfono puede asignarse a un único usuario.

Table 33. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Como alternativa, puede asignar al usuario un destino preconfigurado de línea directa (vista Configuración / Usuario). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Multi líneas | Aquí se especifica el número máximo de líneas personales que pueden funcionar en el teléfono SIP. El número de líneas KT y líneas de operador se calcula en el fondo y se agrega a este valor. Note: Este valor no está relacionado con el número de teclas de línea disponibles en el teléfono SIP.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función. Note: Si el puerto analógico se utiliza como sistema de intercomunicación en la puerta ( modo FXS = puerta de 2 cables), entonces Forzar llamada en espera siempre está activada.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Si el puerto analógico se utiliza como sistema de intercomunicación en la puerta ( modo FXS = puerta de 2 hilos), el tono de llamada especial siempre está activado.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 34. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin.
Protocolo de transporte | TCP (no configurable)
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía mensajes periódicamente al teléfono SIP (OPCIONES) para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Retransmitir datos RTP a través del servidor de comunicaciones (conmutación indirecta) | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.
Supervisión de línea activa (usando refresco de sesión) | Con el método de refresco de sesión a intervalos periódicos, comprueba si la conexión a la estación remota sigue activa. Si la estación remota no reacciona dentro del período de actualización de sesión definido, la conexión se corta.

Table 35. Parámetros de visualización
Parámetro | Explicación
Salvapantallas a tiempo | Habilite para mantener el teléfono inactivo.

## Teléfonos y terminales analógicos

Table 36. Configuración de la interfaz del terminal analógico
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Sólo se puede conectar un teléfono a una interfaz analógica.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Modo MWI | El parámetro necesario para visualizar la notificación depende del tipo de servidor de comunicaciones y del teléfono analógico conectado. Los servidores de comunicaciones MiVoice Office 400 admiten la codificación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y bajo voltaje (bajo voltaje se utiliza principalmente para teléfonos en EE. UU. y Canadá). Mitel 470 y Mitel SMBC también admiten la Inversión de polaridad. Además, Mitel SMBC admite alto voltaje. Algunos teléfonos analógicos también tienen un conmutador MWI (por ejemplo, Mitel 6730 Analogue). Tip: Para el parámetro inversión de polaridad, coloque el switch del teléfono (p.ej. 6730 Análogo) al símbolo "-". Si el LED MWI parpadea (mensaje disponible) y apagado (sin mensaje disponible) el switch está configurado correctamente. Si el LED MWI está encendido (mensaje disponible) y parpadeando (sin mensaje disponible) el switch no está configurado correctamente.
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos, Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).

Table 37. Otros parámetros
Parámetro 14 | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Como alternativa, puede asignar al usuario un destino preconfigurado de línea directa (vista Configuración / Usuario). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función. Note: Si el puerto analógico se utiliza como sistema de intercomunicación en la puerta ( modo FXS = puerta de 2 cables), entonces Forzar llamada en espera siempre está activada.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de timbre especial (patrón de timbre modificado). Note: Si el puerto analógico se utiliza como sistema de intercomunicación en la puerta ( modo FXS = puerta de 2 hilos), el tono de llamada especial siempre está activado.
Transformar *7 en *739 | Si este terminal analógico envía la función *7, esta se convertirá a *739 en el servidor de comunicaciones. Note: Esta opción está pensada para la solución de señal de alarma con terminales analógicos especiales, que se actualizan a MiVoice Office 400. Los demás códigos de función que empiecen con *7 (p.ej. *74 accionar las salidas de control) pueden seguir usándose en esas interfaces.
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 38. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Terminal de fax | Este parámetro le permite configurar el tipo de aparato en la interfaz analógica: Ningún terminal fax: El terminal no es un dispositivo de fax. Conexión de voz establecida. Dispositivo de fax (T.38): Terminal de fax sin sistema de mensajería vocal. Para las conexiones a través de IP, se establece una conexión T.38 siempre que sea posible. Dispositivo combinado (voz / T.38): Terminal de fax con sistema de mensajería vocal. Primero se establece una conexión de voz. Al transmitir datos de fax, es mejor cambiar a una conexión T.38 siempre que sea posible en el caso de conexiones a través de IP. Fax sobre VoIP (G.711): Transmisión de datos por fax como datos de voz en la red IP. Siempre se utiliza el protocolo G.711. Note: Este ajuste también se puede realizar para la configuración de la interfaz analógica.

## Teléfono móvil o externo (móvil / externo)

Table 39. Parámetros para la interfaz de terminal Móvil/externo
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Ruta | Esta ruta se utiliza si se marca el número de llamada del móvil integrado y entonces se realiza la llamada externa al número de móvil almacenado.
N° de móvil/externo | Introduzca aquí el número de llamada externo del teléfono.
Utilizar CLIP para autenticación | El número de llamada y la contraseña ingresados para autenticar el teléfono móvil integrado no son necesarios.
Selección CLIP | Normal: Si el número de marcación directa del usuario llamante se utiliza como CLIP, independientemente de su configuración. Si no hay ningún número de marcación directa asignado se utiliza en su lugar el número de llamada interno. CLIP del usuario: Se creará el número CLIP como para una llamada a la red pública. En este caso, la configuración de CLIP del usuario es decisiva.
Funcionalidad extendida | La funcionalidad extendida refuerza la integración del teléfono móvil y permite utilizar funciones adicionales de marcación por sufijo, como por ejemplo llamada de consulta o establecimiento de conferencias. Note: Para la funcionalidad mejorada, los canales de voz GSM deben configurarse en el Sistema/DSP.
Ruta MWI | Ruta para la señalización MWI (nuevo mensaje de voz) al móvil integrado.
CLIP MWI | Aquí se introduce el CLIP para la señalización MWI (nuevo mensaje de voz) al móvil integrado. (el formato de entrada es el mismo que para el número de llamada externo por ejemplo 00326553827). El CLIP se transmite de acuerdo con el parámetro de formato Transit CLIP para la configuración del grupo de líneas troncales.
Llamada de consulta usando DTMF-A | Dependiendo de su configuración, se lanza una llamada de consulta a un teléfono móvil o externo con el carácter DTMF A o con los caracteres DTMF ***. El servidor de comunicaciones interpreta ambos como una llamada de consulta (parámetro predeterminado). No obstante, la voz del usuario puede ser interpretada como señal DTMF A y accionar involuntariamente una llamada de consulta. Para evitar esto, configure el teléfono móvil o externo de tal manera que envíe la señal DTMF *** para la llamada de consulta y luego desactive el parámetro Consulta de llamada mediante DTMF-A.

Table 40. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista (Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

## Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client)

Table 41. Configuración de la interfaz de terminal Mitel Mobile Client
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
MMC Controller | Asigne aquí al teléfono móvil un MMC Controller abierto. Los MMC Controllers se abren en la vista Servicios / MMC Controller.
N° de móvil | Introducir aquí el número de llamada externo del teléfono móvil.
Roaming estático |
Llamada en espera |
Inversión de llamada |

Table 42. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista (Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 43. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono móvil
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Protocolo de transporte | UDP o TCP (no configurable)
El terminal está detrás de NAT | Configurar este parámetro, si el teléfono está en otra subred y solo se puede acceder a él a través del enrutador NAT.
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía de forma periódica mensajes (OPCIONES) al teléfono SIP para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.
Supervisión de línea activa (usando refresco de sesión) | Con el método de refresco de sesión a intervalos periódicos, comprueba si la conexión a la estación remota sigue activa. Si la estación remota no reacciona dentro del período de actualización de sesión definido, la conexión se corta.

## Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar)

Table 44. Configuración de la interfaz del terminal SIP estándar
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Forzar el uso de UDP | Evita retrasos en el timbre con teléfonos SIP estándar que solo manejan UDP pero no TCP.

Table 45. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista (Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Multi líneas | Aquí se especifica el número máximo de líneas personales que pueden funcionar en el teléfono SIP. El número de líneas KT y líneas de operador se calcula en el fondo y se agrega a este valor. Note: Este valor no está relacionado con el número de teclas de línea disponibles en el teléfono SIP.
Conexión de conferencia | Aquí se puede especificar si las conferencias a tres se deben ejecutar en el teléfono o en el servidor de comunicaciones. Note: Este parámetro solo se puede configurar cuando se configuran al menos dos líneas (configuración de líneas múltiples).
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Configurar la estación base IP-DECT en MiVoice Office 400

El sistema IP-DECT ofrece los siguientes beneficios:

- Control de llamadas integrado con todas las funciones: Incluye visualización del nombre y número de la persona que llama, retención y transferencia de llamadas, luz de mensaje en espera y conferencias telefónicas. Las teclas programables inalámbricas brindan a los usuarios acceso con un solo botón a funciones de telefonía comunes, como retención de llamadas, transferencia de llamadas, llamada en espera, reenvío de llamadas, intercambio de llamadas, soporte en varios idiomas.

- Integración completa de la red IP: Cuando se integra con un sistema MiVoice Business, proporciona la gama completa de funciones de MiVoice Business.

- El sistema IP-DECT de Mitel se puede implementar en cualquier localidad donde se permita el funcionamiento de dispositivos que cumplan con los estándares DECT europeos o DECT norteamericanos.

- El sistema IP-DECT consta de los siguientes componentes:

  - Instancia MiVB (sistema Picture EX)

  - 5613: microteléfono inalámbrico para entornos de oficina

  - 5614: microteléfono inalámbrico para entornos sanitarios

  - 5607: microteléfono inalámbrico para entornos industriales y de fabricación

  - Pasarela de servicios y mensajería (WSM)

Las estaciones base se conectan a la instancia de MiVB a través de LAN o MBG y se comunican mediante el protocolo SIP. Las estaciones base se comunican por aire con los teléfonos inalámbricos utilizando el protocolo estándar de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitales (DECT). Una de las estaciones base funciona como la estación base maestra que proporciona la interfaz de administración que permite la configuración de los ajustes del sistema inalámbrico, las estaciones base y los teléfonos. El WSM se conecta al sistema a través de la LAN y habilita las capacidades de mensajería y alarma del sistema. Los teléfonos 5613 y 5614 están programados en MiVB como tipos de dispositivos específicos.

Table 46. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
Dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
MBG Controller | Elija un controlador MBG de la lista, si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Nombre de usuario de MBG SIP | Si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway, WebAdmin genera esta cadena adicional de caracteres, por lo que el teléfono puede registrarse en el MBG. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña MBG SIP | Si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway, WebAdmin genera esta secuencia adicional de caracteres aleatorios, de modo que el teléfono puede registrarse en el MBG. Se puede modificar, pero debe ser específica.
Protocolo de transporte utilizado | UDP o TCP (no configurable)
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones envía mensajes periódicamente al teléfono SIP (OPCIONES) para mantener la conexión NAT. Esto es necesario, por ejemplo, si el teléfono SIP está conectado al servidor de comunicaciones a través de la red pública IP.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.
Terminal de fax | Si el terminal SIP es una máquina de fax o un dispositivo combinado (fax/teléfono), seleccionar el tipo de dispositivo. La aplicación de teléfono siempre tiene prioridad sobre la aplicación de fax.
Área de ancho de banda | Asignar aquí el teléfono a una área de ancho de banda ya definida.
Compatible con mensajes instantáneos (MS-RP) | MSRP es un protocolo utilizado para intercambiar datos entre clientes SIP. Si la estación remota también soporta MSRP, se podrían intercambiar por ejemplo noticias en línea (chat). Note: Es necesario disponer de una licencia específica para utilizar MSRP para aplicaciones de terceros (por ejemplo, clientes SIP).
El terminal soporta reemplazo de sesión |
Supervisión de línea activa (usando refresco de sesión) | Con el método de refresco de sesión a intervalos periódicos, comprueba si la conexión a la estación remota sigue activa. Si la estación remota no reacciona dentro del período de actualización de sesión definido, la conexión se corta.
Información de la parte llamante compatible con E.164 | El teléfono SIP estándar requiere el formato E.164 (es decir, formato canónico) en el encabezado "de", "contacto" y "PAI" del mensaje SIP apropiado (por ejemplo, INVITAR).
Permite notificación MWI sin suscripción. | El teléfono SIP recibe una indicación de mensaje en espera (MWI) a través del "mensaje de notificación SIP" sin enviar previamente un "mensaje Suscripción SIP para MWI".
Use SAVP para SRTP | El teléfono SIP estándar es compatible con Secure Audio Video Profile (SAVP). Esto se especifica en la línea de medios (línea m) del protocolo de descripción de sesión (SDP).

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos y terminales ISDN (BRI S-bus)

Table 47. Configuración de la interfaz del terminal bus BRI-S
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Es posible conectar hasta ocho teléfonos a una interfaz BRI-S.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.

Table 48. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista (Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Table 49. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Terminal de fax | Este parámetro le permite configurar el tipo de dispositivo en la interfaz BRI-S: Ningún terminal fax: El terminal no es un dispositivo de fax. Conexión de voz establecida. Dispositivo de fax (T.38): Terminal de fax sin sistema de mensajería vocal. Para las conexiones a través de IP, se establece una conexión T.38 siempre que sea posible. Dispositivo combinado (voz / T.38): Terminal de fax con sistema de mensajería vocal. Primero se establece una conexión de voz. Al transmitir datos de fax, es mejor cambiar a una conexión T.38 siempre que sea posible en el caso de conexiones a través de IP. Fax sobre VoIP (G.711): Transmisión de datos por fax como datos de voz en la red IP. Siempre se utiliza el protocolo G.711.

## Teléfonos virtuales (Virtual)

Table 50. Configuración de la interfaz del terminal virtual
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.

Table 51. Otros parámetros
Parámetro | Explicación
Número de llamada de la línea directa | Si aquí introduce un número de llamada, éste se marcará en cuanto el usuario realice una toma de línea y haya transcurrido el tiempo de retardo de la línea directa. También puede introducir sólo una parte del número de llamada. El usuario podrá introducir él mismo el resto del número de llamada. Note: Alternativamente, puede asignar al usuario un destino de línea directa preconfigurado (vista Configuración / Usuario ). La configuración aquí (en el teléfono) es prioritaria sobre la configuración del usuario.
Retardo(s) de línea directa | Retardo entre la configuración y la marcación automática del número de llamada de la línea directa. Si el usuario marca un número de llamada de forma manual durante este tiempo (o una parte del número), entonces no se realiza la llamada al número de llamada de la línea directa.
Destinos de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los destinos de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno, se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si al teléfono no se le ha asignado un destino de emergencia, se llama a uno de los tres números de llamada del destino de emergencia asignado al nodo. Aquí se antepone la configuración (del teléfono).
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar al teléfono alguno de los conjuntos de datos de ubicaciones de emergencia definidos. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia"
Forzar la llamada en espera | El usuario llamado recibe una notificación a través de la llamada en espera, incluso si dispone de protección frente a esta función.
Timbre especial | El usuario llamado escuchará un tono de llamada especial (patrón de llamada modificado). Note: Esto solo funciona si el terminal del usuario llamado admite esta función (teléfonos MiVoice 5300 o teléfonos analógicos, pero no para teléfonos Mitel SIP, por ejemplo).
Encaminamiento alternativo RTC | No: Con este teléfono no se puede utilizar el encaminamiento alternativo RTC. Si necesario: En este teléfono, la conexión se establece a través de la RTC cuando no se puede establecer de forma normal a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC) Permanentemente: En este teléfono, todas las conexiones se establecen a través de la RTC y no a través de la red IP (debe estar configurado el encaminamiento alternativo RTC)
Región | Región del teléfono en el AIN

Parent topic: Gestión de terminales
1 Depende del modelo
2 Depende del modelo
3 Depende del modelo
4 Depende del modelo
5 Depende del modelo
6 Depende del modelo
7 Depende del modelo
8 Depende del modelo
9 Depende del modelo
10 Depende del modelo
11 Depende del modelo
12 Depende del modelo
13 Depende del modelo
14 Depende del modelo
↑