# Reinicio sistema

El servidor de comunicaciones puede inicializarse con un reinicio o mediante una inicialización a los valores predeterminados.

## Reinicio del servidor de comunicaciones

El reinicio afecta a todo el sistema de comunicaciones. Los datos de configuración se conservan.

Note:

- Nunca desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación para provocar un reinicio. Esto puede derivar en pérdida de datos y evitar el reinicio.
- El reinicio se ejecuta inmediatamente. Se interrumpirán las llamadas y las transmisiones de datos en proceso.

## Primer inicio del servidor de comunicaciones

Una inicialización reinicia el servidor de comunicaciones desde cero. Los datos específicos del sistema como por ejemplo el ID del sistema, el tipo de sistema, el canal de ventas, el código de licencia, la generación de software y la dirección IP del sistema se conservan.

notes:

- La inicialización se ejecuta inmediatamente. Se interrumpirán las llamadas y las transmisiones de datos en proceso.
- Una primera inicialización borra todos los datos de configuración almacenados sobrescribiéndolos con los valores predeterminados del canal de ventas. Por ello se recomienda crear siempre una copia de seguridad antes de la primera inicialización de los datos de configuración.

## Primer arranque y reiniciar canal de venta

Con esta función se eliminan también el canal de venta y el código de licencia durante la primera inicialización. Durante el siguiente inicio se mostrará un mensaje solicitando el canal de venta y el archivo de licencia. Tenga en cuenta que el código de licencia del archivo de licencia depende del canal de ventas y que ya no es posible utilizar el código de licencia existente.

## Apagado del servidor de comunicaciones (solo Mitel 415/430)

Antes de desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación de energía se debe apagar de una manera controlada. A partir de ese momento permanecerá en un modo especial de apagado durante tres minutos antes de iniciarse de nuevo automáticamente. En estos tres minutos, el servidor de comunicaciones se puede desconectar de la alimentación de energía.

notes:

- Nunca desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación antes de encontrarse en el modo de apagado. Esto puede derivar en pérdida de datos y evitar el reinicio.
- Los LED F0 parpadean en el modo de apagado... F4 en rojo y SYS LED en verde.
- El reinicio se ejecuta inmediatamente. Se interrumpirán las llamadas y las transmisiones de datos en proceso.

## Apagado del servidor de comunicaciones (solo Mitel 470)

Antes de desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación de energía, es necesario apagar de manera controlada la tarjeta Gestor de llamadas (CPU1) y la tarjeta de aplicaciones (CPU2-S). Ambas tarjetas se pueden apagar de forma conjunta o separada a través de las teclas de control cerca de la pantalla en Mitel 470.

notes:

- Nunca desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación antes de estar completamente apagado (CPU1 y CPU2-S). Esto puede derivar en pérdida de datos y evitar el reinicio.
- La tarjeta del administrador de llamadas (CPU1) solo se puede apagar mediante las teclas de control de la pantalla Mitel 470. La tarjeta de aplicación (CPU2-S) también se puede apagar a través de WebAdmin.
- El reinicio se ejecuta inmediatamente. Se interrumpen todas las conexiones activas de llamadas y datos, y se cierran todas las aplicaciones sin advertir al usuario.

## Apagar y reiniciar la tarjeta de la aplicación (solo Mitel 470)

El sistema operativo de la tarjeta de aplicaciones se apaga de forma regular y la tarjeta de aplicaciones se desactiva o se reinicia.

Note:

El reinicio se ejecuta inmediatamente. Se cierran todas las aplicaciones sin advertir al usuario.

Parent topic: Administración de archivos
↑