# Direccionamiento IP

Aquí es posible especificar la dirección IP de su servidor de comunicaciones.

## Dirección IP inicial

A la entrega del servidor de comunicaciones, el modo DHCP está activado y después del inicio, el servidor de comunicaciones intenta obtener la dirección IP desde el servidor DHCP. Si el servidor de comunicaciones no encuentra el servidor DHCP, se desactiva el modo DHCP en 90 segundos y arranca con la dirección IP estática de inicialización, es decir con 192.168.104.13.

Note:

El modo DHCP le ayudará a encontrar más fácilmente al servidor de comunicaciones en la red IP. No obstante, le recomendamos que asigne al servidor de comunicaciones una dirección estática y que no lo utilice en modo DHCP.

## Dirección IP tras una inicialización

La dirección IP después de la inicialización depende que cómo haya configurado la asignación de direcciones del servidor de comunicaciones:

- Si usted ha provisto al servidor de comunicaciones con una dirección estática y ha introducido la dirección IP, la máscara de subred y el gateway manualmente: su configuración se almacena de forma permanente en la tarjeta SIM. Después de una inicialización el servidor de comunicaciones arrancará con el modo DHCP desactivado y utilizará las coordenadas estáticas almacenadas en la tarjeta SIM.

- Si el servidor de comunicaciones está funcionando con el modo DHCP activado: el modo DHCP se activa tras un primer inicio del sistema.

## Buscar un servidor de comunicaciones en la red IP

La manera más simple de buscar un servidor de comunicaciones en la red IP es mediante su dirección IP o su nombre de host. También puede descargar en el servidor de descarga de software la aplicación Búsqueda de Sistema que le permite encontrar el servidor de comunicaciones dentro de la subred actual.

Búsqueda de Sistema no debe estar instalado. Simplemente haga doble clic en el archivo para iniciar la aplicación.

## Descripción de los parámetros

Table 1. Asignación de direcciones IP al servidor de comunicaciones (adaptador de red CPU1)
Parámetro | Explicación
Cliente DHCP | La dirección IP se obtiene desde el servidor DHCP y se utiliza en el servidor de comunicaciones. La dirección IP del servidor de comunicaciones es estática y debe introducirse manualmente (modo recomendado). Note: Si desea utilizar el servidor DHCP integrado, el propio servidor de comunicaciones debe tener una dirección estática. Consulte la vista del servidor DHCP (=yc).
dirección IP | Dirección IP del servidor de comunicaciones (entrada predeterminada: "192.168.104.13"). Note: Si desea cambiar la dirección IP tanto del servidor de comunicaciones como de la tarjeta de aplicaciones (solo Mitel 470), ¡cambie siempre primero la dirección IP de la tarjeta de aplicaciones!
Máscara de subred | Entrada predeterminada: 255.255.255.0
Gateway | Gateway predeterminado del servidor de comunicaciones (entrada predeterminada: “0.0.0.0”).
dirección MAC | Dirección MAC del servidor de comunicaciones.

Table 2. Parámetros del servidor proxy
Parámetro | Explicación
Dirección del servidor proxy | Nombre de host del servidor de comunicación proxy. Los parámetros del servidor proxy se utilizan para enrutar las solicitudes HTTP al Secure License Server (SLS) a través de un servidor proxy externo, en lugar del acceso directo al SLS
Puerto web proxy | Puerto para comunicarse con el servidor web proxy.
Puerto web proxy seguro | Puerto web seguro. Actualmente, este parámetro no se está utilizando.

Table 3. Parámetros de Host y DNS
Parámetro | Explicación
Nombre de host | Nombre de host del servidor de comunicaciones para la asignación de la dirección en el servidor DNS o mediante multidifusión DNS (entrada predeterminada: <Nombre del modelo> -< Dirección MAC>, por ejemplo, "Mitel430-00085d8031a6")
Dominio | Nombre del dominio (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Servidor DNS principal | Dirección del servidor DNS principal (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Servidor DNS secundario | Dirección del servidor DNS secundario (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Dirección IP de la tarjeta de aplicaciones | Designación de la interfaz Ethernet en la tarjeta de aplicaciones.
Soporte multidifusión DNS | Activa el respondedor de multidifusión DNS integrado. Los terminales SIP del sistema deben ser capaces de encontrar al servidor de comunicaciones por si solos y registrarse en él (parámetro predeterminado: ).

Table 4. Parámetros Ethernet
Parámetro | Explicación
Puerto | Nombre de la conexión LAN en la placa base (Mitel 415/430) o en la tarjeta del procesador (Mitel 470)
Velocidad | Velocidad de transmisión de la conexión LAN (valor predeterminado: Auto).
Estado velocidad | Rango de tasa de transmisión actual.
Tipo MDI | MDI: Para la conexión a un switch utilizando un cable de conexión local o la conexión directa a un PC utilizando un cable cruzado. MDI-X: Para la conexión directa a un PC utilizando un cable de conexión local (conector cruzado) Auto-MDI: Selección automática del tipo MDI basada en los dispositivos conectados (valor predeterminado).
Estado MDI | Estado MDI actual de la conexión LAN.

Table 5. Unidad de transmisión máxima
Parámetro | Explicación
MTU (byte) | Unidad de Transmisión Máxima (MTU): el tamaño estándar de los paquetes IP transmitidos a través de Ethernet es de 1500 bytes.

Table 6. Dirección IP de la tarjeta de aplicaciones
Parámetro | Explicación
dirección IP | Dirección IP de la tarjeta de aplicaciones CPU2 o CPU2-S instalada y activa

Parent topic: Red IP
↑