# en general

Aquí encontrará los parámetros globales para las conexiones a enlace

Table 1. Configuraciones para la finalización automática del código de acceso de intercambio para MiCollab, BluStar, Mitel Office y aplicaciones de marcación
Parámetro | Explicación
Activar auto completar | Habilita la finalización automática del código de intercambio. Esta función está disponible para las aplicaciones MiCollab, BluStar, Mitel Office y Dialer.
Aplicar prefijo de acceso si el número marcado tiene los mismos o más dígitos de: | El prefijo de intercambio se agrega si el número marcado es igual o mayor que el número especificado en este campo.

Table 2. Parámetros para conexiones enlace-enlace.
Parámetro | Explicación
Conexión enlace-enlace | Este parámetro le permite restringir o bloquear el tráfico de enlace a enlace en todo el sistema: No permitido: No se puede configurar ninguna conexión enlace-enlace. Sólo Digital-Digital: Para poder configurar una conexión enlace-enlace, ambas interfaces de red deben ser digitales. También digital-analógico: Para poder configurar una conexión enlace-enlace, al menos una interfaz de red debe ser digital. También analógico-analógico: La conexión enlace-enlace es siempre posible.
Tiempo de desconexión (min) | Sólo para el tipo de llamada Analógico-Analógico: La conexión se libera después del tiempo de desconexión establecido.
Esperar la conexión | Le permite especificar si el desvío incondicional de llamada al enlace, en caso de llamada externa, debe ejecutarse siempre o sólo si la persona llamada contesta a la llamada y en este caso se establece la conexión de llamada: El desvío incondicional de llamada se ejecuta sólo si se ha establecido la conexión. Si el usuario de destino está ocupado o inaccesible, este parámetro garantiza que el llamante no tenga gastos por el establecimiento de conexión con el servidor de comunicaciones. El desvío incondicional de llamada siempre se ejecuta.

## Reloj de referencia y tabla del reloj de referencia

La red pública proporciona (sincroniza) la frecuencia de reloj del servidor de comunicaciones, usando los accesos básicos BRI-T y los accesos primarios PRI. Si la sincronización por la red pública falla (por ejemplo por cortes en la línea de enlace), el servidor de comunicaciones utilizará su propio reloj. Los parámetros predeterminados realizados automáticamente son suficientes en la mayoría de los casos. Modifique estos parámetros únicamente si desea una configuración especial que requiere cambios (por ejemplo, para conexión en red privada o para CAS/R2).

Table 3. Reloj de referencia
Parámetro | Explicación
Referencia utilizada | Este es el puerto que está siendo utilizado actualmente para la sincronización.
Referencia del maestro | Este puerto es la referencia maestro.
Estado de sincronización | Estado de sincronización actual.

Parent topic: Exchange
↑